# Technické údaje

Objednací číslo | 8411101168
Model | LZL15-L-P-IEC
Spotřeba vzduchu 3 000 ot./min. | l/s
Spotřeba vzduchu 3 000 ot./min. | cfm
Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu | 61 l/s
Spotřeba vzduchu při maximálním výkonu | 129 cfm
Materiál externích dílů | Powder coated cast iron
Volnoběžné otáčky | 7000 ot./min.
Přívodní hadice | 25 mm
Přívodní hadice | 1 in
Max. povolené otáčky | ot./min.
Max. teplota okolního prostředí | 40 ºC
Max. výkon | 2.3 kW
Max. výkon | 3.1 hp
Max. radiální zatížení při maximálním výkonu | N
Min. počáteční moment | 10.9 Nm
Min. počáteční moment | 8 ft lb
Montážní systém |
Výstupní hadice | 25 mm
Výstupní hadice | 1 in
Výkon při 3 000 ot./min. | kW
Výkon při 3 000 ot./min. | hp
Poměr |
Směr otáčení | Reversible
Kód zatížení hřídele |
Otáčky při max. výkonu | 3380 ot./min.
Mezní moment | 13 Nm
Mezní moment | 9.6 ft lb
Moment při max. výkonu | 6.5 Nm
Moment při max. výkonu | 4.8 ft lb
Typ lopatek | Lubrication free
Hmotnost | 8.3 kg
Hmotnost | 18.3 lb