# Technische Daten

Bestell-Nr. | 8411101168
Modell | LZL15-L-P-IEC
Luftbedarf bei 3.000 U/min | l/s
Luftbedarf bei 3.000 U/min | cfm
Luftbedarf bei Volllast | 61 l/s
Luftbedarf bei Volllast | 129 cfm
Material, Außenteile | Powder coated cast iron
Leerlaufdrehzahl | 7000 U/min
Einlassschlauch | 25 mm
Einlassschlauch | 1 in
Höchstzulässige Drehzahl | U/min
Max. Umgebungstemperatur | 40 ºC
Max. Leistung | 2.3 kW
Max. Leistung | 3.1 hp
Max. Radiallast bei max. Leistung | N
Min. Startmoment | 10.9 Nm
Min. Startmoment | 8 ft lb
Montageanordnung |
Auslassschlauch | 25 mm
Auslassschlauch | 1 in
Leistung bei 3.000 U/min | kW
Leistung bei 3.000 U/min | hp
Verhältnis |
Drehrichtung | Reversible
Code für die Wellenbelastung |
Drehzahl bei max. Leistung | 3380 U/min
Stillstandsmoment | 13 Nm
Stillstandsmoment | 9.6 ft lb
Drehmoment bei max. Leistung | 6.5 Nm
Drehmoment bei max. Leistung | 4.8 ft lb
Schieberart | Lubrication free
Gewicht | 8.3 kg
Gewicht | 18.3 lb