# Dati tecnici

N. ordine | 8411101168
Modello | LZL15-L-P-IEC
Consumo d'aria a 3000 giri/min | l/s
Consumo d'aria a 3000 giri/min | cfm
Consumo d'aria alla massima potenza | 61 l/s
Consumo d'aria alla massima potenza | 129 cfm
Materiale delle parti esterne | Powder coated cast iron
Velocità libera | 7000 giri/min
Tubo di alimentazione | 25 mm
Tubo di alimentazione | 1 in
Massima velocità consentita | giri/min
Temperatura ambiente max | 40 ºC
Potenza massima | 2.3 kW
Potenza massima | 3.1 hp
Carico radiale alla potenza max | N
Coppia iniziale minima | 10.9 Nm
Coppia iniziale minima | 8 ft lb
Disposizione di montaggio |
Tubo di scarico | 25 mm
Tubo di scarico | 1 in
Potenza a 3000 giri/min. | kW
Potenza a 3000 giri/min. | hp
Rapporto |
Direzione di rotazione | Reversible
Codice di caricamento dell'albero |
Velocità alla massima potenza | 3380 giri/min
Coppia di stallo | 13 Nm
Coppia di stallo | 9.6 ft lb
Coppia alla massima potenza | 6.5 Nm
Coppia alla massima potenza | 4.8 ft lb
Tipo di reparto | Lubrication free
Peso | 8.3 kg
Peso | 18.3 lb