# 技術データ

オーダー番号 | 8411101168
型式 | LZL15-L-P-IEC
3000 rpm での空気消費量 | l/s
3000 rpm での空気消費量 | cfm
最大出力での空気消費量 | 61 l/s
最大出力での空気消費量 | 129 cfm
外付けパーツ材料 | Powder coated cast iron
無負荷回転数 | 7000 r/min
入口ホース | 25 mm
入口ホース | 1 in
最大許容回転数 | r/min
最高周囲温度 | 40 ºC
最大出力 | 2.3 kW
最大出力 | 3.1 hp
最大出力時最大ラジアル荷重 | N
最小始動トルク | 10.9 Nm
最小始動トルク | 8 ft lb
取り付け方法 |
出口ホース | 25 mm
出口ホース | 1 in
3000 rpmでの出力 | kW
3000 rpmでの出力 | hp
比 |
回転方向 | Reversible
シャフト負荷コード |
最大出力時回転数 | 3380 r/min
ストールトルク | 13 Nm
ストールトルク | 9.6 ft lb
最大出力時トルク | 6.5 Nm
最大出力時トルク | 4.8 ft lb
ベーンタイプ | Lubrication free
重量 | 8.3 kg
重量 | 18.3 lb