# Технические данные

Код заказа | 8411101168
Модель | LZL15-L-P-IEC
Расход воздуха при 3000 об/мин | л/с
Расход воздуха при 3000 об/мин | куб. футов/мин
Расход воздуха при макс. вых. мощности | 61 л/с
Расход воздуха при макс. вых. мощности | 129 куб. футов/мин
Материал наружных частей | Powder coated cast iron
Скорость холостого хода | 7000 об/мин
Впускной шланг | 25 мм
Впускной шланг | 1 дюйма
Макс. допустимая скорость | об/мин
Макс. температура окружающей среды | 40 ºC
Макс. вых. мощность | 2.3 кВт
Макс. вых. мощность | 3.1 л/с
Макс. радиальная нагрузка при макс. вых. мощности | Н
Мин. пусковой момент | 10.9 Нм
Мин. пусковой момент | 8 фунт силы-фут.
Способ монтажа |
Выпускной шланг | 25 мм
Выпускной шланг | 1 дюйма
Мощность при 3000 об/мин | кВт
Мощность при 3000 об/мин | л/с
Передаточное отношение |
Направление вращения | Reversible
Код нагрузки на вал |
Скорость при макс. вых. мощности | 3380 об/мин
Предельный перегрузочный момент | 13 Нм
Предельный перегрузочный момент | 9.6 фунт силы-фут.
Момент при макс. вых. мощности | 6.5 Нм
Момент при макс. вых. мощности | 4.8 фунт силы-фут.
Тип лопастей | Lubrication free
Вес | 8.3 кг
Вес | 18.3 фунта