# Dados técnicos

Nº do pedido | 8411101168
Modelo | LZL15-L-P-IEC
Consumo de ar a 3000 RPM | l/s
Consumo de ar a 3000 RPM | cfm
Consumo de ar com saída máxima | 61 l/s
Consumo de ar com saída máxima | 129 cfm
Material das peças externas | Powder coated cast iron
Velocidade livre | 7000 r/min
Mangueira de entrada | 25 mm
Mangueira de entrada | 1 pol.
Velocidade máxima permitida | r/min
Temperatura ambiente máx. | 40 ºC
Saída máxima | 2.3 kW
Saída máxima | 3.1 hp
Carga radial máxima na saída máxima | N
Torque inicial mínimo | 10.9 Nm
Torque inicial mínimo | 8 ft lb
Esquema de montagem |
Mangueira de saída | 25 mm
Mangueira de saída | 1 pol.
Potência a 3000 RPM | kW
Potência a 3000 RPM | hp
Relação |
Direção de rotação | Reversible
Código de carga do eixo |
Velocidade na saída máxima | 3380 r/min
Torque em stall | 13 Nm
Torque em stall | 9.6 ft lb
Torque na saída máxima | 6.5 Nm
Torque na saída máxima | 4.8 ft lb
Tipo de palheta | Lubrication free
Peso | 8.3 kg
Peso | 18.3 lb