# Dane techniczne

Nr zamówienia | 8411101168
Model | LZL15-L-P-IEC
Zużycie powietrza przy 3000 obr/min | l/s
Zużycie powietrza przy 3000 obr/min | cfm
Zużycie powietrza przy maks. mocy wyjściowej | 61 l/s
Zużycie powietrza przy maks. mocy wyjściowej | 129 cfm
Materiał elementów zewnętrznych | Powder coated cast iron
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 7000 obr./min
Wąż wlotowy | 25 mm
Wąż wlotowy | 1 cala
Maks. dopuszczalna prędkość obrotowa | obr./min
Maks. temperatura otoczenia | 40 ºC
Maks. moc wyjściowa | 2.3 kW
Maks. moc wyjściowa | 3.1 hp
Maks. obciążenie promieniowe przy maks. mocy wyjściowej | N
Min. moment rozruchowy | 10.9 Nm
Min. moment rozruchowy | 8 ft lb
Układ montażowy |
Wąż wylotowy | 25 mm
Wąż wylotowy | 1 cala
Moc przy 3000 obr/min | kW
Moc przy 3000 obr/min | hp
Przełożenie |
Kierunek obrotów | Reversible
Kod obciążenia wałka |
Prędkość obrotowa przy maks. mocy wyjściowej | 3380 obr./min
Moment utyku | 13 Nm
Moment utyku | 9.6 ft lb
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej | 6.5 Nm
Moment obrotowy przy maks. mocy wyjściowej | 4.8 ft lb
Typ łopatek | Lubrication free
Masa | 8.3 kg
Masa | 18.3 lb