# Caractéristiques techniques

Référence | 8411101168
Modèle | LZL15-L-P-IEC
Consommation d'air à 3 000 tr/min | l/s
Consommation d'air à 3 000 tr/min | cfm
Consommation d'air à la puissance maxi. | 61 l/s
Consommation d'air à la puissance maxi. | 129 cfm
Matériau des pièces externes | Powder coated cast iron
Vitesse à vide | 7000 tr/min
Flexible d'alimentation | 25 mm
Flexible d'alimentation | 1 pouces
Vitesse admise maxi. | tr/min
Température ambiante maxi. | 40 ºC
Puissance maxi. | 2.3 kW
Puissance maxi. | 3.1 hp
Charge radiale maxi. à la puissance maxi. | N
Couple de démarrage mini. | 10.9 Nm
Couple de démarrage mini. | 8 ft lb
Montage |
Flexible de sortie | 25 mm
Flexible de sortie | 1 pouces
Puissance à 3 000 tr/min | kW
Puissance à 3 000 tr/min | hp
Rapport |
Sens de rotation | Reversible
Code de chargement de l'arbre |
Vitesse à la puissance maxi. | 3380 tr/min
Couple de calage | 13 Nm
Couple de calage | 9.6 ft lb
Couple à la puissance maxi. | 6.5 Nm
Couple à la puissance maxi. | 4.8 ft lb
Type de palettes | Lubrication free
Poids | 8.3 kg
Poids | 18.3 livre