# 기술 자료

주문 번호 | 8411101168
모델 | LZL15-L-P-IEC
3,000RPM 시 공기 소모량 | l/s
3,000RPM 시 공기 소모량 | cfm
최대 출력 시 공기 소모량 | 61 l/s
최대 출력 시 공기 소모량 | 129 cfm
외부 물질 | Powder coated cast iron
공회전 속도 | 7000 r/min
인입구 호스 | 25 mm
인입구 호스 | 1 in
최대 허용 속도 | r/min
최대 주위 온도 | 40 ºC
최대 출력 | 2.3 kW
최대 출력 | 3.1 hp
최대 출력 시 최대 방사선 부하 | N
최소 시작 토크 | 10.9 Nm
최소 시작 토크 | 8 ft lb
장착 배열 |
배출 호스 | 25 mm
배출 호스 | 1 in
3,000RPM 시 전력 | kW
3,000RPM 시 전력 | hp
비율 |
회전 방향 | Reversible
샤프트 부하 코드 |
최대 출력 시 속도 | 3380 r/min
엔진 정지 토크 | 13 Nm
엔진 정지 토크 | 9.6 ft lb
최대 출력 시 토크 | 6.5 Nm
최대 출력 시 토크 | 4.8 ft lb
날개 유형 | Lubrication free
중량 | 8.3 kg
중량 | 18.3 lb