# Tekniska data

Beställningsnummer | 8411101168
Modell | LZL15-L-P-IEC
Luftförbrukning vid 3000 RPM | l/s
Luftförbrukning vid 3000 RPM | cfm
Luftförbrukning vid max effekt | 61 l/s
Luftförbrukning vid max effekt | 129 cfm
Material på externa delar | Powder coated cast iron
Tomgångsvarvtal | 7000 varv/min
Tilloppsslang | 25 mm
Tilloppsslang | 1 tum
Max tillåtna hastighet | varv/min
Max. yttertemperatur | 40 ºC
Max effekt | 2.3 kW
Max effekt | 3.1 hp
Max radiell belastning vid max effekt | N
Minimum startmoment | 10.9 Nm
Minimum startmoment | 8 ft lb
Monteringsarrangemang |
Utloppsslang | 25 mm
Utloppsslang | 1 tum
Moment vid 3000 RPM | kW
Moment vid 3000 RPM | hp
Utväxlingsförhållande |
Rotationsriktning | Reversible
Axelbelastningskod |
Hastighet vid max effekt | 3380 varv/min
Moment vid stillastående | 13 Nm
Moment vid stillastående | 9.6 ft lb
Moment vid max effekt | 6.5 Nm
Moment vid max effekt | 4.8 ft lb
Lamelltyp | Lubrication free
Vikt | 8.3 kg
Vikt | 18.3 lb