# Datos técnicos

Designación | 8411101168
Modelo | LZL15-L-P-IEC
Consumo de aire a 3000 RPM | l/s
Consumo de aire a 3000 RPM | cfm
Consumo de aire a máxima potencia | 61 l/s
Consumo de aire a máxima potencia | 129 cfm
Material de las piezas externas | Powder coated cast iron
Velocidad en vacío | 7000 rpm
Manguera de admisión | 25 mm
Manguera de admisión | 1 pulgadas
Velocidad máxima permitida | rpm
Temperatura ambiente máx. | 40 ºC
Potencia máxima | 2.3 kW
Potencia máxima | 3.1 hp
Carga máxima radial a potencia máxima | N
Par mínimo de arranque | 10.9 Nm
Par mínimo de arranque | 8 ft lb
Disposición de montaje |
Manguera de salida | 25 mm
Manguera de salida | 1 pulgadas
Potencia a 3000 RPM | kW
Potencia a 3000 RPM | hp
Relación |
Dirección de giro | Reversible
Código de carga del eje |
Velocidad a potencia máxima | 3380 rpm
Par máximo | 13 Nm
Par máximo | 9.6 ft lb
Par a potencia máxima | 6.5 Nm
Par a potencia máxima | 4.8 ft lb
Tipo de aletas | Lubrication free
Peso | 8.3 kg
Peso | 18.3 lb