# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 电动工具信息
- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 螺母扳手的产品安全视频
- 原产地
- 尺寸图

# 电动工具信息

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 螺母扳手的产品安全视频

为了安全操作，请了解更多有关 Atlas Copco 螺母扳手上的安全功能以及操作员必须采取的措施的信息。点击链接或扫描以下二维码观看视频：

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 概述

Tensor SRB 无线拧紧工具采用 Atlas Copco 的新一代电池供电，可单手操作，准确、可追溯和灵活。SRB 通过无线和 Power Focus 6000 连接，并充分利用虚拟站的功能，能够执行低反力策略（如 Turbo Tight 和 Tensor Pulse）和传统两步拧紧策略。Tensor SRB 是小扭矩应用（操作员手腕难以承受住反作用力时）的理想选择。重量轻且平衡性好 – 符合人体工学设计，可防止操作员疲劳。

# 系统功能

POWER FOCUS 系统将拧紧程序和批次大小发送到存储和执行所在的工具。拧紧结果随后被发送回 POWER FOCUS。见下面的示意图。

该工具具有与其他工具相同的基本功能，但由于无线通信的性质，拧紧数据存储在工具中，因此该工具可能无法使用 POWER FOCUS 软件中的所有功能。

A | 拧紧程序
B | 结果

# 工具功能

工具配有可配置到与事件相关的输出信号的 LED 指示灯 (HMI) 和蜂鸣器。此外还有大量标准 LED 警告配置被编程到工具中。

编号 | 说明
--- | ---
1 | LED 指示灯 (HMI)
2 | 方向开关
3 | 前置 LED 灯
4 | 功能按钮
5 | 工具触发器
6 | 快速备份单元 (RBU) 和 USB 端口
7 | 电池

此部分内容

- LED 指示灯

# LED 指示灯

指示灯 | LED 灯 | 主要指示
--- | --- | ---
1 | 绿色 | 拧紧结果 OK
2 | 红色 | 拧紧结果 NOK
3 | 黄色 | 拧紧结果警告
4 | 方向 | 拧紧方向
5 | 绿色 | 批次 OK 完成
6 | 电池 | 电池充电状态
7 | 蓝色 | 已与 POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2 建立无线电连接
8 | 蓝色 | 可配置 - 可在控制器中配置以指示不同的事件
9 | 警报 | 工具发生错误

有关更多信息，请参阅 LED 指示灯闪烁模式。

# 内存容量

工具中最多可记录 2000 个结果。

# 环境温度

为了获得最佳的电池性能和寿命，请将电池保持在温度区间内。

工作温度，充电 | +5 至 +40 °C （+41 至 +104 °F）
工作温度，放电 | 0 至 +40 °C （+32 至 +104 °F）
运输温度 | -20 至 +40 °C （-4 至 +104 °F）
储藏温度 | +10 至 +25 °C （+50 至 +77 °F）

不要将电池放在阳光直射的地方。

# 产品技术数据

产品技术数据可以在 ServAid 或 Atlas Copco网站上找到。

请访问：https://servaid.atlascopco.com或 www.atlascopco.com。

# 安装

# 安装要求

# 安装

有关安装信息，请参阅 Power Focus 6000 用户指南。

# 快速安装指南

当使用此处显示的 Tensor Pulse 策略时，该工具将计算并安装动态扭矩。

残余转矩相关系数 (RTCF) 用于将安装的动态转矩转换为静态转矩。在参数设置的设置期间，安装的扭矩可以高于或低于 POWER FOCUS 显示屏上显示的扭矩。RTCF 会影响显示的值，如果在正在进行的生产中对零件进行接头设置，请确保使用 ST 扳手或类似工具检查残余扭矩。

1. 从设置默认参数开始

   参数 | 默认
   --- | ---
   目标扭矩 | 所需的指定扭矩
   停止运转速度 | 最大
   脉冲能量 | 80%
   反作用力调整系数 (RFTF) | 40%
   残余转矩相关系数 | 100%

   使用 4-8 个脉冲安装扭矩的设置将提供准确性、速度和人体工学的最佳组合。

   - 始终在预期的接头上进行设置。

   - 对许多拧紧重复使用相同的接头可能会影响结果。

2. 调节停止运转速度

   1. 选择批次中最硬的接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置拧紧接头。

   3. 检查扭矩和脉冲数。

   4. 如果需要，将停止运转速度降至 800-1200 rpm，以获得至少 4 个脉冲。

3. 调节脉冲能量

   1. 选择批次中最软的接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置以经过调节的停止运转速度拧紧接头。

   3. 检查扭矩和脉冲数。

   4. 将脉冲能量增加到 100% 以获得最多 8 个脉冲。

4. 调节 RTCF

   1. 选择批次中的一个接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置以经过调节的停止运转速度和脉冲能量拧紧接头。

   3. 使用 ST 扳手或类似工具检查残余扭矩。

   4. 执行多项拧紧操作以检查和更改 RTCF，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。POWER FOCUS 上显示的扭矩应与 ST 扳手上显示的扭矩匹配。

5. 使用新的 RTCF 拧紧多个接头，以查看是否满足所需的结果。如果该工具无法正常运行，请重做步骤 2 - 4 以微调设置。

6. 根据需要拧紧尽可能多的接头，以检查预期接头上的工具能力。

# 安装说明

# 扭矩调整

有关扭矩调整的安装，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

扭矩调节系数存储在工具的非易失性存储器中。如对 POWER FOCUS 6000 中的扭矩调节系数做出任何更改，将会更新工具的存储值。

# 快速备份单元

快速备份单元 (RBU) 具有 SD 卡的形状因子。RBU 包含所有当前网络配置和设置。在安装和配置期间，一些参数保存在卡上。如果发生故障，快速删除卡并将其放入新工具并且所有功能保持不变是一项快速任务。

当 RBU 从一个工具转移到另一个工具时，新工具将更新到卡上的软件。由于在更新过程中可能会丢失数据，因此最好确保新工具已经运行与旧工具相同的软件版本，以最大程度地降低数据丢失的风险。

除了存储工具配置数据和软件之外，此 RBU 不能用于任何其他操作。重新格式化卡以及通过除 ToolsTalk Service 2 之外的其他方式操作卡上的数据将导致卡无法使用。

请注意，当 RBU 传输到另一个工具时，与该工具关联的已保存结果将丢失。

MAC 地址与 RBU 相关联，而不是与工具本身相关联。将卡转移到新工具时，工具的 MAC 地址将成为 RBU 的 MAC 地址。

# 工具转换

转换工具（例如，通过更换前端部件）时，您需要更新工具信息以反映对工具所做的更改。有关更多信息，请参阅 ToolsTalk Service 2 用户版用户指南

警告

存在受伤风险

由于工具特性改变，工具修改不当可能导致人身伤害、工具损坏或产生不希望的后果。

- 修改后检查工具的最大扭矩

连接到 ToolsTalk Service 2 时，系统不会提示您更改工具信息。要更改工具名称以匹配工具转换，请执行与备件更换相同的步骤。使用新零件的工具名称更新工具。

由于工具已转换，工具上存储的工具信息将不再与工具标记上的工具名称相匹配。

# 安装和取出电池

1. 将电池安装到工具上，并确保它已正确固定。电池可以朝前或朝后安装，以获得最佳的可触及性和平衡性。

2. 要取出电池，请按下电池上的按钮并将其推出。

# 初始配置

# 工具配置

要配置该工具，请参阅 Power Focus 6000 配置手册或 ToolsTalk Service 2 用户版用户指南。

# 工具校准

有关此工具的工具校准的信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册或 ToolsTalk Service 2 用户版用户指南。

# 操作

# 人体工学指导准则

通读此一般人体工学指导准则列表时考虑您的工作台，找出在姿势、组件放置或工作环境方面可以改进的地方。

- 请频繁地间歇并更换作业位置。

- 根据需求和工作任务调整工作台区域。

  - 通过确定需要放置零件和工具的位置调整出方便的范围，避免静态运功。

  - 使用工作台设备，例如适合工作任务的桌椅。

- 避免作业位置高于肩部水平线或在装配操作期间静态持握工具。

  - 在肩部水平线以上位置作业时，通过减轻工具重量来减少静态的肩部肌肉负担，例如使用扭矩臂、软管卷盘或重量平衡器。您也可以通过在近身位置持握工具来减轻静态的肩部肌肉负担。

  - 经常休息。

  - 避免肩部或腕部使用极端姿势，尤其在需要使用一定力量的操作过程中。

- 调整出方便的视野，使眼睛和头部的运动最少。

- 处理工作任务时使用适当的照明。

- 处理工作任务时选择适当的工具。

- 在嘈杂的环境中，请使用护耳设备。

- 使用高质量插入式工具和消耗品以最大限度减少暴露于过度振动的情况。

- 尽量减少在反作用力情况下的暴露。

  - 切割时：

    如果切割轮弯曲或者未正确予以引导，则切割轮可能会卡住。针对切割轮使用正确的法兰，并在操作过程中避免弯曲切割轮。

  - 钻孔时：

    当钻头打穿时，钻孔机可能会停转。如果停转扭矩高，请使用支撑手柄。安全标准 ISO11148 第 3 部分建议，对于枪柄式工具使用可吸收 10 Nm 以上反作用扭矩的设备，对于直柄式工具，使用可吸收 4 Nm 以上反作用扭矩的设备。

  - 使用直接驱动螺丝刀或扳手时：

    反作用力取决于工具的设置和连接件的特性。力量和姿势决定了操作员可以承受的反作用力大小​​。调整扭矩设置，以适合操作人员的力量和姿势，如果扭矩过高，则使用扭矩臂或反作用杆。

- 在多尘环境中，请使用除尘系统或戴口罩。

# 配置说明

# 拧紧程序

分配拧紧程序和更改拧紧程序参数是通过工具所配对的控制器完成的。

有关更多信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

# 操作说明

# 优化 Pulse 工具的性能

不建议将加长件与脉冲工具一起使用。加长件会引起振动，进而可能导致工具磨损、拧紧时间延长、精度受限且难以达到最大扭矩。如果因可达性限制而需要使用加长件，则应该尽可能使用较短的加长件。强烈建议使用导向套筒或加长件。

## 推荐脉冲数量

一款恰好适合您的应用的脉冲工具应在 5-20 个脉冲内达到目标扭矩（有断气）。使工具达到目标扭矩所用的脉冲数可通过分析仪测得。拧紧时间也可用作指南以了解工具是否适合您的应用：

- ≤ 1 秒，工具达到 30 Nm

- ≈ 1 秒，工具达到 80 Nm

- ≈ 2 秒，工具达到 150 Nm

- ≈ 5 秒，工具达到 450 Nm

- ≤ 10 秒，工具达到 850 Nm

如果不足 5 个脉冲（= 拧紧时间很短）就达到目标扭矩，那么扭矩误差将会增大，可能很难调整到正确的水平，尤其是在硬连接件上。

如果超过 20 个脉冲（= 拧紧时间过长）才达到目标扭矩，磨损将增大，将需要更频繁的加油和维修保养。太长的拧紧时间加上高生产速率，还可能会导致油过热。那样，功率将会降低，需要更长的拧紧时间，有时还会发生不断气的情况。

如果目标扭矩在不到 5 个脉冲内达到，可通过以下方法解决：

- 拧紧时降低功率设置。

- 降低旋入速度。

功率设置和/或旋入速度的变化可能影响扭矩精度。

如果超过 20 个脉冲才达到目标扭矩，可通过以下方法解决：

- 增大功率设置。

- 增大旋入速度。

功率设置和/或旋入速度的变化可能影响扭矩精度。

# LED 指示灯闪光模式

除了由控制器确定的 LED 闪光模式外，工具 LED 指示灯还有许多标准闪光模式。

下表提供了标准闪光模式的概述。

LED 指示灯 | 灯的行为 | 状态
--- | --- | ---
全部指示灯 | 全部闪烁 | 工具已启动。
电池电量 | 全部闪烁白光：高频闪烁 | 工具正在备用电池上运行。
电池电量 | 闪烁红灯一次 | 电池电量用完。
警报 | 闪烁：每秒闪烁一次 | ToolsTalk Service 2 中工具 WLAN 设置的配置无效。
警报 | 闪烁：高频闪烁 | 电池软件已过时。不允许操作运行过时软件的电池的工具。
无线电连接 | 蓝色 | 无线电连接已建立/ToolsTalk Service 2 连接已建立。
无线电连接 | 闪烁 | 由于连接不良，工具未及时收到启动请求。
拧紧方向 | 两个方向闪烁：高频闪烁，3/s。 | 软件更新正在进行（最多需要 7 分钟）。
拧紧方向 | 两个方向闪烁：高频闪烁，然后恒亮。 | 指出以下操作之一： SD 卡上的数据无效 工具软件更新期间出错 SD 卡丢失
拧紧方向 | 双向闪烁：低频，1/s。 | 工具通过 USB 电缆连接，正在等待 ToolsTalk Service 2 连接。

# 拧紧

警告

存在受伤风险

确保使用正确的参数文件。错误的参数文件可能会导致扭矩过高，从而造成人身伤害。

- 将控制器中显示的最大扭矩与工具技术数据中规定的最大扭矩进行比较，它们应该相同。

## 拧紧的旋转方向。

通过调节反转按钮或反转环来确保工具的运行方向正确。

手枪式握把型号（带侧面按钮）

- 按下工具右侧的反转开关，顺时针 (CW) 设置方向。

- 按下工具左侧的反转开关，逆时针 (CCW) 设置方向。

手枪式握把型号（无侧面按钮）

- 按两下启动触发器顶部的功能按钮，以在顺时针 (CW) 和逆时针 (CCW) 之间切换方向。

斜角型

- 向右转动反转环，顺时针 (CW) 设置方向。

- 向左转动反转环，逆时针 (CCW) 设置方向。

## 软启动

软启动功能有助于螺钉头和螺纹达到舒适的水平。软启动的持续时间是可调的。

有关拧紧的更多信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

# 扫码枪

警告

激光辐射

此设备发射出 CDRH Class 2 和 IEC 60825-1 Class 2 激光辐射。

警告

激光辐射

- 不要凝视光束。

# 蜂鸣器

该工具配有蜂鸣器，可配置为发出特定事件或警告信号。

有关蜂鸣器功能和配置的更多信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

# 维修

# 预防静电

产品和控制器内部的零部件对静电敏感。为了避免影响正常使用，确保在防静电的工作环境下对工具进行维护和保养。下图为相关的维修工作台示例。

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 检修

将您的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。这样将确保所维修的电动工具的安全性。

必须由有资格阅读维修手册的人或者已经接受过相应培训的人来完成对此工具的维修保养工作。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。

如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。

如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

拧紧次数达到 200.000 或脉冲次数达到 2.000.000 后（以先到者为准），建议定期（每年一次）进行大修与预防性维护保养。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

当拆卸工具时，务必使用专门设计的维修工具，这些工具在 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 上的备件部分推荐。

# 备用电池维护

该工具包含一块内部备用电池。备用电池用于在更换主电池的过程中使无线电通信保持活动状态。备用电池提供大约 20 秒的时间来更换主电池，然后工具关闭。

一定要将近期生产的工具连接到主电池上并通电两小时，为备用电池充电。

使用的软件版本低于下表所列版本时，至少每 12 个月更换一次备用电池。更换程序必须由合格的维修技术人员执行。更换后的备用电池按照回收说明进行回收。

软件版本如下表所示，每三年更换一次备用电池。保养间隔延长仅适用于与下表所列软件版本一起使用的新电池。如果备用电池已使用近 12 个月，建议在更新到新软件时更换备用电池。

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
版本 2.1.3 或更新版本 | 版本 1.3.15 或更新版本 | 版本 1.4.0 或更新版本 | 版本 3.10.4 或更新版本

## 存放条件

- 备用电池寿命受到极端温度的负面影响。将工具存放在环境温度介于 0-30°C 的环境中。不要把备用电池存放在仓库。

- 如果一件新出厂的工具要存放在仓库，确保在存放之前开机至少两小时。

- 存放在仓库期间，确保至少每五个月开机一次为备用电池充电。工具每次必须开机至少两小时。

# 润滑说明

# 润滑指南

润滑指南 | 齿轮
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

品牌 | 齿轮 | 一般用途
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 plus |
Almagard |  | LE 3751

# 检验

在每次保养时按照润滑指南进行润滑。

有关更多信息，请参阅 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 中的备件部分。

# 修理说明

# 备件更换

更换工具的某些电气部件时，工具名称和参数将从 ToolsTalk Service 2 删除，需要重新设置。有关更多信息，请参阅 ToolsTalk Service 2 User Edition 用户指南。

# 更新工具软件

有关更新工具软件的信息，请参阅 ToolsTalk Service 2 用户版用户指南 > 复制固件。

为防止损坏工具：

- 执行软件更新时，请确保电池已充满电。

- 在进行软件更新时，请勿从工具中取出电池。

- 在进行软件更新时，请勿从工具中取出存储卡。

# 疑难解答

# 工具过热

通过适当调整，此工具可以处理操作员所承担的任何普通线路工作。

工具温度可能受以下参数影响：

- 短周期时间

- 超出额定值的扭矩

- 太低的速度

- 非常高的有效扭矩

- 非常软的接头

- 环境温度

# 事件和错误代码

有关工具事件和错误代码的完整列表，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。

# 扫码枪回收说明

位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | 防护罩 |  | 塑料，其他，PU
2 | 扫码枪 |  | 电子元件

# 回收说明

位置 | 部件 | 备注 | 以下列形式再利用
--- | --- | --- | ---
1 | 带盖形螺母的前面部分 |  | 金属，钢
2 | 传感器 |  | 电子元件
3 | 轴 |  | 金属
4 | 电机模块 |  | 电子元件
5 | 按钮 |  | 塑料，其他，PA
6 | 前灯 |  | 电子元件
7 | 接地片 | 顶部 | 金属，铜
8 | 手柄 | 右侧 | 塑料，其他，PA
9 | 螺钉 |  | 金属，钢
10 | 通信传感器模块 |  | 电子元件
11 | 带扬声器的盖形螺母 |  | 电子元件
12 | 主板模块 |  | 电子元件
13 | 主板支撑橡胶 |  | 橡胶，PUR
14 | 接地片 | 顶部 | 金属，铜
15 | 反转按钮 |  | 金属，钕
16 | 手柄 | 左 | 塑料，其他，PA
17 | 螺钉 |  | 金属，钢
18 | 螺钉 |  | 金属，钢
19 | 天线 | 2 个 | 电子元件
20 | 电池座 |  | 金属，铝
21 | 备份电池 |  | 电池，锂离子
22 | 电源模块 |  | 电子元件
23 | 螺钉 |  | 金属，钢