# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Información de la herramienta motorizada
- Palabras de las señales de seguridad
- Garantía
- Sitio de Internet
- ServAid
- Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS
- Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas
- País de origen
- Planos de dimensiones

# Información de la herramienta motorizada

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias, instrucciones, ilustraciones y especificaciones de seguridad suministradas con esta herramienta motorizada.

Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación pueden producirse descargas eléctricas, incendios o graves daños personales.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# Garantía

- La garantía del producto finalizará en 12+1 meses tras la entrega por parte del centro de distribución de Atlas Copco.

- El desgaste y deterioro normales de las piezas no están cubiertos por la garantía.

  - El desgaste normal es aquel que requiere la sustitución de una pieza u otro ajuste/revisión durante el mantenimiento estándar de la herramienta para ese periodo (expresado en tiempo, horas de funcionamiento o de forma similar).

- La garantía del producto se basa en un uso, mantenimiento y reparación adecuados de la herramienta y sus componentes.

- El daño que sufran las piezas a consecuencia de un mantenimiento inadecuado o realizado por técnicos que no sean Atlas Copco o sus Socios de servicio certificados durante el periodo de garantía no está cubierto por la garantía.

- Para evitar los daños o la destrucción de las piezas de la herramienta, someta la herramienta a las operaciones de servicio que establece el plan recomendado de mantenimiento y siga las instrucciones adecuadas.

- Las reparaciones de garantía solo se realizan en los talleres de Atlas Copco o por sus Socios de servicio certificados.

Atlas Copco ofrece una garantía ampliada y un mantenimiento preventivo de vanguardia a través de sus contratos ToolCover. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local.

Para los motores eléctricos:

- La garantía solo se aplicará si el motor eléctrico no se ha abierto.

# Sitio de Internet

Puede encontrar información relacionada con nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y material impreso en el sitio web Atlas Copco.

Visite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid es un portal que se actualiza continuamente y contiene información técnica, como:

- Información sobre regulaciones y seguridad

- Datos técnicos

- Instrucciones de instalación, operación y servicio

- Listas de repuestos

- Accesorios

- Planos de dimensiones

Visite: https://servaid.atlascopco.com.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Servicio local Atlas Copco.

# Hojas de datos de seguridad de MSDS/SDS

Las fichas de datos de seguridad describen los productos químicos vendidos por Atlas Copco.

Consulte el sitio web de Atlas Copco para más información www.atlascopco.com/sds.

# Vídeo de seguridad de producto para aprietatuercas

Obtenga más información sobre las características de seguridad de los aprietatuercas Atlas Copco y sobre las medidas que debe tomar el operario para disfrutar de un uso seguro. Pulse el enlace o escanee el siguiente código QR para ver el vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Planos de dimensiones

Puede encontrar planos de dimensiones en el archivo de planos de dimensiones o en ServAid.

Visite: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Descripción general

Alimentado con una nueva generación de baterías de Atlas Copco, el aprietatuercas inalámbrico tensor SRB ofrece funcionamiento con una mano con precisión, trazabilidad y flexibilidad. El SRB informa de forma inalámbrica al sistema Power Focus 6000 y aprovecha totalmente las estaciones virtuales, capaz de realizar estrategias de baja reacción como apriete turbo y pulso de tensor, así como estrategias tradicionales como la de dos pasos. El tensor SRB es perfecto para aplicaciones de par de apriete bajo donde la fuerza de reacción golpea la muñeca del operario. Es ligero y con muy buen equilibrio: diseño ergonómico para evitar la fatiga del operario.

# Funciones del sistema

El sistema POWER FOCUS envía el programa de apriete y el tamaño de lote a la herramienta, donde se almacena y ejecuta. Después el resultado de apriete se envía de vuelta a POWER FOCUS. Consulte el esquema a continuación.

La herramienta tiene las mismas funciones que otras herramientas, pero a causa de la naturaleza de su comunicación inalámbrica, donde los datos de apriete se guardan en la herramienta, es posible que todas las características en el software POWER FOCUS no estén disponibles para esta herramienta.

A | Programa de apriete
B | Resultado

# Funciones de la herramienta

La herramienta está equipada con indicadores LED (HMI) que se pueden configurar como señales de salida relacionadas con eventos, y un zumbador. También existe un número de configuraciones de advertencia LED estándar programadas en el herramienta.

Número | Descripción
--- | ---
1 | Indicador LED (HMI)
2 | Conmutador de dirección
3 | Luz LED frontal
4 | Botón de función
5 | Gatillo de herramienta
6 | Unidad auxiliar rápida (RBU, por sus siglas en inglés) y puerto USB
7 | Batería

En esta sección

- Indicador LED

# Indicador LED

Indicador | Luz LED | Indicación principal
--- | --- | ---
1 | Verde | Resultado de apriete OK
2 | Rojo | Resultado de apriete NOK
3 | Amarillo | Advertencia de resultado de apriete
4 | Dirección | Dirección de apriete
5 | Verde | Lote OK completado
6 | Batería | Estado de carga de la batería
7 | Azul | Radioconexión establecida con POWER FOCUS 6000/ToolsTalk Service 2
8 | Azul | Configurable: se puede configurar en el controlador para indicar diferentes eventos
9 | Alarma | Se ha producido un error en la herramienta

Para más información, consulte los patrones de parpadeo del indicador LED.

# Capacidad de memoria

La herramienta puede registrar hasta 2000 resultados en la herramienta.

# Temperatura ambiente

Para optimizar el rendimiento y la vida útil de la batería, conserve la batería dentro de los intervalos de temperatura.

Temperatura de funcionamiento, carga | De +5 a +40 °C (de +41 a +104 °F)
Temperatura de funcionamiento, descarga | De 0 a +40 °C (de +32 a +104 °F)
Temperatura de transporte | De −20 a +40 °C (de -4 a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento | De +10 a +25 °C (de +50 a +77 °F)

Coloque la batería bajo la luz solar directa.

# Datos técnicos de producto

Puede encontrar los datos técnicos del producto en ServAid o en el sitio web Atlas Copco.

Visite: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Instalación

# Requisitos para la instalación

# Instalación

Para las indicaciones de instalación, consulte la guía de usuario de Power Focus 6000.

# Guía rápida de configuración

Cuando utilice la estrategia Impulso tensor aquí mostrada, la herramienta calculará e instalará un par dinámico.

El Factor de correlación del par residual (RTCF, por sus siglas en inglés) se utiliza para traducir el par dinámica instalado al par estático. Durante la configuración de los ajustes de parámetro, es posible que el par instalado sea superior o inferior al presentado en la pantalla de visualización de POWER FOCUS. El RTCF afecta al valor presentado, asegúrese de comprobar el par residual con una llave ST o similar si los ajustes de junta se realizan con piezas de producción en curso.

1. Empiece ajustando los parámetros predeterminados

   Parámetro | Predet.
   --- | ---
   Par objetivo | Par especificado necesario
   Velocidad de aproximación | Máx.
   Energía de impulso | 80%
   Factor de ajuste de fuerza de reacción (RFTF, por sus siglas en inglés) | 40%
   Factor de correlación de par residual (RTCF, por sus siglas en inglés) | 100%

   Los ajustes que utilizan 4-8 impulsos para instalar el par ofrecerán la mejor combinación de precisión, velocidad y ergonomía.

   - Realice siempre los ajustes en la junta deseada.

   - Reutilizar la misma junta para varios aprietes puede afectar al resultado.

2. Ajustar la velocidad de aproximación.

   1. Seleccione la junta más dura del lote y configure el par objetivo según el par específico requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar.

   3. Compruebe el par y el número de impulsos.

   4. Si fuera necesario, reduzca la velocidad de aproximación a 800-1200 rpm para alcanzar al menos 4 impulsos.

3. Ajustar la energía de impulso

   1. Seleccione la junta más blanda del lote y configure el par objetivo según el par especificado requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar con velocidad de aproximación ajustada.

   3. Compruebe el par y el número de impulsos.

   4. Incremente la energía de impulso hasta el 100 % para alcanzar el máximo de 8 impulsos.

4. Ajustar el RTCF

   1. Seleccione una junta del lote y configure el par objetivo según el par especificado requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar con velocidad de aproximación y energía de impulso ajustadas.

   3. Utilice una llave ST o similar para comprobar el par residual.

   4. Realice un número de aprietes para comprobar y cambiar el RTCF, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000. El par mostrado en el POWER FOCUS debe coincidir con el par mostrado en la llave ST.

5. Apriete un número de juntas con el RTCF nuevo para comprobar si se cumplen los resultados requeridos. Si la herramienta no funciona de la manera esperada, repita los pasos 2 a 4 para realizar un ajuste preciso de la configuración.

6. Apriete todas las juntas que requiera para comprobar la capacidad de la herramienta en la junta deseada.

# Instrucciones de instalación

# Ajuste del par de torsión

Para la instalación del ajuste de par consulte el manual de configuración de Power Focus 6000 .

El factor de ajuste de par de torsión se almacena en una memoria permanente en la herramienta. Cualquier cambio realizado en el factor de ajuste del par de torsión en POWER FOCUS 6000 se actualizará en el valor almacenado en la herramienta.

# Unidad auxiliar rápida (RBU, por sus siglas en inglés)

La Unidad auxiliar rápida (RBU) tiene el formato de una tarjeta SD. La RBU contiene todas las configuraciones y ajustes de la red actual. Durante la instalación y la configuración algunos parámetros se almacenan en la tarjeta. En caso de fallo, es fácil retirar la tarjeta y colocarla en una herramienta nueva y todas las funciones permanecen las mismas.

Cuando se transfiere la RBU de una herramienta a otra, la nueva herramienta se actualizará con el software en la tarjeta. Dado que existe la posibilidad de pérdida de datos durante el procedimiento de actualización, recomendamos se asegure de que la herramienta nueva ya funciona con la misma versión de software que la herramienta antigua, para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Esta RBU solo se puede utilizar para almacenar los datos de configuración del selector. Si vuelve a formatear la tarjeta, o manipular los datos en la tarjeta sin utilizar Tools Talk Service 2, resultará en una tarjeta inutilizable.

Tenga en cuenta que los resultados guardados asociados con la herramienta se perderán cuando se transfiera la RBU a otra herramienta.

La dirección MAC está asociada con la RBU, no con la propia herramienta. Por lo tanto, cuando se transfiera una tarjeta a una herramienta nueva, la dirección MAC de la herramienta será la dirección MAC de la RBU.

# Conversión de herramienta

A la hora de convertir una herramienta (por ejemplo, cambiando la parte delantera), debe actualizar la información de la herramienta para reflejar los cambios realizados en la herramienta. Para más información consulte la guía de usuario Tools Talk Service 2 User Edition

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Las modificaciones de herramienta realizadas incorrectamente pueden causar lesiones físicas, daños en la herramienta o producir resultados no deseados a causa de las características alteradas de la herramienta.

- Compruebe el par máx. de la herramienta tras la modificación.

Cuando se conecte a Tools Talk Service 2 no será necesario que cambie la información de la herramienta. Para cambiar la denominación de la herramienta para que coincida con la conversación de la herramienta, realice los mismos pasos que para la sustitución de repuestos. Utilice la denominación de la pieza nueva para actualizar la herramienta.

Dado que se ha convertido la herramienta, la información de herramienta almacenada en la herramienta ya no coincidirá con la denominación en la señal de la herramienta.

# Acoplar y extraer la batería

1. Conecte la batería a la herramienta y asegúrese de que está bien apretada. La batería puede conectarse mirando hacia adelante o hacia atrás para obtener la mejor accesibilidad y equilibrio.

2. Para extraer la batería, presione el botón de la batería y sáquelo.

# Configuración inicial

# Configuración de la herramienta

Para configurar la herramienta, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000 o la guía de usuario ToolsTalk Service 2 User Edition

# Calibración de herramienta

Para más información sobre la calibración de herramienta para esta herramienta, consulte el manual de configuración Power Focus 6000 o la guía de usuario ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Funcionamiento

# Directrices sobre ergonomía

Piense en su estación de trabajo mientras lee esta lista de directrices ergonómicas generales para identificar áreas de mejora en la postura, el emplazamiento de los componentes o el entorno de trabajo.

- Realice descansos frecuentes y cambie la posición de trabajo con regularidad.

- Adapte la zona de la estación de trabajo a sus necesidades y a la tarea.

  - Realice los ajustes para tener un alcance cómodo determinando dónde colocar las piezas y herramientas para evitar la carga estática.

  - Utilice equipamiento para la estación de trabajo, como mesas y sillas, adecuado para la tarea.

- Evite posiciones de trabajo por encima de la altura del hombro o con sujeciones estáticas durante las operaciones de montaje.

  - Cuando trabaje por encima de la altura del hombro, reduzca la carga sobre los músculos estáticos reduciendo el peso de la herramienta mediante la utilización de, por ejemplo, brazos de reacción, carretes de manguera o equilibradores de carga. También puede reducir la carga en los músculos estáticos sujetando la herramienta cerca del cuerpo.

  - Descanse con frecuencia

  - Evite posturas extremas de brazos y muñecas, en particular durante operaciones que requieran un grado de fuerza.

- Realice los ajustes necesarios para obtener un campo de visión adecuado que requiere un movimiento mínimo de los ojos y de la cabeza.

- Utilice una iluminación adecuada para la tarea.

- Seleccione la herramienta adecuada para la tarea.

- Utilice equipo de protección auditiva en entornos ruidosos.

- Utilice herramientas y consumibles insertados de alta calidad para minimizar la exposición a excesivos niveles de vibración.

- Minimice la exposición a fuerzas de reacción.

  - Durante el corte:

    Una rueda de corte puede bloquearse si está doblada o no está correctamente guiada. Utilice la brida correcta para la rueda de corte y evite doblar la rueda de corte durante la operación.

  - Durante el taladro:

    El taladro puede calarse si la broca se rompe. Utilice mangos de soporte si el par máximo es demasiado elevado. La norma de seguridad ISO11148 apartado 3 recomienda el uso de un dispositivo para la absorción de un par de reacción superior a 10 Nm para herramientas con empuñadura de pistola y de 4 Nm para herramientas de caja recta.

  - Durante el uso de destornilladores o aprietatuercas de accionamiento directo:

    Las fuerzas de reacción dependen de los ajustes de la herramienta y de las características de la unión. La fuerza y la postura determinan la cantidad de fuerza de reacción que puede tolerar un operario. Adapte el ajuste del par a la fuerza y la postura del operario y utilice un brazo o una barra de reacción si el par es demasiado elevado.

- Utilice un sistema de extracción de polvo o lleve puesta una máscara protectora para la boca en entornos polvorientos.

# Instrucciones de configuración

# Programas de apriete

Puede asignar programas de apriete y alterar parámetros de programa de apriete mediante el controlador emparejado con la herramienta.

Para más información, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000.

# Instrucciones de funcionamiento

# Optimizar el rendimiento de su herramienta de impulso

No se recomienda utilizar extensiones con herramientas de impulso. Las extensiones pueden provocar vibraciones que, a su vez, pueden causar desgaste en la herramienta, mayores tiempos de apriete, precisión limitada y dificultad para llegar al par máximo. Si es necesaria una extensión debido a restricciones de accesibilidad, esta deberá ser lo más corta posible. Se recomiendan encarecidamente extensiones o bocas guiadas.

## Número de impulsos recomendado

Una herramienta de impulsos adecuada para su aplicación debe alcanzar el par objetivo (con desconexión) en un plazo que va de 5 a 20 impulsos. El número de impulsos que necesita la herramienta para alcanzar el par objetivo puede medirse con un analizador. El tiempo de apriete puede utilizarse también como guía para saber si la herramienta es adecuada para su aplicación:

- ≤ 1 segundo para herramientas de hasta 30 Nm

- ≈ 1 segundo para herramientas de hasta 80 Nm

- ≈ 2 segundos para herramientas de hasta 150 Nm

- ≈ 5 segundos para herramientas de hasta 450 Nm

- ≤ 10 segundo para herramientas de hasta 850 Nm

Si el par objetivo se alcanza con menos de 5 pulsos (= tiempo de apriete corto), la dispersión del par se incrementará y puede resultar difícil ajustarlo al nivel adecuado, especialmente con juntas duras.

Si el par de objetivo se alcanza con más de 20 pulsos (= tiempo de apriete demasiado largo), el desgaste aumentará y se necesitará un llenado de aceite y mantenimiento más frecuentes. Un tiempo de apriete demasiado largo, en combinación con un ritmo de producción alto, puede resultar también en un calentamiento excesivo del aceite. En ese caso la potencia se reducirá con un tiempo de apriete más largo y, a veces, sin desconexión.

Si se alcanza el par objetivo con menos de 5 pulsos, esto podrá fijarse:

- Reducir el ajuste de potencia durante el apriete.

- Reducir la velocidad de aproximación.

Los cambios en los ajustes de potencia y/o la velocidad de aproximación pueden afectar a la precisión de par.

Si se alcanza el par objetivo con más de 20 pulsos, esto podrá fijarse:

- Incrementar el ajuste de potencia.

- Incrementar la velocidad de aproximación.

Los cambios en los ajustes de potencia y/o la velocidad de aproximación pueden afectar a la precisión de par.

# Patrones de parpadeo del indicador LED

Aparte de los patrones de parpadeo de LED determinados por el controlador, existe un número de patrones de parpadeo estándar para los indicadores LED de la herramienta.

La tabla a continuación ofrece una descripción general de los patrones de parpadeo estándar.

Indicador LED | Comportamiento de luz | Estado
--- | --- | ---
Todos los indicadores | Todos parpadean | Se ha iniciado la herramienta.
Nivel de batería | Todos parpadean en blanco: parpadeos de frecuencia alta | La herramienta funciona con la batería auxiliar.
Nivel de batería | Un LED rojo parpadeando | La batería está agotada.
Alarma | Parpadeo: un parpadeo por segundo | Configuración no válida de los ajustes WLAN de la herramienta en Tools Talk Service 2.
Alarma | Parpadeo: parpadeos de frecuencia alta | Software de batería obsoleto. No se permite manejar la herramienta con baterías que funcionen con software obsoleto.
Radioconexión | Azul | Conexión de radio establecida/conexión Tools Talk Service 2 establecida
Radioconexión | Intermitente | La herramienta no ha recibido a tiempo la solicitud de inicio a causa de una conexión defectuosa.
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: parpadeo de frecuencia alta, 3/s. | Actualización de software en curso (tarda hasta 7 minutos).
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: parpadeos de frecuencia alta seguidos por luz fija. | Indica uno de los casos siguientes: Datos no válidos en tarjeta SD Error durante la actualización de software de la herramienta No se encuentra tarjeta SD
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: frecuencia baja, 1/s. | La herramienta está conectada mediante cable USB y espera a que Tools Talk Service 2 se conecte.

# Apriete

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Asegúrese de utilizar el archivo de parámetro correcto. Un archivo de parámetro erróneo puede causar un par demasiado alto resultante en lesión física.

- Compare el par máximo mostrado en el controlador con el par máximo indicado en los datos técnicos de la herramienta, deben ser iguales.

## Sentido de rotación para el apriete

Gire el botón de marcha inversa o anillo de marcha inversa de la herramienta para asegurarse de que funciona en el sentido correcto.

Modelos de empuñadura de pistola (con botones laterales)

- Presione el interruptor de marcha inversa en el lado derecho de la herramienta para establecer el sentido en sentido horario (DER).

- Presione el interruptor de marcha inversa en el lado izquierdo de la herramienta para establecer el sentido en sentido contrario al horario (IZQ).

Modelos de empuñadura de pistola (sin botones laterales)

- Pulse dos veces el botón de función en la parte superior del gatillo de arranque para cambiar el sentido entre derecha (DER.) e izquierda (IZQ.).

Modelos en ángulo

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la derecha, para establecer el sentido en sentido horario (DER).

- Gire el anillo de marcha inversa hacia la izquierda, para establecer el sentido en sentido contrario al horario (IZQ).

## Arranque suave

La función de arranque suave facilita que el cabezal y la rosca del tornillo alcancen el nivel de ajuste. La duración del arranque suave es ajustable.

Para más información sobre el apriete, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000.

# Escáner

ADVERTENCIA

Radiación láser

Este dispositivo emite radiación láser CDRH Categoría 2 e IEC 60825-1 Categoría 2.

ADVERTENCIA

Radiación láser

- No mire fijamente a la luz.

# Zumbador

Esta herramienta está equipada con un zumbador, que se puede configurar para indicar eventos específicos o advertencias.

Para más información sobre las funciones y la configuración del zumbador, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000.

# Servicio

# Prevención de descargas electrostáticas

Los componentes del interior del producto y el controlador son sensibles a las descargas electrostáticas. Para evitar posibles averías, asegúrese de realizar el servicio y el mantenimiento en un entorno de trabajo aprobado con respecto a descargas electrostáticas. La siguiente figura muestra un ejemplo de una estación de servicio adecuada.

# Instrucciones de mantenimiento

# Recomendaciones de servicio

Es recomendable realizar periódicamente operaciones de mantenimiento preventivo. Consulte la información detallada sobre el mantenimiento preventivo. Si el producto no funciona adecuadamente, deje de utilizarlo e inspecciónelo.

Si no dispone de información detallada sobre el mantenimiento preventivo, siga estas pautas generales:

- Limpie adecuadamente los componentes apropiados

- Sustituya cualquier componente defectuoso o desgastado

# Revisión

El mantenimiento de su herramienta mecánica debe ser llevado a cabo por personal cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. De esta forma, se garantiza la seguridad de la herramienta motorizada.

Las tareas de mantenimiento las realizará personal cualificado que tenga acceso a las instrucciones de mantenimiento y/o haya recibido formación para el mantenimiento de esta herramienta.

¡El motor eléctrico es una unidad encapsulada y bajo ninguna circunstancia deberá ser abierto por persona ajena a Atlas Copco Industrial Technique AB!

Si se determina que el motor eléctrico está averiado o necesita revisión, deberá devolver la unidad completa del motor a Atlas Copco Industrial Technique AB para su sustitución.

Los motores que hayan sido abiertos por personas ajenas a Atlas Copco Industrial Technique AB no serán revisados.

Se recomienda la revisión y el mantenimiento preventivo a intervalos regulares una vez al año, después de un máximo de 200.000 aprietes o 2.000.000 impulsos, lo que antes ocurra. Es posible que sea necesario un mayor número de revisiones si hace un uso intensivo de la máquina. Si la máquina no funcionara correctamente, sería necesario enviarla inmediatamente a revisión.

Cuando desmonte la herramienta, utilice siempre la o las herramientas de servicio diseñadas específicamente recomendadas en la sección Repuestos en ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Mantenimiento de batería auxiliar

La herramienta incluye una batería auxiliar interna. La batería auxiliar se utiliza, por ejemplo, para mantener la comunicación por radio activa durante la sustitución de la batería principal. La batería auxiliar ofrece aproximadamente 20 segundos para cambiar la batería principal antes de que la herramienta se apague.

Conecte siempre una herramienta recién fabricada a una batería principal y póngala en marcha durante dos horas para cargar la batería auxiliar.

Si utiliza versiones de software anteriores a las versiones recogidas en la tabla a continuación, sustituya la batería auxiliar al menos cada 12 meses. El procedimiento de sustitución lo debe realizar un técnico de servicio cualificado. Una batería auxiliar sustituida se debe reciclar de acuerdo con las Instrucciones de reciclaje.

Con versiones de software que coincidan con la tabla a continuación, sustituya la batería auxiliar cada tres años. El intervalo de servicio incrementado es aplicable a una batería nueva utilizada únicamente junto con las versiones de software en la siguiente tabla. Si la batería auxiliar se aproxima a los 12 meses de antigüedad, recomendamos sustituir la batería auxiliar durante la actualización al nuevo sofware.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Versión 2.1.3 o posterior | Versión 1.3.15 o posterior | Versión 1.4.0 o posterior | Versión 3.10.4 o posterior

## Condiciones de almacenamiento

- La vida útil de la batería auxiliar se ve perjudicada por las temperaturas extremas. Almacene la herramienta en un entorno con una temperatura ambiente entre 0 y 30 °C. No almacene repuestos de batería auxiliar.

- Si se debe almacenar una herramienta recién fabricada, asegúrese de alimentarla durante al menos dos horas antes de almacenarla.

- Durante el almacenamiento, asegúrese de poner en marcha la herramienta al menos cada cinco meses para recargar la batería auxiliar. La herramienta se debe poner en marcha durante al menos dos horas cada vez.

# Instrucciones de lubricación

# Guía de lubricación

Guía de lubricación | Engranajes
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

Marca | Engranajes | Objetivo general
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 plus |
Almagard |  | LE 3751

# Lubricación

Lubrique de acuerdo con la Guía de lubricación durante cada servicio.

Para más información, consulte la sección Repuestos en ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Instrucciones de reparación

# Sustitución de repuestos

Al sustituir determinadas partes eléctricos de la herramienta, la denominación y los parámetros de la herramienta se borran de ToolsTalk Service 2 y deben volver a configurarse. Para más información, consulte la guía de usuario de ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Actualizar el software de la herramienta

Para más información sobre la actualización del software de la herramienta, consulte la guía de usuario ToolsTalk Service 2 User Edition > Copiar el firmware.

Para evitar daños en la herramienta:

- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada a la hora de realizar una actualización de software.

- No retire la batería de la herramienta mientras la actualización de software esté en curso.

- No retire la tarjeta de memoria de la herramienta mientras la actualización de software esté en curso.

# Solución de problemas

# Sobrecalentamiento de la herramienta

La herramienta puede soportar cualquier trabajo normal en línea que el operario realice con los ajustes adecuados.

La temperatura de la herramienta puede verse influenciada por los parámetros siguientes:

- tiempos de ciclo breves

- par superior al nominal

- velocidad demasiado baja

- par predominante demasiado elevado

- juntas muy blandas

- temperatura ambiente

# Códigos de eventos y error

Para una lista completa de códigos de evento y error, consulte el manual de configuración Power Focus 6000.

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando un producto ha sido utilizado debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías deberán depositarse en su organización de recuperación de baterías nacional.

# Instrucciones de reciclaje Escáner

Pos. | Pieza | Nota | Reciclar como
--- | --- | --- | ---
1 | Tapa de protección |  | Plásticos, otros, PU
2 | Escáner |  | Electrónica

# Instrucciones de reciclaje

Pos. | Pieza | Nota | Reciclar como
--- | --- | --- | ---
1 | Pieza frontal con tuerca de sombrerete |  | Metal, acero
2 | Transductor |  | Electrónica
3 | Eje |  | Metal
4 | Módulo del motor |  | Electrónica
5 | Botón |  | Plástico, otros, PA
6 | Luz frontal |  | Electrónica
7 | Correa de tierra | Superior | Metal, latón
8 | Empuñadura | Derecha | Plástico, otros, PA
9 | Tornillo |  | Metal, acero
10 | Módulo de sensor de comunicación |  | Electrónica
11 | Tuerca ciega con altavoz |  | Electrónica
12 | Módulo de placa principal |  | Electrónica
13 | Goma soporte de la placa principal |  | Goma, PUR
14 | Correa de tierra | Superior | Metal, latón
15 | Botón de funcionamiento inverso |  | Metal, neodimio
16 | Empuñadura | Izquierda | Plástico, otros, PA
17 | Tornillo |  | Metal, acero
18 | Tornillo |  | Metal, acero
19 | Antenas | 2 uds | Electrónica
20 | Soporte de la batería |  | Metal, aluminio
21 | Batería auxiliar |  | Batería, ion litio
22 | Módulo de alimentación |  | Electrónica
23 | Tornillo |  | Metal, acero