# Modèles de clignotement du voyant LED

À part les modèles de clignotement du voyant LED déterminés par le coffret, il existe un nombre de modèles standard de clignotement pour les voyants LED de l’outil.

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des modèles standard de clignotement.

Voyant LED | Comportement de la lumière | État
--- | --- | ---
Tous les voyants | Tous clignotants | L'outil a démarré.
Niveau de la batterie | Tous clignotent blanc : clignotements haute fréquence | L’outil fonctionne avec la batterie de secours.
Niveau de la batterie | Un clignotement rouge | La batterie est vide.
Alarme | Clignotement : un par seconde | Configuration non valide des paramètres WLAN de l’outil dans ToolsTalk Service 2.
Alarme | Clignotement : haute fréquence | Logiciel de la batterie obsolète. Il n’est pas permis d’utiliser l’outil avec des batteries utilisant un logiciel obsolète.
Connexion radio | Bleu | Connexion radio établie / connexion ToolsTalk Service 2 établie
Connexion radio | Clignotant | Demande de démarrage non reçue à temps par l’outil à cause d’une mauvaise connexion.
Sens de fonctionnement | Clignotement dans les deux sens : clignotement haute fréquence, 3/s. | Mise à jour du logiciel en cours (dure jusqu’à 7 minutes).
Sens de fonctionnement | Clignotement dans les deux sens : clignotement haute fréquence suivi d’une lumière fixe. | Indique un des éléments suivants : Données non valides sur la carte SD Erreur lors de la mise à jour du logiciel d'outil Carte SD manquante
Sens de fonctionnement | Clignotement dans les deux sens : faible fréquence, 1/s. | L’outil est connecté via un câble USB et en attente de la connexion à ToolsTalk Service 2.