# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# 製品情報

# 一般情報

警告

物的損害や重傷を負う危険性

ツールを操作する前にすべての指示を読み、理解し、それらに従っていることを確認してください。すべての注意事項に従わない場合、感電、火災、物的損傷、重傷に至る危険性があります。

- システムのさまざまな部品とともに提供される安全情報をお読みください。

- システムのさまざまな部品の設置、運用、保守のための製品注意事項をお読みください。

- システムおよびその部品に関するすべてのローカル規定安全規制をお読みください。

- 今後の参考のために、すべての安全情報と注意事項を保管しておいてください。

本セクション内

- 電動工具の情報
- 安全信号用語
- 保証
- ウェブサイト
- ServAid
- 安全データシート MSDS/SDS
- ナットランナの製品安全ビデオ
- 生産国
- 寸法図面

# 電動工具の情報

警告

このパワーツールに付属するすべての安全警告、指示、図、仕様をお読みください。

以下に列記したすべての指示に従わない場合、感電、火災および/あるいは重傷に至る危険性があります。

今後の参考のために、すべての警告と注意事項を保管しておいてください。

# 安全信号用語

安全信号用語の「危険」、「警告」、「注意」、「通知」には次のような意味があります:

危険 | 「危険」は、回避しなければ、死亡または重傷を負うことになる危険な状況を示します。
警告 | 「警告」は、回避しなければ、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。
注意 | 「注意」は安全警戒記号とともに用いられ、回避しなければ、軽傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険な状況を示します。
通知 | 「通知」はケガに関係しない手順に対して用います。

# 保証

- 製品保証は、Atlas Copcoの配送センターから発送されてから12+1か月で失効します。

- 部品の通常の磨耗や傷は保証に含まれません。

  - 通常の摩耗および裂傷は、その期間に典型的な標準的な工具のメンテナンス（時間、稼働時間などで表される）中に部品交換またはその他の調整/オーバーホールが必要なものです。

- 製品保証は、ツールとその構成部品の正しい使用、メンテナンスおよび修理に依存しています。

- 不適切なメンテナンス、または、保証期間中に Atlas Copco 以外の人またはその認証サービスパートナーによって実施されたメンテナンスの結果発生した部品の損傷は保証対象となりません。

- ツール部品の損傷や破壊を防ぐために、推奨されるメンテナンススケジュールに従ってツールの整備を行い、適切な手順に従ってください。

- 保証による修理は、必ず Atlas Copco 作業所で、または認定サービスパートナーが実施してください。

Atlas Copco は ToolCover契約により、延長保証と最新式の予防保守を提供します。詳細については、最寄りのサービス代理店までお、問い合わせください。

電動モータの場合 :

- 電動モータが分解されていない場合のみ保証が適用されます。

# ウェブサイト

当社の製品、付属品、スペアパーツおよび公表事項に関する情報は、Atlas CopcoのWebサイトにてご覧いただけます。

次をご覧ください：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAidは以下のような技術情報を含むポータルで、継続的に更新されます：

- 規制及び安全に関する情報

- 技術データ

- 設置、運転およびサービスに関する注意事項

- 予備部品のリスト

- アクセサリ

- 寸法図面

次をご覧ください：https://servaid.atlascopco.com.

詳細な技術情報については、最寄のAtlas Copco代理店までお問い合わせください。

# 安全データシート MSDS/SDS

安全性データシートは、Atlas Copcoが販売する化学製品について説明しています。

詳細についてはAtlas Copcoのウェブサイト www.atlascopco.com/sdsをご覧ください。

# ナットランナの製品安全ビデオ

Atlas Copco ナットランナの安全機能と、作業者が安全な操作のために行うことが必要な措置の詳細については、こちらをご覧ください。リンクをクリックするか、次の QR コードをスキャンしてビデオを表示してください。

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# 生産国

生産国については製品ラベルの情報をご参照ください。

# 寸法図面

寸法図は、寸法図アーカイブまたはServAidのいずれかにあります。

次をご覧ください：http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrwあるいは https://servaid.atlascopco.com。

# 概要

# 製品基本情報

アトラスコプコの新世代バッテリーを搭載したTensor SRBコードレスナットランナは、片手操作での精度、トレーサビリティ、柔軟性を提供します。SRBはワイヤレスでPower Focus 6000システムにレポートし、仮想ステーションを最大限に活用して、Turbo TightおよびTensor Pulseの低反力戦略を実行し、さらに2つのステップから成る従来の戦略も実行できます。Tensor SRBは、反力が手首にかかる低トルクのアプリケーションに最適です。軽量でバランスが取れており、人間工学に基づいて設計されているため、オペレーターの疲労を防ぐことができます。

# システム機能

POWER FOCUSシステムは締め付けプログラムとバッチサイズをツールに送り、ツールに保存されてツールで実行されます。その後締め付け結果はPOWER FOCUSに送り返されます。以下の概略図を参照してください。

このツールは他のツールと同じ基本機能を備えていますが、締め付けデータがツールに格納されるというワイヤレス通信の性質上、POWER FOCUSソフトウェアの機能によっては、このツールで使用できない機能がある場合があります。

A | 締め付けプログラム
B | 結果

# ツール機能

このツールには、イベントに関連する信号を出力するように構成できるLEDインジケータ（HMI）とブザーが装備されています。ツールにプログラムされた標準LED警告の構成も多数あります。

番号 | 説明
--- | ---
1 | LEDインジケーター（HMI）
2 | 方向スイッチ
3 | 前面の LED ライト
4 | 機能ボタン
5 | ツールトリガ
6 | 高速バックアップユニット（RBU）およびUSBポート
7 | バッテリ

本セクション内

- LED インジケータ

# LED インジケータ

インジケータ | LEDライト | メイン表示
--- | --- | ---
1 | 緑 | 締め付け結果OK
2 | 赤色 | 締付け結果NG
3 | 黄色 | 締付け結果警告
4 | Direction (向き) | 締め付け方向
5 | 緑 | バッチOK完了
6 | バッテリ | バッテリー充電状態
7 | 青色 | POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2との間に確立された無線接続
8 | 青色 | 構成可能 - さまざまなイベントを示すようにコントローラで構成可能
9 | アラーム | ツールにエラーが発生

詳細については、「LEDインジケータの点滅パターン」を参照してください。

# 記憶容量

このツールでは、最大 2000 件の結果をツールに記録できます。

# 周辺温度

バッテリーの性能を最高に高めて寿命を最大限に伸ばすには、バッテリーの温度を範囲内に保ってください。

作動温度、充電 | +5 ～ +40 ℃ (+41 ～ 104 ℉)
作動温度、放電 | 0 ～ +40 ℃ (+32 ～ 104 ℉)
輸送温度 | -20 ～ +40 ℃ (-4 ～ 104 ℉)
保管温度 | +10 ～ +25 ℃ (+50 ～ +77 ℉)

バッテリーを直射日光のあたる場所に置かないでください

# 技術製品データ

技術的な製品データは、ServAidまたはAtlas Copcoのウェブサイトにあります。

次をご覧ください：https://servaid.atlascopco.comあるいは www.atlascopco.com。

# 取り付け

# 設置要件

# 取り付け

インストールガイドラインについては、 「Power Focus 6000ユーザーガイド」を参照してください。

# セットアップクイックガイド

ここに示すTensor Pulse戦略を使用すると、ツールは動的トルクを計算してインストールします。

残留トルク相関係数（RTCF）は、インストールされた動的トルクを静的トルクに変換するために使用されます。パラメータ設定のセットアップ中に、インストールされているトルクがPOWER FOCUS表示画面に表示されているトルクより高い場合や低い場合もあります。RTCFは提示された値に影響します。ジョイント設定が継続的な生産の部品で行われる場合、必ずSTレンチまたは同様のもので残留トルクを点検してください。

1. 既定パラメータの設定の開始

   パラメータ | 既定
   --- | ---
   目標トルク | 必要とされる指定トルク
   ランダウン速度 | 最大値
   パルスエネルギー | 80%
   反力回転係数（RFTF） | 40%
   残留トルク相関係数 (RTCF) | 100%

   トルクをインストールするために、設定で4 - 8パルスを使用すると、精度、速度、および人間工学における最良の組み合わせを提供します。

   - 使用するジョイントを必ず設定してください。

   - 同じジョイントを多数の締め付けに再使用すると、結果に影響することがあります。

2. ランダウン速度の調整

   1. バッチ内で最も硬いジョイントを選択し、目標トルクを必要な特定のトルクに設定します。

   2. POWER FOCUSの標準設定でジョイントを締め付けます。

   3. トルクとパルス数を確認してください。

   4. 少なくとも 4パルスが得られるまで、必要に応じて、ランダウン速度を800 - 1200rpmまで下げます。

3. パルスエネルギーの調整

   1. バッチ内で最も緩いジョイントを選択し、目標トルクを必要な指定トルクに設定します。

   2. ランダウン速度を調整した標準POWER FOCUS設定でジョイントを締めます。

   3. トルクとパルス数を確認してください。

   4. 最大8パルスを得るために、最大100％ までパルスエネルギーを増加させ、あし。

4. RTCFの調整

   1. バッチ内でジョイントを選択し、目標トルクを必要な指定トルクに設定します。

   2. ランダウン速度とパルスエネルギーを調整した標準POWER FOCUS設定でジョイントを締めます。

   3. STレンチなどで残留トルクを確認してください。

   4. RTCFを確認して変更するには、いくつかの締め付けを行います。Power Focus 6000 の構成マニュアルを参照してください。POWER FOCUS に表示されているトルクが、STレンチに表示されているトルクと一致する必要があります。

5. 新しい RTCF を使用して多数のジョイントを締め、必要な結果が満たされているかどうかを確認します。ツールが意図したとおりに動作しない場合は、2～4の手順ををやり直して、設定を微調整します。

6. 必要な数のジョイントを締め付け、目的のジョイントの工具能力をチェックします。

# 設置の手順

# トルク調整

トルク調整の取り付けについては、 『Power Focus 6000 Configuration』マニュアルを参照してください。

トルク調整係数は、ツールの不揮発性メモリに保存されています。POWER FOCUS 6000のトルク調整係数を変更すると、ツールに保存されている値が変更されます。

# 高速バックアップユニット

高速バックアップユニット（RBU）は、SDカードのフォームファクタを持ちます。RBUには、現在のすべてのネットワーク構成と設定が含まれています。インストールと構成の最中、いくつかのパラメータがカードに保存されます。障害発生時、カードを取り出して新しいツールに挿入すれば、すべての機能を簡単に保持できます。

RBUが、一つのツールから別のツールに転送されると、新しいツールはカード上のソフトウェアに更新されます。更新処理中にデータが失われる可能性があるため、データ損失のリスクを最小限に抑える必要が有ります。そのため、新しいツールが、古いツールと同じソフトウェアバージョンを既に実行していることを確実に確認することをお勧めいたします。

このRBUは、工具構成データとソフトウェアを格納する以外には使用できません。カードを再フォーマットしたり、ToolsTalk Service 2 以外の方法でカード上のデータを操作したりすると、カードが使用できなくなります。

RBU を別のツールに転送すると、ツールに関連付けられた保存結果は失われることにご注意ください。

MAC アドレスは、ツール自体ではなく RBU に関連付けられます。カードを新しいツールに移すとき、ツールのMACアドレスはRBUのMACアドレスになります。

# ツール変換

ツールを変換する場合（フロントパートの交換など）、ツールに加えられた変更を反映させるために、ツール情報を更新する必要があります。詳細については「ToolsTalk サービス 2 ユーザーエディションユーザーガイド」を参照してください。

警告

傷害のリスク

ツールの変更は適切に行われない場合、ツールの特性が変更されるため、怪我、ツールの破損、あるいは望ましくない結果をもたらすことがあります。

- 変更後はツールの最大トルクを確認してください。

ToolsTalk Service 2に接続した際、ツール情報を変更するように求められることはありません。ツールの変換に合わせてツールの指定を変更するには、スペアパーツの交換と同じ手順を実行します。ツールを更新するには、新しいパーツのツールの指定を使用します。

ツールが変換されているため、ツールに格納されているツール情報は、ツール記号のツールの指定と一致しなくなります。

# バッテリーの取り付けと取り外し

1. ツールにバッテリーを取り付け、正しく固定されていることを確認します。バッテリーは前向きか後向きの、扱いやすくバランスのよい向きで取り付けることができます。

2. バッテリーを取り外すには、バッテリーのボタンを押し込んで、押し出します。

# 初期構成

# ツール構成

このツールを構成するには、「Power Focus 6000構成マニュアル」または 「ToolsTalk Service 2 ユーザーエディションユーザーガイド」を参照してください。

# ツールの較正

このツールのツールキャリブレーションについては、 『Power Focus 6000構成マニュアル』または 『ToolsTalk Service 2 ユーザーエディションユーザーガイド』を参照してください。

# 操作

# 人間工学に関するガイドライン

一般的な人間工学に基づいたガイドラインの本リストを読み、姿勢、コンポーネントの配置、作業環境において改善できるエリアを特定して、ご自身のワークステーションについてご検討ください。

- 頻繁に休憩をとり作業姿勢を変更すること。

- ワークステーション領域を任意のニーズと作業タスクに適合させること。

  - 静止荷重を避けるために部品やツールがどこに配置されるべきかを決定することにより、適度に手の届く範囲を調整すること。

  - テーブルや椅子などの作業タスクに適切なワークステーション設備を使用すること。

- 組立操作中に肩より高い位置または静止保存状態での作業を避けること。

  - 肩より高い位置で作業する場合、トルクアーム、ホースリール、または重量バランサーなどを使用してツールの重量を減少させることにより静的筋の負荷を軽減すること。静的筋への負荷はツールを体に近づけて保持することによって軽減することもできます。また、負荷を身体の近くに保持することで静的筋肉への負荷を軽減することができます。

  - 頻繁に休憩を取ること。

  - とりわけ、ある程度の力を要する作業において、腕または手首の無理のある姿勢を避けること。

- 必要とする目と頭の動きを最小限にするよう、視野を便利なように調整します。

- 作業タスクに適切な照明を使用すること。

- 作業タスクに適切なツールを選択すること。

- 騒音の多い環境では、防音保護具を使用してください。

- 過剰な振動レベルへの曝露を最小限にするには、高品質の挿入ツールおよび消耗品を使用してください。

- 反力への暴露を最小限に抑えること。

  - 切断時

    カットオフホイールが曲がっているか、適切にガイドされていないと、カットオフホイールが嵌って動かなく可能性があります。カットオフホイールに正しいフランジを使用し、操作中にカットオフホイールを曲げることを避けてください。

  - 掘削時

    ドリルビットを突き抜ける際にドリルが停止することがあります。必ずサポートハンドルを使用してください。安全規格 ISO11148 パート 3 では、ピストルグリップツールについては 10 Nm 以上、ストレートツールについては 4 Nm 以上の反動トルクを吸収するデバイスを使用することを推奨しています。

  - 直接駆動スクリュードライバーやナットランナの使用時

    反力は、ツール設定とジョイントの特性によって変わります。強度と姿勢により、オペレーターが許容できる反力の大きさが決まります。オペレータの力や姿勢にトルク設定を適合させ、トルクが大きすぎる場合はトルクアームまたは反力バーを使用します。

- ほこりの多い環境では、ほこり抽出システムを使用するか、口の保護マスクを着用します。

# 構成手順

# 締め付けプログラム

締め付けプログラムの割り当ておよび締め付けプログラムパラメータの変更は、ツールと対になっているコントローラを介して行われます。

詳細情報については、 「Power Focus 6000構成マニュアル」を参照してください。

# 操作手順

# パルスツールの性能を最適化する

パルスツールで延長を使用することはお勧めしません。延長は振動の原因となり、ひいては工具の摩耗、締め付け時間の延長、精度の低下、最大トルクに達しにくくなる原因となります。アクセスの制約により延長が必要な場合は、できるだけ短くする必要があります。ガイド付きソケットまたは延長の使用を強くお勧めします。

## 推奨パルス数

用途に適したパルスツールは、5～20パルスでターゲットトルクに達してシャットオフします。ツールがターゲットトルクに達するまでに必要なパルス数はアナライザで測定できます。締め付け時間も、ツールが用途に適しているかどうかを判断するガイドとして使用できます。

- ≤ 1 秒、30 Nm までのツール

- ≈ 1 秒、80 Nm までのツール

- ≈ 2 秒、150 Nm までのツール

- ≈ 5 秒、450 Nm までのツール

- ≤ 10 秒、850 Nm までのツール

5パルス未満(短い締め付け時間)でターゲットトルクに達すると、トルクのばらつきが増加するため、特にハードジョイントではトルクの調整が難しくなります。

ターゲットトルクに達するのに20パルス以上(長い締め付け時間)かかる場合、摩耗が大きくなりオイル充填とサービスの頻度が高くなります。締め付け時間が長すぎ、生産率が高い場合、オイルの過熱を引き起こす場合もあります。この場合、長い締め付け時間ではパワーが低下し、シャットオフしない場合があります。

5パルス未満でターゲットトルクに達する場合は、次の方法でこれを修正できます。

- 締め付け時のパワー設定を下げます。

- ランダウン速度を下げます。

パワー設定やランダウン速度の変更は、トルクの精度に影響を与える可能性があります。

ターゲットトルクに達するのに20パルスより多くが必要な場合は、次の方法でこれを修正できます。

- パワー設定を上る。

- ランダウン速度を上げる。

パワー設定やランダウン速度の変更は、トルクの精度に影響を与える可能性があります。

# LEDインジケータの点滅パターン

コントローラによって決定されるLED点滅パターンとは別に、ツールLEDインジケータ用の標準点滅パターンがいくつかあります。

次の表に、標準点滅パターンの概要を示します。

LEDインジケータ | ライト動作 | ステータス
--- | --- | ---
すべてのインジケータ | すべて点滅 | ツールが開始されました。
電池残量 | すべて白色に点滅：高速点滅 | ツールはバックアップバッテリーで動作しています。
電池残量 | 赤で１つ点滅 | バッテリーが空です。
アラーム | 点滅：毎秒1回の点滅 | ToolsTalk Service 2でのツールWLAN設定の設定が無効です。
アラーム | 点滅：高速点滅 | バッテリーソフトウェアが古いバージョンです。古いソフトウェアを実行しているバッテリーでツールを作動させることは許可されていません。
無線接続 | 青色 | 無線接続が確立された/ToolsTalk Service 2 接続が確立されました。
無線接続 | 点滅 | 接続不良のため、開始要求がツールによって時間内に受信されませんでした。
締め付け方向 | 両方向の点滅：高速点滅、3回/秒。 | ソフトウェアのアップデートが進行中です（最長7分かかります）。
締め付け方向 | 両方向の点滅：高速点滅に続いて定常光。 | 以下のいずれかを示します： SDカードのデータが無効です ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました SDカードがありません
締め付け方向 | 両方向の点滅：低速、1回/秒。 | ツールはUSBケーブルで接続されており、ToolsTalk Service 2 が接続するのを待っています。

# 締め付け

警告

傷害のリスク

パラメータファイルが正しいことを確認してください。間違ったパラメータファイルを使用すると、トルクが高くなりすぎることにより、結果として人体に傷害を引き起こす可能性があります。

- コントローラーに表示されている最大トルクと、ツールの技術データに記載されている最大トルクを照らし合わせます。互いに必ず一致する必要があります。

## 締付けの回転方向

リバースボタンまたはリバースリングを回して、工具が正しい回転方向にあることを確認します：

ピストルグリップモデル（サイドボタン付き）

- ツールの右側にあるリバーススイッチを押して、方向を時計回り（CW）に設定します。

- ツールの左側にあるリバーススイッチを押して、方向を反時計回り（CCW）に設定します。

ピストルグリップモデル（サイドボタンなし）

- 開始トリガーの上部にある機能ボタンを2度押しして、時計回り（CW）と反時計回り（CCW）の間で方向を変えます。

角度モデル

- リバースリングを右に回して、方向を時計回り（CW）に設定します。

- リバースリングを左に回して、方向を反時計回り（CCW）に設定します。

## ソフトスタート

ソフトスタート機能は、ねじ頭とねじ山がぴったりと合ったレベルに達するのを容易にします。ソフトスタートの期間は調整可能です。

締め付けの詳細情報については、 『Power Focus 6000 構成マニュアル』を参照してください。

# スキャナ

警告

レーザー照射

このデバイスは、CDRHクラス2、およびIEC 60825-1クラス2のレーザー光線を放射します。

警告

レーザー光線

- ビームをのぞきこまないでください。

# ブザー

このツールにはブザーが装備されており、特定のイベントや警告を知らせるように構成できます。

ブザーの機能と構成の詳細については、「Power Focus 6000 構成マニュアル」を参照してください。

# サービス

# ESD トラブルの予防

製品およびコントローラ内のコンポーネントは、静電気に対して敏感です。将来の故障を予防するために、ESDが承認した作業環境で整備とメンテナンスを行うようにしてください。下の図は、適切な整備作業ステーションの例を示します。

# メンテナンスに関する注意事項

# サービスの推奨事項

予防メンテナンスを定期的に行うことをお勧めします。予防メンテナンスに関する詳細情報を参照してください。製品が正常に動作しない場合は、供用を停止して点検してください。

予防メンテナンスについての詳細な情報がない場合は、これらの一般的なガイドラインに従ってください。

- 適切な部品を正確に清掃します

- 不良部品や磨耗した部品を交換します

# オーバーホール

パワーツールは、有資格の修理担当者にサービスを依頼し、同一の交換部品のみを使用して下さい。これにより、パワーツールの安全性が維持されます。

保守サービス作業は、サービス作業指示書へのアクセスが可能で、および/または本ツールのサービスに関する訓練を受けた、有資格の人員のみが行う必要があります。

電動モータは、密閉ユニットで、いかなる状況でもAtlas Copco Industrial Technique AB社 以外の人員が分解してはなりません。

電動モータに欠陥があり、メンテナンスが必要と判断された場合には、モータユニット全体を交換のためにAtlas Copco Industrial Technique ABに送る必要があります。

Atlas Copco Industrial Technique AB以外の者がモータを開けている場合、モータのサービスは出来兼ねます。

オーバーホールおよび予防メンテナンスは、どちらが先に来るかに応じて、最大20万（200.000）回の締付けまたは200万2.000.000回のパルスの後、1年に1回、いずれかを定期的に行うことをお勧めします。重作業に使用される場合には、より頻繁にオーバーホールが必要となることもあります。機械が正しく作動しない場合には、ただちに点検に出す必要があります。

ツールを解体するときは、必ずServAid - https://servaid.atlascopco.comのスペアパーツのセクションで推奨されている特別に設計されたサービスツールを常に使用してください。

# バックアップバッテリーのメンテナンス

このツールには、バックアップバッテリーが内蔵されています。バックアップバッテリーは、たとえば、メインバッテリーの交換中に無線通信をアクティブに保つために使用されます。メインバッテリーを交換する際、バックアップバッテリーがあると、ツールがシャットダウンするまでに約20秒間の時間を得ることができます。

新しく製造された工具は必ずメインバッテリーに接続し、2 時間電源を入れたままバックアップバッテリーを充電してください。

以下の表に記載されているバージョンより前のバージョンのソフトウェアを使用する場合は、少なくとも 12 か月ごとにバックアップバッテリーを交換してください。交換手順は、有資格のサービス技師が行う必要があります。交換したバックアップバッテリーは、リサイクル手順に従ってリサイクルする必要があります。

次の表に記載のソフトウェアリリースでは、3 年ごとにバックアップバッテリーを交換してください。サービス間隔の延長は、以下の表のソフトウェアバージョンと一緒に、新しいバッテリーを使用した場合のみ適用されます。バックアップバッテリーがすでに12か月近く使用されている場合は、新しいソフトウェアへのアップデート時にバックアップバッテリーを交換することをお勧めします。

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
バージョン 2.1.3 以降 | バージョン 1.3.15 以降 | バージョン 1.4.0 以降 | バージョン 3.10.4 以降

## 保管条件

- バックアップバッテリーの寿命は、極端な温度によって悪影響を受けます。ツールは周囲温度が0～30℃の環境で保管してください。予備のバックアップバッテリーは保管しないでください。

- 新しく製造された工具を保管する場合は、保管前に少なくとも 2 時間電源を入れておいてください。

- 保管中は、少なくとも5か月ごとにツールの電源を入れて、バックアップバッテリーを再充電してください。ツールの電源は、毎回少なくとも 4 時間オンにする必要があります。

# 潤滑手順

# 潤滑ガイド

潤滑ガイド | ギア
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

ブランド | ギア | 多目的用
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 plus |
Almagard |  | LE 3751

# 潤滑

サービスを行う度に、潤滑ガイドに従って注油してください。

詳細については、ServAid - https://servaid.atlascopco.com のスペアパーツのセクションを参照してください。

# 修理説明書

# スペアパーツの交換

ツールの特定の電気部品を交換するときは、ツールの指定とパラメータがToolsTalk Service 2から消去されるので、再度設定する必要があります。詳細情報については、 「ToolsTalk Service 2 User Editionユーザーガイド」を参照してください。

# ツールソフトウェアの更新

ツールソフトウェアの更新については、ToolsTalk Service 2ユーザー版ユーザーガイド > ファームウェアのコピーを参照してください。

ツールの損傷を防ぐために：

- ソフトウェアアップデートを実行するときは、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。

- ソフトウェアの更新中は、ツールからバッテリーを取り外さないでください。

- ソフトウェアの更新中は、ツールからメモリカードを取り出さないでください。

# トラブルシューティング

# 過熱したツール

本ツールは、適切に調整すれば、オペレータが維持している通常のラインジョブを処理することができます。

ツールの温度は、以下のパラメータの影響を受ける可能性があります：

- 短いサイクル時間

- 定格を超えるトルク

- 低過ぎる速度

- 非常に高いプリベリングトルク

- 非常に柔らかいジョイント

- 周辺温度

# イベントとエラーコード

ツールのイベントコードとエラーコードの一覧については、 『 Power Focus 6000 構成マニュアル』を参照してください。

# リサイクル

# 環境規制

製品がその目的を果たし終えると、適切にリサイクルする必要があります。製品を分解し、地元の法規に基づいて構成部品をリサイクルします。

バッテリーについては、ご自分の国のバッテリー回収機関に処置を委ねること。

# リサイクル指示スキャナー

位置 | 部品 | 備考 | リサイクル
--- | --- | --- | ---
1 | プロテクトカバー |  | プラスチック、その他、PU
2 | スキャナー |  | 電子部品

# リサイクル指示

位置 | 部品 | 備考 | リサイクル
--- | --- | --- | ---
1 | 袋ナット付きフロント部 |  | 金属、スチール
2 | トランスデューサ |  | 電子部品
3 | シャフト |  | 金属
4 | モーターモジュール |  | 電子部品
5 | ボタン |  | プラスチック、その他、PA
6 | 前面のライト |  | 電子部品
7 | アースストリップ | 上 | 金属、真鍮
8 | ハンドル | 右 | プラスチック、その他、PA
9 | ネジ |  | 金属、スチール
10 | 通信センサモジュール |  | 電子部品
11 | キャップナット、スピーカー付き |  | 電子部品
12 | メインボードモジュール |  | 電子部品
13 | メインボードサポートゴム |  | ゴム、PUR
14 | アースストリップ | 上 | 金属、真鍮
15 | 逆回転ボタン |  | 金属、ネオジム
16 | ハンドル | 左 | プラスチック、その他、PA
17 | ネジ |  | 金属、スチール
18 | ネジ |  | 金属、スチール
19 | アンテナ | 2個 | 電子部品
20 | バッテリーホルダー |  | 金属、アルミニウム
21 | 予備バッテリー |  | バッテリー、リチウムイオン
22 | 電源モジュール |  | 電子部品
23 | ネジ |  | 金属、スチール