# Patrones de parpadeo del indicador LED

Aparte de los patrones de parpadeo de LED determinados por el controlador, existe un número de patrones de parpadeo estándar para los indicadores LED de la herramienta.

La tabla a continuación ofrece una descripción general de los patrones de parpadeo estándar.

Indicador LED | Comportamiento de luz | Estado
--- | --- | ---
Todos los indicadores | Todos parpadean | Se ha iniciado la herramienta.
Nivel de batería | Todos parpadean en blanco: parpadeos de frecuencia alta | La herramienta funciona con la batería auxiliar.
Nivel de batería | Un LED rojo parpadeando | La batería está agotada.
Alarma | Parpadeo: un parpadeo por segundo | Configuración no válida de los ajustes WLAN de la herramienta en Tools Talk Service 2.
Alarma | Parpadeo: parpadeos de frecuencia alta | Software de batería obsoleto. No se permite manejar la herramienta con baterías que funcionen con software obsoleto.
Radioconexión | Azul | Conexión de radio establecida/conexión Tools Talk Service 2 establecida
Radioconexión | Intermitente | La herramienta no ha recibido a tiempo la solicitud de inicio a causa de una conexión defectuosa.
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: parpadeo de frecuencia alta, 3/s. | Actualización de software en curso (tarda hasta 7 minutos).
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: parpadeos de frecuencia alta seguidos por luz fija. | Indica uno de los casos siguientes: Datos no válidos en tarjeta SD Error durante la actualización de software de la herramienta No se encuentra tarjeta SD
Sentido de apriete | Ambos sentidos parpadean: frecuencia baja, 1/s. | La herramienta está conectada mediante cable USB y espera a que Tools Talk Service 2 se conecte.