# Параметры сигналов светодиодного индикатора

Помимо параметров сигналов светодиодного индикатора, определяемых контроллером, существует несколько стандартных параметров сигналов светодиодных индикаторов инструмента.

В таблице ниже приводится обзор стандартных параметров сигналов.

Светодиодный индикатор | Параметры световых сигналов | Состояние
--- | --- | ---
Все индикаторы | Все сигналы | Выполнен пуск инструмента.
Уровень заряда аккумулятора | Все светодиоды мигают белым светом: высокая частота мигания | Инструмент работает на резервном аккумуляторе.
Уровень заряда аккумулятора | Одно мигание красного света | Аккумулятор разряжен.
Сигнал | Мигание: одно мигание в секунду | Недействительная конфигурация настроек сети WLAN инструмента в ToolsTalk Service 2.
Сигнал | Мигание: высокая частота мигания | Программное обеспечение аккумулятора устарело. Запрещается эксплуатировать инструмент, если аккумулятор работает на устаревшем программном обеспечении.
Радиосоединение | Синий | Установлено радиосоединение/соединение с ToolsTalk Service 2
Радиосоединение | Мигание | Инструмент своевременно не получил запрос на пуск по причине плохого качества связи.
Направление затяжки | Мигание для обоих направлений: мигание с высокой частотой, 3/с. | Осуществляется обновление программного обеспечения (занимает до 7 минут).
Направление затяжки | Мигание для обоих направлений: мигание с высокой частотой с последующим ровным свечением. | Укажите одно из следующего: Неверные данные на SD-карте Сбой во время обновления программного обеспечения инструмента SD-карта не обнаружена
Направление затяжки | Мигание для обоих направлений: мигание с низкой частотой, 1/с. | Инструмент подключен при помощи USB-кабеля и ожидает соединения с ToolsTalk Service 2.