# Guide rapide de configuration

Lors de l’utilisation de la stratégie Tensor Pulse indiquée ici, l’outil calculera et installera un couple dynamique.

Le Facteur de corrélation de couple résiduel (RTCF) est utilisé pour traduire le couple dynamique installé en couple statique. Lors de la configuration des réglages de paramètres, le couple installé peut être supérieur ou inférieur que celui présenté sur l’écran du POWER FOCUS. Le RTCF affecte les valeurs présentées. Assurez-vous de vérifier le couple résiduel avec un ST Wrench ou similaire si les paramètres de l’assemblage sont effectués avec des pièces en cours de production.

1. Commencez par configurer les paramètres par défaut

   Paramètre | Par défaut
   --- | ---
   Couple cible | Couple spécifié requis
   Vitesse d’approche | Maxi.
   Énergie d'impulsion | 80 %
   Facteur d'ajustement de la force de réaction (RFTF) | 40 %
   Facteur de corrélation de couple résiduel (RTCF) | 100 %

   Les paramètres utilisant 4-8 impulsions pour installer le couple offriront la meilleure combinaison de précision, vitesse et ergonomie.

   - Toujours effectuer les réglages sur l’assemblage prévu.

   - La réutilisation du même assemblage pour plusieurs serrages peut affecter le résultat.

2. Ajuster la vitesse d’approche

   1. Choisissez l’assemblage le plus rigide dans le lot et définissez le couple cible au couple spécifique requis.

   2. Serrez l’assemblage avec les paramètres standard du POWER FOCUS.

   3. Vérifiez le couple et le nombre d'impulsions.

   4. Si nécessaire, réduisez la vitesse d’approche à 800-1200 tr/min pour atteindre au moins 4 impulsions.

3. Ajuster l’énergie d'impulsion

   1. Choisissez l’assemblage le plus élastique dans le lot et définissez le couple cible au couple spécifié requis.

   2. Serrez l’assemblage avec les paramètres standard du POWER FOCUS avec la vitesse d’approche ajustée.

   3. Vérifiez le couple et le nombre d'impulsions.

   4. Augmentez l’énergie d'impulsion jusqu’à 100 % pour atteindre un maximum de 8 impulsions.

4. Ajuster le RTCF

   1. Choisissez un assemblage dans le lot et définissez le couple cible au couple spécifié requis.

   2. Serrez l’assemblage avec les paramètres standard du POWER FOCUS avec la vitesse d’approche et l’énergie d'impulsion ajustées.

   3. Utilisez un ST Wrench ou similaire pour vérifier le couple résiduel.

   4. Effectuez plusieurs serrages pour vérifier et modifier le RTCF, consultez le manuel de configuration du Power Focus 6000. Le couple indiqué sur le POWER FOCUS devrait correspondre au couple indiqué sur le ST Wrench.

5. Serrez plusieurs assemblages avec le nouveau RTCF pour vérifier que les résultats requis sont atteints. Si l’outil ne fonctionne pas comme prévu, effectuez de nouveau les étapes 2 à 4 pour affiner la configuration.

6. Serrez autant d’assemblages que nécessaire pour vérifier la capacité de l’outil sur l’assemblage prévu.