# 拧紧

警告

存在受伤风险

确保使用正确的参数文件。错误的参数文件可能会导致扭矩过高，从而造成人身伤害。

- 将控制器中显示的最大扭矩与工具技术数据中规定的最大扭矩进行比较，它们应该相同。

## 拧紧的旋转方向。

通过调节反转按钮或反转环来确保工具的运行方向正确。

手枪式握把型号（带侧面按钮）

- 按下工具右侧的反转开关，顺时针 (CW) 设置方向。

- 按下工具左侧的反转开关，逆时针 (CCW) 设置方向。

手枪式握把型号（无侧面按钮）

- 按两下启动触发器顶部的功能按钮，以在顺时针 (CW) 和逆时针 (CCW) 之间切换方向。

斜角型

- 向右转动反转环，顺时针 (CW) 设置方向。

- 向左转动反转环，逆时针 (CCW) 设置方向。

## 软启动

软启动功能有助于螺钉头和螺纹达到舒适的水平。软启动的持续时间是可调的。

有关拧紧的更多信息，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。