# 빠른 가이드 설치

여기에 나온 텐서 펄스 전략을 사용하면, 공구는 동적 토크를 계산하고 설치합니다.

잔류 토크 상관 인자(RTCF: Residual Torque Correlation Factor)는 설치된 동적 토크를 정적 토크로 변환하는 용도로 사용됩니다. 매개 변수 설정을 설정하는 동안 설치된 토크는 POWER FOCUS 디스플레이 화면에 표시된 것 보다 높을수도 혹은 낮을 수도 있습니다. RTCF가 제시된 값에 영향을 미치므로, 진행중인 생산과정에서 조인트 설정을 완료된 경우, ST 렌치 또는 유사 공구로 잔류 토크로 잔여 토크를 확인해야 합니다.

1. 기본 매개변수 설정으로 시작

   매개변수 | 기본값
   --- | ---
   목표 토크 | 지정 토크 필요
   런다운 속도 | 최대
   펄스 에너지 | 80%
   반동력 세부조정 인자 (RFTF: Reaction Force Turning Factor) | 40%
   잔류 토크 상관 인자 (RTCF: Residual Torque Correlation Factor) | 100%

   토크를 설치하기 위해 4-8 펄스를 사용하는 설정은 정확성, 속도 및 인체 공학을 최상의 수준으로 결합합니다.

   - 항상 지침에 맞게 조인트의 설정을 수행해주세요.

   - 많은 조임에 대해 동일한 조인트를 다시 사용하는 행위는 결과에 영향을 줄 수 있습니다.

2. 런다운 속도 조정

   1. 배치에서 가장 단단한 조인트를 선택하고 목표 토크를 필요한 특정 토크로 설정해주세요.

   2. 표준 POWER FOCUS 설정으로 조인트를 조입니다.

   3. 토크 및 펄스 수를 확인해주세요.

   4. 필요한 경우, 800-1200 rpm으로 낮추어서 최소4 펄스를 달성해야 합니다.

3. 펄스 에너지 조정

   1. 배치에서 가장 부드러운 조인트를 선택하고 목표 토크를 필요한 특정 토크로 설정해주세요.

   2. 조정된 런다운 속도로 표준 POWER FOCUS 조인트를 조입니다.

   3. 토크 및 펄스 수를 확인해주세요.

   4. 최대 8 펄스를 달성하기 위해 펄스 에너지를 최대 100% 까지 증대해주세요.

4. RTCF 조정

   1. 배치에서 조인트를 선택하고 목표 토크를 필요한 특정 토크로 설정해주세요.

   2. 조정된 런다운 속도 및 펄스 에너지로 표준 POWER FOCUS 조인트를 조여주세요.

   3. ST 렌치 또는 유사한 공구를 사용하여 잔류 렌치를 확인해주세요.

   4. RTCF를 확인하고 변경하려면, Power Focus 6000 구성 메뉴얼을 참조하여 여러번 조임을 시행해주세요. POWER FOCUS에 표시된 토크는 ST 렌치에 표시된 토크와 일치해야 합니다.

5. 새로운 RTCF로 여러 조인트를 조여서 요구되는 결과가 산출되는 지 확인해주세요. 공구가 의도한 대로 작동하지 않으면 2~4 단계를 다시 시행하여 설정을 미세조정 해주세요.

6. 원하는 조인트에서 공구 성능을 점검할 때 필요한 횟수 만큼 조인트를 조여야 합니다.