# Snabbguide för inställning

Vid användning av Tensor Pulse-strategin som visas här beräknar och installerar verktyget dynamiskt moment.

Korrelationsfaktorn för restmoment (RTCF – Residual Torque Correlation Factor) används för att omvandla installerat dynamiskt moment till statiskt. Medan parameterinställningarna görs kan det installerade åtdragningsmomentet vara högre eller lägre än det som visas på displayen i POWER FOCUS. RTCF påverkar värdet som visas. Kontrollera restmomentet med en ST-nyckel eller liknande om förbandsinställningarna görs med delar som är i pågående produktion.

1. Börja med att ställa in standardparametrarna.

   Parameter | Standard
   --- | ---
   Målmoment | Specificerat momentbehov
   Nedgängningshastighet | Max
   Pulsenergi | 80%
   Reaktionskraft, avstämningsfaktor (RFTF) | 40%
   Korrelationsfaktor för restmoment (RTCF) | 100%

   Inställningar som använder 4-8 pulser för att installera momentet ger bäst kombination av precision, hastighet och ergonomi.

   - Utför alltid inställningarna på det avsedda förbandet.

   - Om samma förband återanvänds vid många åtdragningar kan resultatet påverkas.

2. Justera nedgängningshastigheten

   1. Välj det hårdaste förbandet i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningar för POWER FOCUS.

   3. Kontrollera momentet och antalet pulser.

   4. Vid behov minskar du nedgängningshastigheten till 800-1200 rpm för att åstadkomma minst 4 pulser.

3. Justera pulsenergin

   1. Välj det mjukaste förbandet i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningarna för POWER FOCUS med justerad nedgängningshastighet.

   3. Kontrollera momentet och antalet pulser.

   4. Öka pulsenergin upp till 100% för att åstadkomma maximalt 8 pulser.

4. Justera RTCF

   1. Välj ett förband i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningarna för POWER FOCUS med justerad nedgängningshastighet och pulsenergi.

   3. Använd en ST-nyckel eller liknande för att kontrollera restmomentet.

   4. Utför ett antal åtdragningar för att kontrollera och ändra RTCF, se konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000. Momentet som visas på POWER FOCUS ska stämma överens med momentet som visas på ST-nyckeln.

5. Dra åt ett antal förband med det nya RTCF-värdet och se om du får önskade resultat. Om verktyget inte fungerar korrekt måste du göra om steg 2 till 4 för att finjustera konfigurationen.

6. Dra åt så många förband som krävs för att kontrollera verktygets kapacitet på det avsedda förbandet.