# Optymalizowanie wydajności narzędzia impulsowego

Nie zaleca się używania przedłużek z narzędziami pulsacyjnymi. Przedłużki powodują wibracje, które z kolei mogą powodować zużycie narzędzia, dłuższy czas dokręcania, ograniczoną dokładność i trudności z osiągnięciem maksymalnego momentu obrotowego. Jeśli przedłużka jest konieczna ze względu na ograniczenia dostępności, powinna być jak najkrótsza. Zdecydowanie zaleca się stosowanie nasadek lub przedłużek z prowadnicą.

## Zalecana liczba impulsów

Narzędzie impulsowe odpowiednie do określonego zastosowania powinno osiągać docelowy moment obrotowy (z odcięciem) w ciągu 520 impulsów. Liczbę impulsów wymaganych, by narzędzie osiągnęło docelowy moment obrotowy, można zmierzyć przy użyciu analizatora. Czasu dokręcania można także użyć do określenia, czy narzędzie jest odpowiednie do danego zastosowania:

- ≤ 1 sekunda w przypadku narzędzi do 30 Nm

- ≈ 1 sekunda w przypadku narzędzi do 80 Nm

- ≈ 2 sekund w przypadku narzędzi do 150 Nm

- ≈ 5 sekund w przypadku narzędzi do 450 Nm

- ≤ 10 sekund w przypadku narzędzi do 850 Nm

Jeśli docelowy moment obrotowy jest osiągany przy użyciu mniejszej liczby impulsów niż 5 (= krótki czas dokręcania), rozproszenie momentu obrotowego wzrośnie, a regulacja do odpowiedniego poziomu może być trudna, szczególnie na połączeniach sztywnych.

Jeśli docelowy moment obrotowy jest osiągany przy użyciu większej liczby impulsów niż 20 (= za długi czas dokręcania), zużycie wzrośnie i konieczne będzie częstsze uzupełnianie oleju i prace serwisowe. Zbyt długi czas dokręcania w połączeniu z dużą wydajnością może również spowodować nadmierne nagrzanie oleju. W takim przypadku moc zmniejszy się, czas dokręcania wydłuży, a czasem nie będzie działało odcinanie.

Jeśli docelowy moment obrotowy jest osiągany przy użyciu liczby impulsów mniejszej niż 5, można rozwiązać ten problem przez:

- Obniżenie ustawienia mocy podczas dokręcania.

- Obniżenie prędkości nakręcania.

Zmiany ustawień mocy i/lub prędkości nakręcania mogą wpłynąć na dokładność uzyskanego momentu obrotowego.

Jeśli docelowy moment obrotowy jest osiągany przy użyciu liczby impulsów większej niż 20, można rozwiązać ten problem przez:

- Zwiększenie ustawienia mocy.

- Zwiększenie prędkości nakręcania.

Zmiany ustawień mocy i/lub prędkości nakręcania mogą wpłynąć na dokładność uzyskanego momentu obrotowego.