# Indicador LED

Indicador | Luz LED | Indicación principal
--- | --- | ---
1 | Verde | Resultado de apriete OK
2 | Rojo | Resultado de apriete NOK
3 | Amarillo | Advertencia de resultado de apriete
4 | Dirección | Dirección de apriete
5 | Verde | Lote OK completado
6 | Batería | Estado de carga de la batería
7 | Azul | Radioconexión establecida con POWER FOCUS 6000/ToolsTalk Service 2
8 | Azul | Configurable: se puede configurar en el controlador para indicar diferentes eventos
9 | Alarma | Se ha producido un error en la herramienta

Para más información, consulte los patrones de parpadeo del indicador LED.