# Typy blikání indikátoru LED

Kromě typů blikání LED kontrolky určených controllerem existuje i mnoho standardních typů blikání indikátorů LED nástroje.

V tabulce níže je uveden přehled standardních typů blikání.

Indikátor LED | Chování světla | Stav
--- | --- | ---
Všechny indikátory | Všechny blikají | Byl spuštěn nástroj.
Úroveň baterie | Všechny blikají bíle: vysoká frekvence blikání | Nástroj je spuštěn se záložní baterií.
Úroveň baterie | Jedna bliká červeně | Baterie je vybitá.
Alarm | Bliká: jedno bliknutí za sekundu | Neplatná konfigurace nastavení WLAN v ToolsTalk Service 2.
Alarm | Blikání: vysoká frekvence blikání | Software baterie je zastaralý. Používání nástroje s bateriemi se zastaralým softwarem není dovoleno.
Radiové spojení | Modrá | Rádiové spojení bylo navázáno / spojení s ToolsTalk Service 2 bylo navázáno.
Radiové spojení | Blikání | Nástroj neobdržel žádost o spuštění včas z důvodu špatného spojení.
Směr utažení | Oba směry blikají: vysoká frekvence blikání, 3/sec. | Probíhá aktualizace softwaru (trvá až 7 minut).
Směr utažení | Oba směry blikají: vysoká frekvence blikání a poté se rozsvítí nepřerušovaně. | Označuje jednu z následujících situací: Neplatná data na SD kartě Chyba během aktualizace softwaru nástroje SD karta chybí
Směr utažení | Oba směry blikají: nízká frekvence blikání, 1/sec. | Nástroj je připojen přes USB kabel a čeká na připojení ToolsTalk Service 2.