# Luz de sinalização de LED

Luz de sinalização | Luzes de LED | Indicação principal
--- | --- | ---
1 | Verde | O resultado do aperto está OK
2 | Vermelha | O resultado do aperto está NOK
3 | Amarelo | Aviso de resultado do aperto
4 | Sentido | Sentido do aperto
5 | Verde | Lote OK concluído
6 | Bateria | Status de carga da bateria
7 | Azul | Conexão via rádio estabelecida com o POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2
8 | Azul | Configurável - pode ser configurado no controlador para indicar diferentes eventos
9 | Alarme | Ocorreu um erro na ferramenta

Para obter mais informações, consulte os Padrões de intermitência da luz de sinalização de LED.