# パルスツールの性能を最適化する

パルスツールで延長を使用することはお勧めしません。延長は振動の原因となり、ひいては工具の摩耗、締め付け時間の延長、精度の低下、最大トルクに達しにくくなる原因となります。アクセスの制約により延長が必要な場合は、できるだけ短くする必要があります。ガイド付きソケットまたは延長の使用を強くお勧めします。

## 推奨パルス数

用途に適したパルスツールは、5～20パルスでターゲットトルクに達してシャットオフします。ツールがターゲットトルクに達するまでに必要なパルス数はアナライザで測定できます。締め付け時間も、ツールが用途に適しているかどうかを判断するガイドとして使用できます。

- ≤ 1 秒、30 Nm までのツール

- ≈ 1 秒、80 Nm までのツール

- ≈ 2 秒、150 Nm までのツール

- ≈ 5 秒、450 Nm までのツール

- ≤ 10 秒、850 Nm までのツール

5パルス未満(短い締め付け時間)でターゲットトルクに達すると、トルクのばらつきが増加するため、特にハードジョイントではトルクの調整が難しくなります。

ターゲットトルクに達するのに20パルス以上(長い締め付け時間)かかる場合、摩耗が大きくなりオイル充填とサービスの頻度が高くなります。締め付け時間が長すぎ、生産率が高い場合、オイルの過熱を引き起こす場合もあります。この場合、長い締め付け時間ではパワーが低下し、シャットオフしない場合があります。

5パルス未満でターゲットトルクに達する場合は、次の方法でこれを修正できます。

- 締め付け時のパワー設定を下げます。

- ランダウン速度を下げます。

パワー設定やランダウン速度の変更は、トルクの精度に影響を与える可能性があります。

ターゲットトルクに達するのに20パルスより多くが必要な場合は、次の方法でこれを修正できます。

- パワー設定を上る。

- ランダウン速度を上げる。

パワー設定やランダウン速度の変更は、トルクの精度に影響を与える可能性があります。