# Guía rápida de configuración

Cuando utilice la estrategia Impulso tensor aquí mostrada, la herramienta calculará e instalará un par dinámico.

El Factor de correlación del par residual (RTCF, por sus siglas en inglés) se utiliza para traducir el par dinámica instalado al par estático. Durante la configuración de los ajustes de parámetro, es posible que el par instalado sea superior o inferior al presentado en la pantalla de visualización de POWER FOCUS. El RTCF afecta al valor presentado, asegúrese de comprobar el par residual con una llave ST o similar si los ajustes de junta se realizan con piezas de producción en curso.

1. Empiece ajustando los parámetros predeterminados

   Parámetro | Predet.
   --- | ---
   Par objetivo | Par especificado necesario
   Velocidad de aproximación | Máx.
   Energía de impulso | 80%
   Factor de ajuste de fuerza de reacción (RFTF, por sus siglas en inglés) | 40%
   Factor de correlación de par residual (RTCF, por sus siglas en inglés) | 100%

   Los ajustes que utilizan 4-8 impulsos para instalar el par ofrecerán la mejor combinación de precisión, velocidad y ergonomía.

   - Realice siempre los ajustes en la junta deseada.

   - Reutilizar la misma junta para varios aprietes puede afectar al resultado.

2. Ajustar la velocidad de aproximación.

   1. Seleccione la junta más dura del lote y configure el par objetivo según el par específico requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar.

   3. Compruebe el par y el número de impulsos.

   4. Si fuera necesario, reduzca la velocidad de aproximación a 800-1200 rpm para alcanzar al menos 4 impulsos.

3. Ajustar la energía de impulso

   1. Seleccione la junta más blanda del lote y configure el par objetivo según el par especificado requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar con velocidad de aproximación ajustada.

   3. Compruebe el par y el número de impulsos.

   4. Incremente la energía de impulso hasta el 100 % para alcanzar el máximo de 8 impulsos.

4. Ajustar el RTCF

   1. Seleccione una junta del lote y configure el par objetivo según el par especificado requerido.

   2. Apriete la junta con los ajustes POWER FOCUS estándar con velocidad de aproximación y energía de impulso ajustadas.

   3. Utilice una llave ST o similar para comprobar el par residual.

   4. Realice un número de aprietes para comprobar y cambiar el RTCF, consulte el manual de configuración de Power Focus 6000. El par mostrado en el POWER FOCUS debe coincidir con el par mostrado en la llave ST.

5. Apriete un número de juntas con el RTCF nuevo para comprobar si se cumplen los resultados requeridos. Si la herramienta no funciona de la manera esperada, repita los pasos 2 a 4 para realizar un ajuste preciso de la configuración.

6. Apriete todas las juntas que requiera para comprobar la capacidad de la herramienta en la junta deseada.