# Come ottimizzare le prestazioni dell'utensile a impulso

Si sconsiglia di utilizzare le estensioni con strumenti a impulso. Le estensioni provocano vibrazioni, che a loro volta possono causare usura dell'utensile, tempi di serraggio più lunghi, precisione limitata e difficoltà a raggiungere la coppia massima. Se è necessario un prolungamento a causa di vincoli di accessibilità, deve essere il più breve possibile. Si consiglia vivamente di utilizzare prese di guida o prolunghe.

## Numero consigliato di impulsi

Un utensile a impulsi indicato per l'applicazione deve raggiungere la coppia desiderata (con arresto) entro 5-20 impulsi. Il numero di pulsazioni necessarie all'utensile per raggiungere la coppia desiderata può essere misurato con un analizzatore. È possibile utilizzare il tempo di serraggio anche per determinare se l'utensile è indicato per l'applicazione in questione:

- ≤1 secondo per utensili fino a 30 Nm

- ≈1 secondo per utensili fino a 80 Nm

- ≈2 secondi per utensili fino a 150 Nm

- ≈5 secondi per utensili fino a 450 Nm

- ≤10 secondi per utensili fino a 850 Nm

Se la coppia desiderata viene raggiunta con meno di 5 pulsazioni (= tempo di serraggio breve), la dispersione di coppia aumenta e può diventare difficile regolare il livello corretto, soprattutto sui giunti duri.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con più di 20 pulsazioni (= tempo di serraggio troppo lungo), aumenta l'usura e saranno necessari un rabbocco dell'olio e un'assistenza più frequente. Un tempo di serraggio troppo lungo in associazione a un livello di produzione elevato possono anche causare un riscaldamento eccessivo dell'olio. In tal caso, la potenza diminuisce determinando tempi di serraggio più lunghi e, in alcuni casi, il mancato arresto.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con meno di 5 pulsazioni, è possibile correggere la situazione:

- Abbassando la potenza impostata durante il serraggio.

- Riducendo la velocità di avvitatura.

I cambiamenti delle impostazioni di potenza e/o velocità di avvitatura possono influire sulla precisione della coppia.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con più di 20 pulsazioni, è possibile correggere la situazione:

- Aumentando le impostazioni della potenza.

- Aumentando la velocità di avvitatura.

I cambiamenti delle impostazioni di potenza e/o velocità di avvitatura possono influire sulla precisione della coppia.