# LED-indikatorernas blinkmönster

Förutom LED-blinkmönstren som fastställs av styrenheten finns ett antal standardblinkmönster för verktygets LED-indikatorer.

Nedanstående tabell ger en översikt över standardblinkmönster.

LED-indikator | Ljusbeteende | Status
--- | --- | ---
Alla indikatorer | Alla blinkar | Verktyget har startat.
Batterinivå | Alla blinkar vitt: blinkar med hög frekvens | Verktyget körs på reservbatteriet.
Batterinivå | En blinkar rött | Batteriet är slut.
Larm | Blinkar: en blinkning per sekund | Ogiltig konfiguration för verktygets WLAN-inställningar i ToolsTalk Service 2.
Larm | Blinkar: blinkar med hög frekvens | Batteriets programvara är utgången. Du får inte köra verktyget med batterier om programvaran är utgången.
Radioanslutning | Blå | Radioanslutning upprättad/Anslutning till ToolsTalk Service 2 upprättad.
Radioanslutning | Blinkar | Verktyget har inte tagit emot startbegäran i tid på grund av dålig anslutning.
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: blinkar med hög frekvens, 3/s. | Programuppdateringen pågår (tar upp till 7 minuter).
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: snabba blinkningar följt av fast sken. | Indikerar något av följande: Ogiltig data på SD-kort Fel under verktygets programuppdatering SD-kortet saknas
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: långsam blinkning, 1/s. | Verktyget är anslutet via USB-kabel och väntar på att ToolsTalk Service 2 ska ansluta.