# Padrões de intermitência da luz de sinalização de LED

Além dos tipos de intermitência de luzes de sinalização de LED determinados pelo controlador, há inúmeros padrões de intermitência de luzes de sinalização de LED.

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos padrões de intermitência.

Luz de sinalização de LED | Comportamento da luz | Status
--- | --- | ---
Todas as luzes de sinalização | Todas piscando | A ferramenta partiu.
Nível da bateria | Todas piscando na cor branca: piscando em alta frequência | Ferramenta funcionando com a bateria reserva.
Nível da bateria | Uma piscando na cor vermelha | Bateria totalmente descarregada.
Alarme | Piscando: uma piscada por segundo | Configuração inválida das configurações WLAN da ferramenta no ToolsTalk Service 2.
Alarme | Piscando: piscando em alta frequência | Software da bateria desatualizado. Não é permitido operar a ferramenta com baterias funcionando com software desatualizado.
Conexão via rádio | Azul | Conexão via rádio estabelecida/conexão via ToolsTalk Service 2 estabelecida.
Conexão via rádio | Piscando | Solicitação de partida não recebida em tempo pela ferramenta, em decorrência de uma má conexão.
Sentido do aperto | Piscando em ambos os sentidos: piscando em alta frequência, 3/s | A atualização do software está em andamento (leva até sete minutos)
Sentido do aperto | Piscando em ambos os sentidos: piscadas em alta frequência seguidas por luz permanente. | Indica um dos seguintes: Dados inválidos no cartão SD Erro durante a atualização do software da ferramenta Está faltando um cartão SD
Sentido do aperto | Piscando em ambos os sentidos: em baixa frequência, 1/s | A ferramenta está conectada com um cabo USB e está aguardando a conexão do ToolsTalk Service 2.