# Viz oddíl Výkon pulzního nástroje

U pulzních nástrojů se nedoporučuje používat nástavce. Nástavce způsobují vibrace, které mohou dále zapříčinit opotřebení nástroje, delší dobu utahování, omezenou přesnost a potíže s dosažením maximálního točivého momentu. Pokud se nástavce musí použít z důvodu omezeného přístupu, musí být co nejkratší. Důrazně se doporučuje použití nástavce a hlavice s vodítkem.

## Doporučený počet pulsů

Pulzní nástroj vhodný pro vaši aplikaci musí dosahovat cílového momentu (s vypnutím) během 5–20 pulzů. Pomocí analyzátoru lze změřit počet pulzů potřebných k dosažení cílového momentu nástroje. Čas utahování lze též využít jako vodítko k určení, zda je nástroj vhodný pro vaši aplikaci:

- ≤ 1 sekunda pro nástroje do 30 Nm,

- ≈ 1 sekunda pro nástroje do 80 Nm,

- ≈ 2 sekund pro nástroje do 150 Nm,

- ≈ 5 sekund pro nástroje do 450 Nm,

- ≤ 10 sekund pro nástroje do 850 Nm.

Je-li cílového momentu dosaženo na méně než 5 pulzů (= krátká doba utahování), rozptyl momentu se zvětší a bude obtížné moment nastavit, zejména u tvrdých spojů.

Pokud je cílového momentu dosaženo pomocí více než 20 pulzů (= příliš dlouhý čas utahování), zvýší se opotřebení a bude zapotřebí častější doplňování oleje a údržba. Nadměrná doba utahování v kombinaci s vysokým tempem produkce může vést k nadměrnému zahřívání oleje. V takovém případě se sníží síla. Doba utahování bude delší a občas nedojde k vypnutí.

Pokud je dosaženo cílového momentu na méně než 5 pulzů, lze provést následující úpravy:

- snížení nastavení síly během utahování,

- snížení rychlosti doběhu.

Změny nastavení síly a/nebo rychlost doběhu mohou mít vliv na přesnost momentu.

Pokud je dosaženo cílového momentu při více než 20 pulzech, lze provést následující úpravy:

- zvýšení nastavení síly,

- zvýšení rychlosti doběhu.

Změny nastavení síly a/nebo rychlost doběhu mohou mít vliv na přesnost momentu.