# Optimieren der Leistung Ihres Impulswerkzeugs

Die Verwendung von Verlängerung zusammen mit Impulswerkzeugen ist nicht empfehlenswert. Verlängerungen verursachen Vibrationen, die wiederum das Werkzeug verschleißen, eine längere Anziehdauer, eingeschränkte Genauigkeit und Schwierigkeiten beim Erreichen es Höchstdrehmoments verursachen können. Wenn eine Verlängerung aufgrund von Erreichbarkeitsbegrenzungen nötig werden sollte, sollte diese so kurz wie möglich sein. Gesteuerte Stecknüsse oder Verlängerungen werden dringend empfohlen.

## Empfohlene Impulsanzahl

Ein für Ihre Anwendung geeignetes Impulswerkzeug sollte das Zieldrehmoment (mit Abschaltung) innerhalb von 5-20 Impulsen erreichen. Die benötigte Anzahl der Impulse, um das Zieldrehmoment zu erreichen, kann mit einem Analysator gemessen werden. Die Anzugsdauer kann auch als Richtlinie verwendet werden, um zu bestimmen, ob das Werkzeug für Ihre Anwendung geeignet ist:

- ≤ 1 Sekunde für Werkzeuge bis 30 Nm

- ≈ 1 Sekunde für Werkzeuge bis 80 Nm

- ≈ 2 Sekunden für Werkzeuge bis 150 Nm

- ≈ 5 Sekunden für Werkzeuge bis 450 Nm

- ≤ 10 Sekunden für Werkzeuge bis 850 Nm

Wenn das Zieldrehmoment mit weniger als 5 Impulsen erreicht wird (= kurze Anzugszeit), nimmt die Drehmomentstreuung zu und es kann schwierig werden, das richtige Niveau einzustellen, insbesondere bei harten Gelenken.

Wenn das Zieldrehmoment mit mehr als 20 Impulsen erreicht wird (= zu lange Anzugszeit), nimmt der Verschleiß zu und Ölfüllungen und Wartungen werden häufiger nötig. Eine zu lange Anzugszeit in Kombination mit einer hohen Produktionsrate kann auch zu einer übermäßigen Erwärmung des Öls führen. In diesem Fall verringert sich die Leistung mit längerer Anzugszeit und manchmal ohne Abschaltung.

Wenn das Zieldrehmoment mit weniger als 5 Impulsen erreicht wird, kann dies behoben werden durch:

- Verringerung der Leistungseinstellung während des Verschraubens.

- Senkung der Einschraubdrehzahl.

Eine Veränderung der Leistungseinstellungen und/oder der Einschraubdrehzahl kann sich auf die Drehmomentgenauigkeit auswirken.

Wenn das Zieldrehmoment mit mehr als 20 Impulsen erreicht wird, kann dies behoben werden durch:

- Erhöhung der Leistungseinstellung.

- Erhöhung der Einschraubdrehzahl.

Eine Veränderung der Leistungseinstellungen und/oder der Einschraubdrehzahl kann sich auf die Drehmomentgenauigkeit auswirken.