# LEDインジケータの点滅パターン

コントローラによって決定されるLED点滅パターンとは別に、ツールLEDインジケータ用の標準点滅パターンがいくつかあります。

次の表に、標準点滅パターンの概要を示します。

LEDインジケータ | ライト動作 | ステータス
--- | --- | ---
すべてのインジケータ | すべて点滅 | ツールが開始されました。
電池残量 | すべて白色に点滅：高速点滅 | ツールはバックアップバッテリーで動作しています。
電池残量 | 赤で１つ点滅 | バッテリーが空です。
アラーム | 点滅：毎秒1回の点滅 | ToolsTalk Service 2でのツールWLAN設定の設定が無効です。
アラーム | 点滅：高速点滅 | バッテリーソフトウェアが古いバージョンです。古いソフトウェアを実行しているバッテリーでツールを作動させることは許可されていません。
無線接続 | 青色 | 無線接続が確立された/ToolsTalk Service 2 接続が確立されました。
無線接続 | 点滅 | 接続不良のため、開始要求がツールによって時間内に受信されませんでした。
締め付け方向 | 両方向の点滅：高速点滅、3回/秒。 | ソフトウェアのアップデートが進行中です（最長7分かかります）。
締め付け方向 | 両方向の点滅：高速点滅に続いて定常光。 | 以下のいずれかを示します： SDカードのデータが無効です ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました SDカードがありません
締め付け方向 | 両方向の点滅：低速、1回/秒。 | ツールはUSBケーブルで接続されており、ToolsTalk Service 2 が接続するのを待っています。