# Optimera prestandan hos pulsverktyget

Det är inte rekommenderat att använda förlängare med pulsverktyg. Förlängare orsakar vibrationer, vilket i sin tur kan leda till slitage på verktyget, längre åtdragningstid, begränsad noggrannhet och svårigheter att uppnå maximalt moment. Om en förlängare krävs på grund av bristande tillgänglighet bör den vara så kort som möjligt. Styrda hylsor eller förlängare rekommenderas starkt.

## Rekommenderat antal pulser

Ett pulsverktyg som är väl lämpat för din applikation bör nå målvridmoment (med avstängning) inom 5-20 pulser. Antalet pulser som krävs för att verktyget ska nå målvridmoment kan mätas med en analysator. Åtdragningstiden kan också användas som en styrning för att veta om verktyget är lämpligt för din applikation:

- ≤ 1 sekund för verktyg upp till 30 Nm

- ≈ 1 sekund för verktyg upp till 80 Nm

- ≈ 2 sekunder för verktyg upp till 150 Nm

- ≈ 5 sekunder för verktyg upp till 450 Nm

- ≤ 10 sekunder för verktyg upp till 850 Nm

Om målmomentet uppnås med mindre än 5 pulser (= kort åtdragningstid), kommer vridmomentdisplayen att öka och det kan vara svårt att justera till rätt nivå, särskilt vid hårda förband.

Om målmomentet uppnås med fler än 20 pulser (= för lång åtdragningstid) ökar slitaget och mer frekvent oljepåfyllning och service kommer att krävas. För lång åtdragningstid, i kombination med hög produktionshastighet, kan också leda till för överdriven uppvärmning av oljan. I så fall minskar effekten med längre åtdragningstid och ibland ingen avstängning.

Om målmomentet uppnås med färre än 5 pulser kan detta åtgärdas genom att:

- Sänka effektinställningen under åtdragningen.

- Sänka nergängningsvarvtalet.

Ändringar av effektinställningar och/eller nergängningsvarvtal kan påverka åtdragningsmomentets noggrannhet.

Om målmomentet uppnås med fler än 20 pulser kan detta åtgärdas genom att:

- Öka effektinställningen.

- Öka nergängningsvarvtalet.

Ändringar av effektinställningar och/eller nergängningsvarvtal kan påverka åtdragningsmomentets noggrannhet.