# LED 표시등 점멸 패턴

컨트롤러에 의해 결정되는 LED 점멸 패턴 외에도 공구 LED 표시등에 대한 표준 점멸 패턴이 많이 있습니다.

아래 표는 표준 점멸 패턴의 개요를 제공합니다.

LED 표시등 | 표시등 점등 유형 | 상태
--- | --- | ---
모든 표시등 | 모두 점멸 | 공구가 시작되었습니다.
배터리 수준 | 모두 하얀색으로 점멸: 빠른 빈도로 점멸 | 공구가 예비 배터리로 작동중입니다.
배터리 수준 | 하나의 LED 표시등이 빨강색으로 점멸 | 배터리 잔량이 없습니다.
경보 | 표시등: 1초에 한번 점멸 | ToolsTalk Service 2에서 공구 WLAN 설정의 구성이 유효하지 않습니다.
경보 | 표시등: 빠른 빈도로 점멸 | 배터리 소프트웨어 버전이 오래되었습니다. 오래된 소프트웨어로 공구를 작동할 수 없습니다.
무선 연결 | 청색 | 무선 연결이 설정됨 / TTS Service 2 연결됨
무선 연결 | 점멸 | 연결 불량으로 인해 공구에서 제 시간에 시작 요청을 수신하지 못했습니다.
조임 방향 | 두 방향 모두 점멸: 빠르게 점멸, 초당 3회 | 소프트웨어 업데이트가 진행 중입니다. (최대 7분 소요)
조임 방향 | 두 방향 모두 점멸: 표시등이 계속 켜짐 이후에, 빠른 빈도로 점멸 | 다음 중 하나를 나타냅니다. SD 카드의 데이터가 유효하지 않음 공구 소프트웨어 업데이트 중 오류 발생 SD 카드가 없음
조임 방향 | 양 방향 모두 점멸: 느리게 점멸, 초당 1회 | 공구가 USB 케이블로 연결되어 있으며, ToolsTalk Service 2의 연결을 기다리고 있습니다.