# LED-Blinkmuster

Neben den von der Steuerung festgelegten LED-Blinkmustern gibt es eine Reihe von Standard-Blinkmustern für die Werkzeug-LEDs.

In der folgenden Tabelle sind diese Standard-Blinkmuster zusammengefasst.

LED-Anzeige | Lichtverhalten | Status
--- | --- | ---
Alle Anzeigen | Alle blinken | Werkzeug wurde gestartet.
Ladezustand Akku | Alle LED blinken weiß: schnelles Blinken | Werkzeug läuft mit Notstrombatterie.
Ladezustand Akku | Eine LED blinkt rot | Akku ist leer.
Alarm | Blinken: einmal pro Sekunde | Ungültige Konfiguration der WLAN-Einstellungen des Werkzeugs in ToolsTalk Service 2.
Alarm | Blinken: schnelles Blinken | Akkusoftware veraltet. Der Betrieb des Werkzeugs mit veralteter Akkusoftware ist nicht zulässig.
Funkverbindung | Blau | Funkverbindung hergestellt / ToolsTalk Service 2-Verbindung hergestellt.
Funkverbindung | Blinken | Die Startanforderung wurde aufgrund einer schlechten Verbindung vom Werkzeug nicht rechtzeitig empfangen.
Verschraubungsrichtung | Beide Richtungen blinken: schnelles Blinken, 3-mal pro Sekunde. | Softwareupdate läuft (kann bis zu 7 Minuten dauern).
Verschraubungsrichtung | Beide Richtungen blinken: schnelles Blinken, danach Dauerlicht. | Zeigt eines der folgenden Probleme an: Ungültige Daten auf SD-Karte Fehler beim Werkzeug-Softwareupdate SD-Karte fehlt
Verschraubungsrichtung | Beide Richtungen blinken: langsames Blinken, 1-mal pro Sekunde. | Werkzeug ist über USB-Kabel angeschlossen und wartet auf Verbindung mit ToolsTalk Service 2.