# 快速安装指南

当使用此处显示的 Tensor Pulse 策略时，该工具将计算并安装动态扭矩。

残余转矩相关系数 (RTCF) 用于将安装的动态转矩转换为静态转矩。在参数设置的设置期间，安装的扭矩可以高于或低于 POWER FOCUS 显示屏上显示的扭矩。RTCF 会影响显示的值，如果在正在进行的生产中对零件进行接头设置，请确保使用 ST 扳手或类似工具检查残余扭矩。

1. 从设置默认参数开始

   参数 | 默认
   --- | ---
   目标扭矩 | 所需的指定扭矩
   停止运转速度 | 最大
   脉冲能量 | 80%
   反作用力调整系数 (RFTF) | 40%
   残余转矩相关系数 | 100%

   使用 4-8 个脉冲安装扭矩的设置将提供准确性、速度和人体工学的最佳组合。

   - 始终在预期的接头上进行设置。

   - 对许多拧紧重复使用相同的接头可能会影响结果。

2. 调节停止运转速度

   1. 选择批次中最硬的接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置拧紧接头。

   3. 检查扭矩和脉冲数。

   4. 如果需要，将停止运转速度降至 800-1200 rpm，以获得至少 4 个脉冲。

3. 调节脉冲能量

   1. 选择批次中最软的接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置以经过调节的停止运转速度拧紧接头。

   3. 检查扭矩和脉冲数。

   4. 将脉冲能量增加到 100% 以获得最多 8 个脉冲。

4. 调节 RTCF

   1. 选择批次中的一个接头，将目标扭矩设置为所需的指定扭矩。

   2. 使用标准 POWER FOCUS 设置以经过调节的停止运转速度和脉冲能量拧紧接头。

   3. 使用 ST 扳手或类似工具检查残余扭矩。

   4. 执行多项拧紧操作以检查和更改 RTCF，请参阅 Power Focus 6000 配置手册。POWER FOCUS 上显示的扭矩应与 ST 扳手上显示的扭矩匹配。

5. 使用新的 RTCF 拧紧多个接头，以查看是否满足所需的结果。如果该工具无法正常运行，请重做步骤 2 - 4 以微调设置。

6. 根据需要拧紧尽可能多的接头，以检查预期接头上的工具能力。