# Konfigurations-Kurzanleitung

Wird die hier gezeigte Tensorimpuls-Strategie verwendet, so berechnet und installiert das Werkzeug ein dynamisches Drehmoment.

Der Korrelationsfaktor Restmoment (RTCF) wird eingesetzt, um das installierte dynamische Drehmoment in statisches Drehmoment umzuwandeln. Während der Konfiguration der Parametereinstellungen kann das angelegte Drehmoment höher oder niedriger als auf dem POWER FOCUS-Anzeigebildschirm angegeben sein. Der RTCF wirkt sich auf den angezeigten Wert aus, überprüfen Sie daher das Restmoment mit einem ST-Schlüssel oder einem ähnlichen Werkzeug, wenn die Verbindungseinstellungen mit Teilen in der laufenden Produktion vorgenommen werden.

1. Legen Sie zunächst die Standardparameter fest.

   Parameter | Vorgegeben
   --- | ---
   Sollmoment | Angegebenes erforderliches Drehmoment
   Einschraubgeschwindigkeit | Max
   Pulsenergie | 80%
   Tuning-Faktor Reaktionskraft (RFTF) | 40%
   Korrelationsfaktor Restmoment (RTCF) | 100%

   Einstellungen, die 4-8 Impulse zur Installation des Drehmoments einsetzen, bieten die beste Mischung aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Ergonomie.

   - Führen Sie die Einstellungen jeweils an der vorgesehenen Verbindung durch.

   - Die Verwendung der gleichen Verbindung für mehrere Verschraubungen kann sich auf das Ergebnis auswirken.

2. Anpassen der Einschraubdrehzahl

   1. Wählen Sie den härtesten Schraubfall innerhalb der Gruppe aus und legen Sie das Solldrehmoment auf das jeweils erforderliche Drehmoment fest.

   2. Ziehen Sie die Verbindung mit den POWER FOCUS-Standardeinstellungen fest.

   3. Überprüfen Sie das Drehmoment und die Anzahl der Impulse.

   4. Reduzieren Sie die Einschraubdrehzahl nötigenfalls auf 800-1200 U/min, um mindestens 4 Impulse zu erhalten.

3. Anpassen der Pulsenergie

   1. Wählen Sie den weichsten Schraubfall innerhalb der Gruppe aus und legen Sie das Solldrehmoment auf das angegebene erforderliche Drehmoment fest.

   2. Ziehen Sie die Verbindung mit POWER FOCUS-Standardeinstellungen und angepasster Einschraubdrehzahl fest.

   3. Überprüfen Sie das Drehmoment und die Anzahl der Impulse.

   4. Erhöhen Sie die Pulsenergie auf bis zu 100%, um maximal 8 Impulse zu erhalten.

4. Anpassen des RTCF

   1. Wählen Sie einen Schraubfall innerhalb der Gruppe aus und legen Sie das Solldrehmoment auf das angegebene erforderliche Drehmoment fest.

   2. Ziehen Sie die Verbindung mit POWER FOCUS-Standardeinstellungen und angepasster Einschraubdrehzahl und Pulsenergie fest.

   3. Verwenden Sie einen ST-Schlüssel oder ein ähnliches Werkzeug für die Überprüfung des Restdrehmoments.

   4. Führen Sie eine Reihe von Verschraubungen durch, um den RTCF zu überprüfen und zu verändern, siehe Power Focus 6000-Konfigurationshandbuch. Das im POWER FOCUS angezeigte Drehmoment sollte dem am ST-Schlüssel angezeigten Drehmoment entsprechen.

5. Verschrauben Sie eine Reihe von Verbindungen mit dem neuen RTCF, um zu überprüfen, ob die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. Liegt die Werkzeugleistung nicht im gewünschten Bereich, wiederholen Sie zur Feineinstellung der Einrichtung die Schritte 2 bis 4.

6. Verschrauben Sie so viele Verbindungen wie nötig, um die Werkzeugleistung an der gewünschten Verbindung zu überprüfen.