# Voyant LED

Voyant | Voyant LED | Indication principale
--- | --- | ---
1 | Vert | Résultat du serrage OK
2 | Rouge | Résultat du serrage NOK
3 | Jaune | Avertissement de résultat du serrage
4 | Sens | Sens de fonctionnement
5 | Vert | Lot OK terminé
6 | Batterie | État de charge de la batterie
7 | Bleu | Connexion radio établie avec POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2
8 | Bleu | Paramétrable - peut être configurée dans le coffret pour donner des indications sur différents évènements
9 | Alarme | Une erreur est survenue sur l’outil

Pour plus d’informations, voir les modèles de clignotement du voyant LED.