# Краткое руководство по настройке

При использовании приведенной здесь стратегии Tensor Pulse инструмент рассчитает и установит динамический крутящий момент.

Корреляционный коэффициент остаточного крутящего момента (RTCF) используется для передачи установленного динамического крутящего момента статическому моменту. Во время настройки параметров установленный крутящий момент может быть выше или ниже крутящего момента, отображенного на дисплее POWER FOCUS. RTCF влияет на представленное значение. Необходимо проверить остаточный крутящий момент с помощью ключа ST или подобного инструмента, если настройки соединений выполняются в ходе производства.

1. Начать с настройки параметров по умолчанию

   Параметр | По умолчанию
   --- | ---
   Целевой момент | Требуемый крутящий момент
   Уменьшенная скорость | Макс.
   Импульсная энергия | 80%
   Поправочный коэффициент силы реакции (RFTF) | 40%
   Корреляционный коэффициент остаточного крутящего момента (RTCF) | 100%

   Настройки с использованием 4-8 импульсов для установки крутящего момента обеспечат наилучшее сочетание точности, скорости и эргономики.

   - Обязательно выполняйте настройки на предназначенном для использования соединении.

   - Многократное использование одного и того же соединения для большого количества затяжек может повлиять на результат.

2. Регулировка уменьшенной скорости

   1. Выберите самое жесткое соединение в групповой операции и установите целевой крутящий момент на требуемый крутящий момент.

   2. Затяните соединение со стандартными настройками POWER FOCUS.

   3. Проверьте крутящий момент и количество импульсов.

   4. В случае необходимости понизьте уменьшенную скорость до 800-1200 об/мин, чтобы достичь по крайней мере 4 импульсов.

3. Регулировка импульсной энергии

   1. Выберите самое мягкое соединение в групповой операции и установите целевой крутящий момент на требуемый крутящий момент.

   2. Затяните соединение со стандартными настройками POWER FOCUS с отрегулированной уменьшенной скоростью.

   3. Проверьте крутящий момент и количество импульсов.

   4. Повысьте импульсную энергию до 100%, чтобы достичь максимум 8 импульсов.

4. Регулировка RTCF

   1. Выберите соединение в групповой операции и установите целевой крутящий момент на требуемый крутящий момент.

   2. Затяните соединение со стандартными настройками POWER FOCUS с отрегулированной уменьшенной скоростью и импульсной энергией.

   3. Проверьте остаточный крутящий момент с помощью ключа ST или подобного инструмента.

   4. Выполните несколько затяжек, чтобы проверить и изменить RTCF, см. руководство по конфигурированию Power Focus 6000. Крутящий момент, отображенный на POWER FOCUS, должен соответствовать крутящему моменту, отображенному на ключе ST.

5. Затяните несколько соединений с новыми RTCF, чтобы посмотреть, достигнуты ли требуемые результаты. Если инструмент не работает надлежащим образом, повторите этапы 2 – 4, чтобы выполнить тонкую настройку.

6. Затяните столько соединений, сколько требуется, чтобы проверить возможности инструмента на необходимом соединении.