# Stručná příručka nastavení

Při použití zde představené strategie Tensor Pulse (pulz tenzoru) nástroj vypočítá a nainstaluje dynamický moment.

K překladu nainstalovaného dynamického momentu na statický moment se používá korelační faktor zbytkového momentu (RTCF). Během nastavování nastavení parametrů může být nainstalovaný moment vyšší nebo nižší, než se uvádí na obrazovce displeje POWER FOCUS. Uváděnou hodnotu ovlivňuje korelační faktor zbytkového momentu. Pokud se nastavení spoje provádějí pomocí součástí v rámci průběžné výroby, zajistěte kontrolu zbytkového momentu klíčem ST nebo podobným.

1. Zahajte nastavování s výchozími parametry

   Parametr | Výchozí
   --- | ---
   Cílový moment | Uvedený požadovaný moment
   Rychlost doběhu | Max.
   Impulzní energie | 80 %
   Faktor ladění reakční síly (RFTF) | 40 %
   Korelační faktor zbytkového momentu (RTCF) | 100 %

   Nastavení používající k nainstalování momentu 4–8 pulzu poskytne nejlepší souběh přesnosti, otáček a ergonomie.

   - Nastavení provádějte vždy s daným spojem.

   - Opětovné používání stejného spoje pro mnoho utahování může mít vliv na výsledek.

2. Úpravy rychlosti doběhu

   1. Zvolte nejtvrdší spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS.

   3. Zkontrolujte moment a počet pulzů.

   4. V případě potřeby snižte rychlost doběhu na 800–1200 ot./min., aby byly dosaženy alespoň 4 pulzy.

3. Úprava pulzní energie

   1. Zvolte nejměkčí spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS s upravenou rychlostí doběhu.

   3. Zkontrolujte moment a počet pulzů.

   4. Zvyšte pulzní energii na 100 %, aby bylo dosaženo maximálně 8 pulzů.

4. Úprava korelačního faktoru zbytkového momentu (RTCF)

   1. Zvolte spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS s upravenou rychlostí doběhu a pulzní energií.

   3. Zajistěte kontrolu zbytkového momentu klíčem ST nebo podobným.

   4. Za účelem kontroly a změny korelačního faktoru zbytkového momentu si prostudujte konfigurační příručku Power Focus 6000. Moment zobrazený na controlleru POWER FOCUS se musí shodovat s momentem zobrazeným na klíči ST.

5. Utáhněte s použitím nového korelačního faktoru zbytkového momentu několik spojů pro ověření, zda se daří dosahovat požadovaných výsledků. Pokud nástroj neprovádí vše dle očekávání, zopakujte kroky 2 až 4 a vylaďte nastavení.

6. Pro kontrolu kapacity nástroje na daném spoji proveďte utažení tolika spojů, kolik bude nutné.