# 펄스 공구의 성능을 최적화하기

익스텐션을 펄스 공구와 함께 사용하는 것은 권장하지 않습니다. 익스텐션은 진동을 유발하며 그로 인해 공구 마모, 더 긴 조임 시간, 정확도 감소 및 최대 토크 도달 불량을 일으킬 수 있습니다. 접근성 제약으로 인해 익스텐션이 필요한 경우 익스텐션은 가능한 한 짧아야 합니다. 가이드 소켓 또는 익스텐션이 권장됩니다.

## 권장 펄스 수

용도에 적합한 펄스 공구는 5~20 펄스 내로 목표 토크(차단 포함)에 도달합니다. 공구가 목표 토크에 도달하는 데 필요한 펄스는 분석기로 측정할 수 있습니다. 조임 시간은 공구가 용도에 적합한지 알아내기 위한 지침으로도 사용할 수 있습니다.

- 최대 30Nm의 공구에 대하여 ≤ 1초

- 최대 80Nm의 공구에 대하여 ≈ 1초

- 최대 150Nm의 공구에 대하여 ≈ 2초

- 최대 450Nm의 공구에 대하여 ≈ 5초

- 최대 850Nm의 공구에 대하여 ≤ 10초

목표 토크가 5회 미만의 펄스(= 짧은 조임 시간)로 달성되면 토크 분산도가 증가하여 특히 하드 조인트에 대한 토크를 조정하기 어려워집니다.

목표 토크가 20회 초과의 펄스(= 너무 긴 조임 시간)로 달성되면 마모가 증가하고 오일을 더 자주 채우고 정비를 더 자주 해야 합니다. 조임 시간이 너무 길고, 생산율이 높으면 오일이 과도하게 과열될 수 있습니다. 그런 경우에 출력이 감소하여 조임 시간이 길어지고 차단이 없어지는 경우도 있습니다.

목표 토크가 5 펄스 미만으로 달성되면 이는 다음 방식으로 수정될 수 있습니다.

- 조임 중 전원 설정 낮추기.

- 런다운 속도를 줄이기.

전원 설정 및/또는 런 다운 속도의 변경은 토크 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.

목표 토크가 20 펄스 초과로 달성되면 이는 다음 방식으로 수정될 수 있습니다.

- 전원 설정 높이기.

- 런다운 속도 높이기.

전원 설정 및/또는 런 다운 속도의 변경은 토크 정확도에 영향을 줄 수 있습니다.