# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Information om kraftverktyg
- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Produktsäkerhetsvideo för mutterdragare
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Information om kraftverktyg

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copcos distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copcos verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover-kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Produktsäkerhetsvideo för mutterdragare

Lär dig mer om säkerhetsfunktioner på Atlas Copcos mutterdragare och vilka åtgärder operatören måste vidta för säkert handhavande. Klicka på länken eller skanna in QR-koden nedan för att se videon:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Allmän beskrivning

Den sladdlösa mutterdragaren Tensor SRB drivs av en ny generation med batterier från Atlas Copco och möjliggör enhandsanvändning med hög noggrannhet, spårbarhet och flexibilitet. SRB rapporterar trådlöst till Power Focus 6000-systemet och drar full nytta av virtuella stationer. Den kan utföra strategier för låga reaktionskrafter som en Turbo Tight och Tensor Pulse samt traditionella strategier som de två stegen. Tensor SRB är idealisk för arbeten med låga åtdragningsmoment där reaktionskraften träffar användarens handled. Den är lätt och har utmärkt balans – ergonomiskt utformad för att förhindra trötthet hos användaren.

# Systemfunktioner

POWER FOCUS -systemet skickar åtdragningsprogrammet och batchstorleken till verktyget där programmet lagras och exekveras. Åtdragningsresultatet skickas sedan tillbaka till POWER FOCUS. Se schemabilden nedan.

Verktyget har samma grundläggande funktioner som övriga verktyg, men på grund av egenskaperna hos trådlös kommunikation, där åtdragningsdata lagras i verktyget, kanske inte alla funktioner i POWER FOCUS är tillgängliga för det här verktyget.

A | Åtdragningsprogram
B | Resultat

# Verktygsfunktioner

Verktyget har LED-indikatorer (HMI) som kan konfigureras att skicka signaler som har samband med händelser. Dessutom finns en ljudsignal. Ett antal standardmässiga LED-varningar har också programmerats in i verktygets konfiguration.

Nummer | Beskrivning
--- | ---
1 | LED-indikator (HMI)
2 | Riktningsomkopplare
3 | Frontplacerad LED-lampa
4 | Funktionsknapp
5 | Verktygets avtryckare
6 | RBU (Rapid Backup Unit) och USB-port
7 | Batteri

I detta avsnitt

- LED-indikator

# LED-indikator

Indikator | LED-lampa | Huvudindikering
--- | --- | ---
1 | Grön | Åtdragningsresultat OK
2 | Röd | Åtdragningsresultat NOK
3 | Gul | Åtdragningsresultat varning
4 | Riktning | Åtdragningsriktning
5 | Grön | Batch OK komplett
6 | Batteri | Batteriladdning status
7 | Blå | Radioanslutning upprättad med POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2
8 | Blå | Konfigurerbart – kan konfigureras i styrenheten för att indikera olika händelser
9 | Larm | Ett fel har inträffat i verktyget

Mer information hittar du i LED-indikatorernas blinkmönster.

# Minneskapacitet

Det går att logga upp till 2000 resultat i verktyget.

# Omgivningstemperatur

För bästa batteriprestanda och livslängd ska batteriet hållas inom angivna temperaturintervall.

Drifttemperatur, laddning | +5 till +40 °C (+41 till +104 °F)
Drifttemperatur, urladdning | 0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Transporttemperatur | -20 till +40 °C (-4 till +104 °F)
Förvaringstemperatur | +10 till +25 °C (+50 till +77 °F)

Placera inte batteriet i direkt solljus.

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Installation

# Installationskrav

# Installation

Riktlinjer för installation finns i användarguiden för Power Focus 6000.

# Snabbguide för inställning

Vid användning av Tensor Pulse-strategin som visas här beräknar och installerar verktyget dynamiskt moment.

Korrelationsfaktorn för restmoment (RTCF – Residual Torque Correlation Factor) används för att omvandla installerat dynamiskt moment till statiskt. Medan parameterinställningarna görs kan det installerade åtdragningsmomentet vara högre eller lägre än det som visas på displayen i POWER FOCUS. RTCF påverkar värdet som visas. Kontrollera restmomentet med en ST-nyckel eller liknande om förbandsinställningarna görs med delar som är i pågående produktion.

1. Börja med att ställa in standardparametrarna.

   Parameter | Standard
   --- | ---
   Målmoment | Specificerat momentbehov
   Nedgängningshastighet | Max
   Pulsenergi | 80%
   Reaktionskraft, avstämningsfaktor (RFTF) | 40%
   Korrelationsfaktor för restmoment (RTCF) | 100%

   Inställningar som använder 4-8 pulser för att installera momentet ger bäst kombination av precision, hastighet och ergonomi.

   - Utför alltid inställningarna på det avsedda förbandet.

   - Om samma förband återanvänds vid många åtdragningar kan resultatet påverkas.

2. Justera nedgängningshastigheten

   1. Välj det hårdaste förbandet i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningar för POWER FOCUS.

   3. Kontrollera momentet och antalet pulser.

   4. Vid behov minskar du nedgängningshastigheten till 800-1200 rpm för att åstadkomma minst 4 pulser.

3. Justera pulsenergin

   1. Välj det mjukaste förbandet i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningarna för POWER FOCUS med justerad nedgängningshastighet.

   3. Kontrollera momentet och antalet pulser.

   4. Öka pulsenergin upp till 100% för att åstadkomma maximalt 8 pulser.

4. Justera RTCF

   1. Välj ett förband i batchen och sätt målmomentet till det specificerade momentbehovet.

   2. Dra åt förbandet med standardinställningarna för POWER FOCUS med justerad nedgängningshastighet och pulsenergi.

   3. Använd en ST-nyckel eller liknande för att kontrollera restmomentet.

   4. Utför ett antal åtdragningar för att kontrollera och ändra RTCF, se konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000. Momentet som visas på POWER FOCUS ska stämma överens med momentet som visas på ST-nyckeln.

5. Dra åt ett antal förband med det nya RTCF-värdet och se om du får önskade resultat. Om verktyget inte fungerar korrekt måste du göra om steg 2 till 4 för att finjustera konfigurationen.

6. Dra åt så många förband som krävs för att kontrollera verktygets kapacitet på det avsedda förbandet.

# Installation

# Momentjustering

Installation av momentjustering beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 .

Momentjusteringsfaktorn sparas i ett icke-flyktigt minne i verktyget. Alla ändringar av momentjusteringsfaktor som görs via POWER FOCUS 6000 kommer att uppdatera värdet som sparats i verktyget.

# Enhet för snabb säkerhetskopiering

Enheten för snabb säkerhetskopiering (RBU) har samma formfaktor som ett SD-kort. Detta minneskort innehåller alla befintliga nätverkskonfigurationer och inställningar. Vid installation och konfiguration sparas vissa parametrar på kortet. Om fel uppstår går det snabbt att ta ut kortet och sätta in det i ett annat verktyg. Alla funktioner är desamma efter att detta har gjorts.

När RBU flyttas från ett verktyg till ett annat uppdateras det nya verktyget efter programvaran på kortet. Eftersom det finns risk för dataförluster under uppdateringsrutinen bör du förvissa dig om att det nya verktyget redan kör samma programversion som det gamla verktyget, för att minimera risken för data förlust.

Denna RBU kan inte användas för något annat än att lagra verktygets konfigurationsdata och programvara. Omformatering av kortet, samt manipulering av data på kortet på annat sätt än ToolsTalk Service 2, kommer att leda till att kortet blir oanvändbart.

Observera att de sparade resultaten som hör till verktyget går förlorade när RBU flyttas till ett annat verktyg.

MAC-adressen är kopplad till RBU, inte till själva verktyget. Vid förflyttning av ett kort till ett nytt verktyg kommer verktygets MAC-adress därför att vara MAC-adressen för RBU.

# Verktygskonvertering

Vid konvertering av ett verktyg (t.ex. genom byte av verktygshuvud) måste du uppdatera verktygsinformationen så att den visar ändringarna som har gjorts på verktyget. Mer information hittar du i användarguiden till ToolsTalk Service 2

VARNING

Risk för personskada

Ändringar av verktyget som inte utförs rätt kan orsaka personskador, skador på verktyget, eller resultera i oönskade resultat på grund av verktygets förändrade egenskaper.

- Kontrollera verktygets maximala vridmoment efter alla ändringar

Om verktyget är anslutet till ToolsTalk Service 2 blir du inte uppmanad att ändra verktygsinformationen. Om du vill ändra verktygsbeteckningen så att den stämmer överens med verktygskonverteringen utför du samma steg som vid byte av reservdelar. Använd verktygsbeteckningen för den nya detaljen för att uppdatera verktyget.

Eftersom verktyget har konverterats kommer verktygsinformationen på verktyget inte längre att stämma överens med beteckningen på verktygets märkskylt.

# Fästa och ta bort batteriet

1. Fäst batteriet på verktyget och se till att det är ordentligt fastsatt. Batteriet kan fästas med riktning framåt eller bakåt för att få bästa möjliga åtkomlighet och balans.

2. Du kan ta ut batteriet genom att trycka på knappen på batteriet och trycka ut det.

# Förstakonfiguration

# Verktygskonfiguration

Konfigurering av verktyget beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 eller användarguiden för ToolsTalk Service 2.

# Verktygskalibrering

Kalibrering av verktyget beskrivs i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 eller användarguiden för ToolsTalk Service 2.

# Användning

# Ergonomiska riktlinjer

Tänk på din arbetsstation när du läser igenom denna förteckning över allmänna ergonomiska riktlinjer, för att komma på områden som kan förbättras när det gäller hållning, placering av komponenter, eller arbetsmiljö.

- Ta paus och ändra arbetsställning ofta.

- Anpassa arbetsplatsens utseende så att det passar dina behov och arbetsuppgiften.

  - Se till att allt finns inom bekvämt räckhåll så att verktyg och delar är lättåtkomliga och du undviker statisk belastning.

  - Använd utrustning som t.ex. bord och stolar som är lämpliga för arbetsuppgiften.

- Undvik att arbeta över axelhöjd eller med statiska grepp vid monteringsarbete.

  - Vid arbeten över axelhöjd, minska den statiska belastningen på musklerna genom att minska verktygets vikt, med hjälp av t.ex. momentarmar, slangvindor eller balanseringsdon. Du kan även minska den statiska belastningen på musklerna genom att hålla verktyget nära kroppen.

  - Ta regelbundna pauser.

  - Undvik extrema arm- och handledsställningar, speciellt vid moment som kräver att du tar i.

- Justera så att du får ett gott synfält som kräver ett minimum av ögon- och huvudrörelser.

- Använd lämplig belysning för arbetet.

- Välj lämpligt verktyg för arbetet.

- Använd hörselskydd i bullriga miljöer.

- Använd högkvalitativa insatta verktyg och förbrukningsartiklar för att minimera exponeringen för kraftiga vibrationer.

- Minimera exponeringen för reaktionskrafter.

  - Vid kapning:

    En kapskiva kan fastna om skivan är böjd eller om den inte styrs korrekt. Använd rätt fläns för kapskivan, och undvik att böja kapskivan under arbetet.

  - Vid borrning:

    Borren kan stanna när borren bryter igenom. Använd stödhandtag om stoppmomentet är högt. Säkerhetsstandarden ISO11148 del 3 rekommenderar att man använder något för att ta upp reaktionsmoment över 10 Nm för verktyg med pistolgrepp och 4 Nm för raka verktyg.

  - Vid användning av direktdrivna skruv- eller mutterdragare:

    Reaktionskrafterna beror på verktyginställningarna och förbandets egenskaper. Reaktionskraften en användare klarar att hantera avgörs av dennes styrka och hållning. Anpassa inställningsmomentet till operatörens styrka och kroppsställning och använd en momentarm eller mothåll om vridmomentet är för högt.

- Använd ett dammsugningssystem eller en andningsmask i dammiga miljöer.

# Konfigurationsanvisningar

# Åtdragningsprogram

Tilldelning av åtdragningsprogram och ändring av parametrar i åtdragningsprogram görs via verktygets hopparade styrenhet.

Mer information hittar du i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000.

# Handhavande

# Optimera prestandan hos pulsverktyget

Det är inte rekommenderat att använda förlängare med pulsverktyg. Förlängare orsakar vibrationer, vilket i sin tur kan leda till slitage på verktyget, längre åtdragningstid, begränsad noggrannhet och svårigheter att uppnå maximalt moment. Om en förlängare krävs på grund av bristande tillgänglighet bör den vara så kort som möjligt. Styrda hylsor eller förlängare rekommenderas starkt.

## Rekommenderat antal pulser

Ett pulsverktyg som är väl lämpat för din applikation bör nå målvridmoment (med avstängning) inom 5-20 pulser. Antalet pulser som krävs för att verktyget ska nå målvridmoment kan mätas med en analysator. Åtdragningstiden kan också användas som en styrning för att veta om verktyget är lämpligt för din applikation:

- ≤ 1 sekund för verktyg upp till 30 Nm

- ≈ 1 sekund för verktyg upp till 80 Nm

- ≈ 2 sekunder för verktyg upp till 150 Nm

- ≈ 5 sekunder för verktyg upp till 450 Nm

- ≤ 10 sekunder för verktyg upp till 850 Nm

Om målmomentet uppnås med mindre än 5 pulser (= kort åtdragningstid), kommer vridmomentdisplayen att öka och det kan vara svårt att justera till rätt nivå, särskilt vid hårda förband.

Om målmomentet uppnås med fler än 20 pulser (= för lång åtdragningstid) ökar slitaget och mer frekvent oljepåfyllning och service kommer att krävas. För lång åtdragningstid, i kombination med hög produktionshastighet, kan också leda till för överdriven uppvärmning av oljan. I så fall minskar effekten med längre åtdragningstid och ibland ingen avstängning.

Om målmomentet uppnås med färre än 5 pulser kan detta åtgärdas genom att:

- Sänka effektinställningen under åtdragningen.

- Sänka nergängningsvarvtalet.

Ändringar av effektinställningar och/eller nergängningsvarvtal kan påverka åtdragningsmomentets noggrannhet.

Om målmomentet uppnås med fler än 20 pulser kan detta åtgärdas genom att:

- Öka effektinställningen.

- Öka nergängningsvarvtalet.

Ändringar av effektinställningar och/eller nergängningsvarvtal kan påverka åtdragningsmomentets noggrannhet.

# LED-indikatorernas blinkmönster

Förutom LED-blinkmönstren som fastställs av styrenheten finns ett antal standardblinkmönster för verktygets LED-indikatorer.

Nedanstående tabell ger en översikt över standardblinkmönster.

LED-indikator | Ljusbeteende | Status
--- | --- | ---
Alla indikatorer | Alla blinkar | Verktyget har startat.
Batterinivå | Alla blinkar vitt: blinkar med hög frekvens | Verktyget körs på reservbatteriet.
Batterinivå | En blinkar rött | Batteriet är slut.
Larm | Blinkar: en blinkning per sekund | Ogiltig konfiguration för verktygets WLAN-inställningar i ToolsTalk Service 2.
Larm | Blinkar: blinkar med hög frekvens | Batteriets programvara är utgången. Du får inte köra verktyget med batterier om programvaran är utgången.
Radioanslutning | Blå | Radioanslutning upprättad/Anslutning till ToolsTalk Service 2 upprättad.
Radioanslutning | Blinkar | Verktyget har inte tagit emot startbegäran i tid på grund av dålig anslutning.
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: blinkar med hög frekvens, 3/s. | Programuppdateringen pågår (tar upp till 7 minuter).
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: snabba blinkningar följt av fast sken. | Indikerar något av följande: Ogiltig data på SD-kort Fel under verktygets programuppdatering SD-kortet saknas
Åtdragningsriktning | Blinkar i båda riktningarna: långsam blinkning, 1/s. | Verktyget är anslutet via USB-kabel och väntar på att ToolsTalk Service 2 ska ansluta.

# Åtdragning

VARNING

Risk för skada

Kontrollera att rätt parameterfil används. Fel parameterfil kan orsaka för högt moment vilket innebär risk för kroppsskada.

- Kontrollera att max. moment som visas i styrenheten och max. moment som anges i verktygets tekniska datablad är samma.

## Rotationsriktning för åtdragningen

Kontrollera med reverseringsknappen eller reverseringsringen att verktyget är inställt på rätt riktning.

Modeller med pistolhandtag (med sidoknappar)

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets högra sida för att ställa in medurs riktning (CW).

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets vänstra sida för att ställa in moturs riktning (CCW).

Modeller med pistolhandtag (utan sidoknappar)

- Dubbeltryck på funktionsknappen längst upp på avtryckaren för att växla mellan medurs (CW) och moturs (CCW).

Vinkelmodeller

- Vrid reverseringsringen åt höger för att ställa in medurs riktning (CW).

- Vrid reverseringsringen åt vänster för att ställa in moturs riktning (CCW).

## Mjukstart

Mjukstartfunktionen gör det lättare att dra skruvhuvudet och gängan till anliggning. Mjukstartens varaktighet är justerbar.

Mer information om åtdragning hittar du i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 .

# Streckkodsläsare

VARNING

Laserstrålning

Den här enheten avger laserstrålning enligt CDRH klass 2 och IEC 60825-1 klass 2.

VARNING

Laserstrålning

- Titta aldrig in i strålen.

# Ljudsignal

Det här verktyget har en ljudsignal som kan signalera specifika händelser eller varningar.

Mer information om the ljudsignalen och dess funktioner och konfiguration hittar du i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000.

# Service

# Hur man undviker problem som orsakas av statisk elektricitet

Komponenterna inuti produkten och styrenheten är känsliga för elektrostatiska urladdningar. För att undvika framtida fel, se till att service och underhåll utförs i en ESD-godkänd arbetsmiljö. Bilden nedan visar ett exempel på en lämplig serviceverkstad.

# Underhåll

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Översyn

Låt verktyget servas av en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar. På så vis kommer verktyget alltid att hålla högsta möjliga säkerhet.

Service får enbart utföras av kvalificerad personal som har tillgång till serviceanvisningar och/eller har genomgått serviceutbildning för verktyget.

Elmotorn är en förseglad enhet och den får aldrig under några omständigheter öppnas av någon annan än Atlas Copco Industrial Technique AB.

Om en bedömning görs att elmotorn är defekt eller i behov av service måste hela motorenheten återsändas till Atlas Copco Industrial Technique AB för byte.

Service utförs inte på motorer som har öppnats av någon annan än Atlas Copco Industrial Technique AB.

Översyn och förebyggande underhåll rekommenderas vid jämna intervaller en gång per år eller senast efter 200.000 åtdragningar eller 2.000.000 pulser, beroende på vilket som inträffar först. Service kan behöva göras oftare om maskinen används för tunga uppgifter. Om maskinen inte fungerar korrekt måste den omedelbart tas ur drift för inspektion.

Vid demontering av verktyget måste du alltid använda de specialkonstruerade serviceverktygen enligt rekommendationerna i avsnittet Reservdelar i ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Underhåll av reservbatteri

Verktyget innefattar ett intern reservbatteri. Reservbatteriet används exempelvis för att hålla radiokommunikationen igång under byte av huvudbatteri. Med reservbatteriet har du cirka 20 sekunder på dig att byta huvudbatteri innan verktyget slås av.

Anslut alltid ett nytillverkat verktyg till ett huvudbatteri och starta det i två timmar för att ladda reservbatteriet.

Vid användning av äldre programvara än de versioner som anges i tabellen nedan ska reservbatteriet bytas minst var 12:e månad. Bytesproceduren måste utföras av en behörig servicetekniker. Ett utbytt reservbatteri ska återvinnas i enlighet med anvisningarna.

Vid programversioner enligt nedanstående tabell ska reservbatteriet bytas ut vart tredje år. Det förbättrade serviceintervallet gäller vid nya batterier som används med de programversioner som anges i tabellen nedan. Om reservbatteriet redan närmar sig 12 månader rekommenderar vi byte av reservbatteriet vid samma tillfälle som en uppdatering till den nya programvaran.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Version 2.1.3 eller senare | Version 1.3.15 eller senare | Version 1.4.0 eller senare | Version 3.10.4 eller senare

## Förvaringsförhållanden

- Reservbatteriets livslängd påverkas negativt av extrema temperaturer. Förvara batteriet i en omgivning med en lufttemperatur på 0-30 °C. Förvara inte reservbatterier i lagerutrymmen.

- Om ett nytillverkat verktyg ska förvaras i lagerutrymme, så se till att starta och hålla det igång i minst två timmar innan det placeras i förvaring.

- Under förvaringen ska du se till att starta verktyget minst en gång var femte månad för att ladda upp reservbatteriet. Varje gång ska verktyget vara igång i minst två timmar.

# Smörjning

# Smörjinformation

Smörjinformation | Drev
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

Märke | Drev | Allmänt syfte
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 plus |
Almagard |  | LE 3751

# Smörjning

Smörj enligt smörjanvisningarna vid varje servicetillfälle.

Mer information hittar du i avsnittet Reservdelar i ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Reparationsanvisningar

# Montering av reservdelar

Vid byte av vissa elektriska komponenter i verktyget kommer verktygsbeteckningen och vissa parametrar att raderas från ToolsTalk Service 2 och måste ställas in på nytt. Mer information hittar du i bruksanvisningen för ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Uppdatera verktygets programvara

Mer information om uppdatering av verktygets programvara hittar du i ToolsTalk Service 2 – bruksanvisning för User Edition > Kopiera firmware.

Gör så här för att förhindra skador på verktyget:

- Kontrollera att batteriet är fulladdat när du utför en programuppdatering.

- Ta inte bort batteriet från verktyget medan programuppdateringen pågår.

- Ta inte bort minneskortet från verktyget medan programuppdateringen pågår.

# Felsökning

# Verktyg överhettat

Verktyget kan hantera alla normala produktionsjobb som en operatör utför med rätt justeringar.

Verktygstemperaturen kan påverkas av följande parametrar:

- kort cykeltid

- högre vridmoment än märkning

- för lågt varvtal

- mycket högt låsmoment

- mycket mjuka förband

- omgivningstemperatur

# Händelser och felkoder

En fullständig lista över verktygshändelser och felkoder finns i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinstruktion för kodläsare

Pos. | Komponent | Förklaringar | Återvinn som
--- | --- | --- | ---
1 | Skyddskåpa |  | Plast, annat, PU
2 | Streckkodsläsare |  | Elektronik

# Återvinningsinstruktion

Pos. | Komponent | Förklaringar | Återvinn som
--- | --- | --- | ---
1 | Framdel med hattmutter |  | Metall, stål
2 | Givare |  | Elektronik
3 | Axel |  | Metall
4 | Motormodul |  | Elektronik
5 | Knapp |  | Plast, annat, PA
6 | Frontljus |  | Elektronik
7 | Jordskena | Topp | Metall, mässing
8 | Handtag | Right | Plast, annat, PA
9 | Skruv |  | Metall, stål
10 | Kommunikationssensor, modul |  | Elektronik
11 | Hattmutter med högtalare |  | Elektronik
12 | Huvudkretskortsmodul |  | Elektronik
13 | Gummistöd för huvudkort |  | Gummi, PUR
14 | Jordskena | Topp | Metall, mässing
15 | Bakåtknapp |  | Metall, neodymium
16 | Handtag | Vänster | Plast, annat, PA
17 | Skruv |  | Metall, stål
18 | Skruv |  | Metall, stål
19 | Antenner | 2 st | Elektronik
20 | Batterihållare |  | Metall, aluminium
21 | Reservbatteri |  | Batteri, Li-ion
22 | Effektmodul |  | Elektronik
23 | Skruv |  | Metall, stål