# Guida rapida all'installazione

Quando si utilizza la strategia Impulso tensore indicata qui, l'utensile calcolerà e installerà la coppia dinamica.

Il fattore di correlazione della coppia residua (RTCF) consente di convertire la coppia dinamica installata in coppia statica. Durante la configurazione delle impostazioni dei parametri, la coppia installata potrebbe essere più alta o più bassa di quella visualizzata sullo schermo di POWER FOCUS. RTCF influisce sul valore presentato. Controllare la coppia residua con ST Wrench o un utensile simile se le impostazioni del giunto vengono eseguite con parti in produzione.

1. Iniziare con l'impostazione dei parametri predefiniti

   Parametro | Predefinito
   --- | ---
   Coppia target | Coppia specificata richiesta
   Velocità di avvitamento | max
   Energia di impulso | 80%
   Fattore di rotazione della forza di reazione (RFTF) | 40%
   Fattore di correlazione della coppia residua (RTCF) | 100%

   Le impostazioni che utilizzano 4 - 8 impulsi per installare la coppia offriranno l'assortimento più efficace fra precisione, velocità ed ergonomia.

   - Effettuare sempre le impostazioni sul giunto previsto.

   - Il riutilizzo dello stesso giunto per diversi serraggi potrebbe influire sul risultato.

2. Regolazione della velocità di avvitamento

   1. Scegliere il giunto più duro del lotto e impostare la coppia target sulla coppia specifica richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni standard di POWER FOCUS.

   3. Controllare la coppia e il numero degli impulsi.

   4. Se necessario, ridurre la velocità di serraggio fino a 800 - 1200 giri/min per ottenere almeno 4 impulsi.

3. Regolazione dell'energia dell'impulso

   1. Scegliere il giunto più morbido del lotto e impostare la coppia target sulla coppia specificata richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni standard di POWER FOCUS e con una velocità di serraggio regolata.

   3. Controllare la coppia e il numero degli impulsi.

   4. Aumentare l'energia dell'impulso fino al 100% per ottenere al massimo 8 impulsi.

4. Regolazione dell'RTCF

   1. Scegliere un giunto nel batch e impostare la coppia target sulla coppia specificata richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni di POWER FOCUS standard, con una velocità di serraggio ed energia dell'impulso regolate.

   3. Utilizzare ST Wrench o un dispositivo simile per controllare la coppia residua.

   4. Effettuare un certo numero di serraggi per controllare e modificare l'RTCF. Consultare il manuale di configurazione di Power Focus 6000. La coppia indicata su POWER FOCUS deve corrispondere a quella indicata su ST Wrench.

5. Serrare un certo numero di giunti con il nuovo RTCF per verificare il raggiungimento dei risultati richiesti. Se lo strumento non funziona come previsto, ripetere i passaggi 2 -4 per mettere a punto il programma di installazione.

6. Serrare tutti i giunti necessari per verificare la capacità dell'utensile sul giunto previsto.