# Åtdragning

VARNING

Risk för skada

Kontrollera att rätt parameterfil används. Fel parameterfil kan orsaka för högt moment vilket innebär risk för kroppsskada.

- Kontrollera att max. moment som visas i styrenheten och max. moment som anges i verktygets tekniska datablad är samma.

## Rotationsriktning för åtdragningen

Kontrollera med reverseringsknappen eller reverseringsringen att verktyget är inställt på rätt riktning.

Modeller med pistolhandtag (med sidoknappar)

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets högra sida för att ställa in medurs riktning (CW).

- Tryck på reverseringsomkopplaren på verktygets vänstra sida för att ställa in moturs riktning (CCW).

Modeller med pistolhandtag (utan sidoknappar)

- Dubbeltryck på funktionsknappen längst upp på avtryckaren för att växla mellan medurs (CW) och moturs (CCW).

Vinkelmodeller

- Vrid reverseringsringen åt höger för att ställa in medurs riktning (CW).

- Vrid reverseringsringen åt vänster för att ställa in moturs riktning (CCW).

## Mjukstart

Mjukstartfunktionen gör det lättare att dra skruvhuvudet och gängan till anliggning. Mjukstartens varaktighet är justerbar.

Mer information om åtdragning hittar du i konfigurationsanvisningarna för Power Focus 6000 .