# Schemi di lampeggiamento dell'indicatore LED

Oltre agli schemi di lampeggiamento LED determinati dal controller, sono presenti una serie di schemi di lampeggiamento standard per gli indicatori LED dell'utensile.

La tabella seguente offre una panoramica degli schemi di lampeggiamento standard.

Indicatore LED | Comportamento degli indicatori | Stato
--- | --- | ---
Tutti gli indicatori | Lampeggiano tutti | L'utensile è stato avviato.
Livello batteria | Lampeggiano tutti in bianco: lampeggio ad alta frequenza | L'utensile sta utilizzando la batteria di riserva.
Livello batteria | Una luce rossa lampeggiante | Batteria scarica.
Allarme | Lampeggiante: un lampeggio al secondo | Configurazione non valida delle impostazioni WLAN dell'utensile in ToolsTalk Service 2.
Allarme | Lampeggiante: lampeggio ad alta frequenza | Software della batteria obsoleto. Non è consentito il funzionamento dell'utensile con batterie che presentano un software obsoleto.
Connessione radio | Blu | Connessione radio stabilita/connessione ToolsTalk Service 2 stabilita.
Connessione radio | Lampeggiante | Richiesta di avvio non ricevuta in tempo dall'utensile a causa di un errore di connessione.
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: lampeggiamento ad alta frequenza, 3/s. | Aggiornamento del software in corso (richiede fino a 7 minuti).
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: lampeggiamenti ad alta frequenza seguiti da luce fissa. | Indica una delle condizioni seguenti: Dati non validi su scheda SD Errore durante l'aggiornamento del software dell'utensile Scheda SD assente
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: bassa frequenza, 1/s. | Utensile collegato tramite cavo USB e in attesa della connessione di ToolsTalk Service 2.