# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Informazioni sul prodotto

# Informazioni generali

ATTENZIONE

Rischio di danni o lesioni gravi

Assicurarsi di leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di usare l'utensile. La mancata osservanza delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi, danni e/o gravi lesioni personali.

- Leggere tutte le Informazioni di sicurezza in dotazione ai diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le Istruzioni sul prodotto relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dei diversi componenti del sistema.

- Leggere tutte le normative locali di sicurezza che riguardano il sistema e suoi componenti.

- Conservare tutte le Informazioni di sicurezza e le istruzioni per consultarle eventualmente in futuro.

In questa sezione

- Informazioni su utensile assistito
- Parole dei segnali di sicurezza
- Garanzia
- Sito web
- ServAid
- Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS
- Video sulla sicurezza del prodotto per gli avvitadadi
- Paese di origine
- Diagrammi dimensionali

# Informazioni su utensile assistito

ATTENZIONE

Leggere tutti gli avvisi e le istruzioni di sicurezza unitamente alle illustrazioni e alle specifiche tecniche di questo utensile elettrico.

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per consultarli eventualmente in futuro.

# Parole dei segnali di sicurezza

Le parole dei segnali di sicurezza pericolo, attenzione, prudenza e nota hanno i seguenti significati:

PERICOLO | PERICOLO indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provocherà infortuni gravi o mortali.
ATTENZIONE | ATTENZIONE indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrà provocare infortuni gravi o mortali.
PRUDENZA | PRUDENZA, utilizzato con il simbolo di allarme, indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di scarsa o minore gravità.
NOTA | NOTA è utilizzato per evidenziare pratiche non corrette che non comportano lesioni personali.

# Garanzia

- La garanzia del prodotto scade 12 mesi +1 dalla spedizione dal centro di distribuzione di Atlas Copco.

- La garanzia non copre la normale usura dei componenti.

  - Per normale usura si intende una condizione che richiede la sostituzione di un pezzo o altra regolazione/riparazione durante la normale manutenzione dell'utensile in un dato periodo (espresso in durata, ore di funzionamento o altro).

- La garanzia del prodotto si basa su utilizzo, manutenzione e riparazione corretti dello strumento e dei suoi componenti.

- Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni ai componenti verificatisi a seguito di manutenzione inadeguata o effettuata con pezzi non di Atlas Copco o dei Partner addetti alla manutenzione certificati durante il periodo di garanzia.

- Per evitare danni o la distruzione dei componenti dello strumento, ripararlo secondo il programma di manutenzione consigliato e attenersi alle istruzioni corrette.

- Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite esclusivamente in officine Atlas Copco o da Partner addetti alla manutenzione certificati.

Atlas Copco mette a disposizione i contratti ToolCover per estensioni di garanzia e manutenzioni preventive. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di manutenzione locale.

Per motori elettrici:

- La garanzia è valida solo se il motore elettrico non è stato aperto.

# Sito web

Il sito web Atlas Copco offre informazioni su prodotti, accessori, parti di ricambio e pubblicazioni.

Visita: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid è un portale continuamente aggiornato e contenente informazioni tecniche come ad esempio:

- - Informazioni sulla regolamentazione e sulla sicurezza

- Dati tecnici

- Istruzioni su installazione, funzionamento e assistenza

- Elenchi delle parti di ricambio

- Accessori

- Diagrammi dimensionali

Visita: https://servaid.atlascopco.com.

Per ulteriori informazioni tecniche, contatta un rappresentante locale Atlas Copco.

# Schede informative in materia di sicurezza MSDS/SDS

Le schede informative di sicurezza descrivono i prodotti chimici commercializzati da Atlas Copco.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web Atlas Copco www.atlascopco.com/sds.

# Video sulla sicurezza del prodotto per gli avvitadadi

Ulteriori informazioni sulle funzioni di sicurezza degli avvitadadi Atlas Copco e sulle precauzioni da adottare per un funzionamento sicuro. Fare clic sul link o eseguire la scansione del codice QR sottostante per visualizzare un video:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Paese di origine

Per il Paese di origine, fare riferimento alle informazioni sull'etichetta del prodotto.

# Diagrammi dimensionali

I diagrammi dimensionali si trovano nell'archivio diagrammi dimensionali o su ServAid.

Visita: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw o https://servaid.atlascopco.com.

# Panoramica

# Descrizione generale

Basato sulle batterie di nuova generazione di Atlas Copco, l'avvitatore cordless Tensor SRB consente di operare con una sola mano garantendo precisione, tracciabilità e flessibilità. SRB invia segnali wireless al sistema Power Focus 6000 e sfrutta le Virtual Station per gestire le strategie a reazione breve come Turbo Tight e Tensor Pulse e quelle tradizionali (es. a due passaggi). Tensor SRB è ideale per le applicazioni a bassa coppia in cui la forza di reazione insiste sul polso dell'operatore. È leggero e offre un eccellente equilibrio, per un prodotto ergonomicamente progettato per prevenire l'affaticamento dell'operatore.

# Funzionalità del sistema

Il sistema POWER FOCUS invia il programma di serraggio e la dimensione del lotto all'utensile, in cui viene memorizzato ed eseguito. Il risultato del serraggio viene quindi rimandato a POWER FOCUS. Vedere la figura di seguito.

L'utensile presenta le stesse funzionalità di base degli altri utensili, ma a causa della natura della comunicazione wireless, in cui i dati di serraggio vengono memorizzati nell'utensile, tutte le funzioni del software POWER FOCUS potrebbero non essere disponibili per questo utensile.

A | Programma di serraggio
B | Risultato

# Funzionalità utensile

L'utensile è dotato di indicatori LED (HMI) che possono essere configurati per la riproduzione di segnali relativi agli eventi e un cicalino. Sono presenti anche una serie di configurazioni LED di avvertimento standard, programmate nell'utensile.

Numero | Descrizione
--- | ---
1 | Indicatore LED (HMI)
2 | Interruttore direzione
3 | Spia LED anteriore
4 | Tasto funzione
5 | Grilletto strumento
6 | Unità di backup rapido (RBU) e porta USB
7 | Batteria

In questa sezione

- Indicatore LED

# Indicatore LED

Indicatore | Spia LED | Indicazione principale
--- | --- | ---
1 | Verde | Risultati di serraggio OK
2 | Rosso | Risultati di serraggio NOK
3 | Giallo | Avviso risultati di serraggio
4 | Senso di rotazione | Direzione di serraggio
5 | Verde | Batch OK completato
6 | Batteria | Stato di carica della batteria
7 | Blu | Connessione radio stabilita con POWER FOCUS 6000/ToolsTalk Service 2
8 | Blu | Configurabile: può essere configurato nel controller per indicare diversi eventi
9 | Allarme | Si è verificato un errore nell'utensile

Per maggiori informazioni, vedere Schemi di lampeggiamento dell'indicatore LED.

# Capacità memoria

Lo strumento può registrare fino a 2000 risultati nell'utensile.

# Temperatura ambiente

Per ottimizzare le prestazioni e la durata della batteria, mantenere la batteria entro gli intervalli di temperatura.

Temperatura di esercizio, carica | Da 5 a 40 °C (da 41 a 104 °F)
Temperatura di esercizio, scarica | Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di trasporto | Da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)
Temperatura di conservazione | Da 10 a 25 °C (da 50 a 77 °F)

Non collocare la batteria sotto la luce diretta del sole.

# Dati tecnici del prodotto

I dati tecnici dei prodotti sono disponibili su ServAid o sul sito Web di Atlas Copco.

Visita: https://servaid.atlascopco.com o www.atlascopco.com.

# Installazione

# Requisiti di installazione

# Installazione

Per le linee guida sull'installazione, vedere la guida per l'utente di Power Focus 6000.

# Guida rapida all'installazione

Quando si utilizza la strategia Impulso tensore indicata qui, l'utensile calcolerà e installerà la coppia dinamica.

Il fattore di correlazione della coppia residua (RTCF) consente di convertire la coppia dinamica installata in coppia statica. Durante la configurazione delle impostazioni dei parametri, la coppia installata potrebbe essere più alta o più bassa di quella visualizzata sullo schermo di POWER FOCUS. RTCF influisce sul valore presentato. Controllare la coppia residua con ST Wrench o un utensile simile se le impostazioni del giunto vengono eseguite con parti in produzione.

1. Iniziare con l'impostazione dei parametri predefiniti

   Parametro | Predefinito
   --- | ---
   Coppia target | Coppia specificata richiesta
   Velocità di avvitamento | max
   Energia di impulso | 80%
   Fattore di rotazione della forza di reazione (RFTF) | 40%
   Fattore di correlazione della coppia residua (RTCF) | 100%

   Le impostazioni che utilizzano 4 - 8 impulsi per installare la coppia offriranno l'assortimento più efficace fra precisione, velocità ed ergonomia.

   - Effettuare sempre le impostazioni sul giunto previsto.

   - Il riutilizzo dello stesso giunto per diversi serraggi potrebbe influire sul risultato.

2. Regolazione della velocità di avvitamento

   1. Scegliere il giunto più duro del lotto e impostare la coppia target sulla coppia specifica richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni standard di POWER FOCUS.

   3. Controllare la coppia e il numero degli impulsi.

   4. Se necessario, ridurre la velocità di serraggio fino a 800 - 1200 giri/min per ottenere almeno 4 impulsi.

3. Regolazione dell'energia dell'impulso

   1. Scegliere il giunto più morbido del lotto e impostare la coppia target sulla coppia specificata richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni standard di POWER FOCUS e con una velocità di serraggio regolata.

   3. Controllare la coppia e il numero degli impulsi.

   4. Aumentare l'energia dell'impulso fino al 100% per ottenere al massimo 8 impulsi.

4. Regolazione dell'RTCF

   1. Scegliere un giunto nel batch e impostare la coppia target sulla coppia specificata richiesta.

   2. Serrare il giunto con le impostazioni di POWER FOCUS standard, con una velocità di serraggio ed energia dell'impulso regolate.

   3. Utilizzare ST Wrench o un dispositivo simile per controllare la coppia residua.

   4. Effettuare un certo numero di serraggi per controllare e modificare l'RTCF. Consultare il manuale di configurazione di Power Focus 6000. La coppia indicata su POWER FOCUS deve corrispondere a quella indicata su ST Wrench.

5. Serrare un certo numero di giunti con il nuovo RTCF per verificare il raggiungimento dei risultati richiesti. Se lo strumento non funziona come previsto, ripetere i passaggi 2 -4 per mettere a punto il programma di installazione.

6. Serrare tutti i giunti necessari per verificare la capacità dell'utensile sul giunto previsto.

# Istruzioni di installazione

# Regolazione della coppia

Per l'installazione della regolazione della coppia, vedere il manuale di configurazione di Power Focus 6000 .

Il fattore di regolazione della coppia è memorizzato nella memoria non volatile dell'utensile. Le modifiche effettuate al fattore di regolazione della coppia in POWER FOCUS 6000 aggiorneranno il valore memorizzato nell'utensile.

# Unità di backup rapido

La RBU utilizza il fattore di forma di una scheda SD. L'RBU contiene tutte le attuali impostazioni e configurazioni di rete. Durante l'installazione e la configurazione, alcuni parametri vengono salvati nella scheda. In caso di guasto, è possibile rimuovere la scheda e inserirla in un nuovo utensile: tutte le funzionalità resteranno invariate.

Quando l'RBU viene trasferito da un utensile a un altro, il nuovo utensile verrà aggiornato al software presente nella scheda. In considerazione della possibile perdita di dati durante la procedura di aggiornamento, verificare che il nuovo utensile stia già utilizzando la stessa versione software del precedente utensile, per ridurre al minimo il rischio di perdita di dati.

L'RBU può essere utilizzato solo per la memorizzazione di software e dati di configurazione dell'utensile. La riformattazione della scheda, nonché la modifica dei dati presenti sulla stessa con strumenti diversi da ToolsTalk Service 2, danneggerà in modo irreversibile la scheda.

I risultati salvati associati all'utensile andranno persi in caso di trasferimento dell'RBU in un altro utensile.

L'indirizzo MAC è associato all'RBU, non all'utensile stesso. In caso di trasferimento della scheda in un nuovo utensile, l'indirizzo MAC dell'utensile sarà l'indirizzo MAC dell'RBU.

# Conversione utensile

In caso di conversione di un utensile (es. sostituzione della parte anteriore), aggiornare le informazioni dell'utensile per fare in modo che rispecchino le modifiche apportate all'utensile. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utente di ToolsTalk Service 2 User Edition

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

Le modifiche dell'utensile, se non eseguite correttamente, possono causare lesioni personali, danni all'utensile o risultati indesiderati a causa dell'alterazione delle caratteristiche dell'utensile.

- Controllare la coppia massima dell'utensile dopo la modifica

Una volta connesso a ToolsTalk Service 2, non verrà richiesto di modificare le informazioni dell'utensile. Per modificare la designazione dell'utensile in modo che corrisponda alla conversione dell'utensile, seguire la stessa procedura delle sostituzioni dei ricambi. Utilizzare la designazione dell'utensile della nuova parte per aggiornare l'utensile.

Dal momento che è stato convertito, le informazioni sull'utensile memorizzate nello stesso non corrisponderanno più alla sua designazione sulla targhetta.

# Collegamento e rimozione della batteria

1. Collegare la batteria all'utensile e verificare che sia fissata correttamente. È possibile collegare la batteria in avanti o all'indietro per ottenere il massimo in termini di accessibilità ed equilibrio.

2. Per rimuovere la batteria, premere il pulsante posto su di essa ed estrarla.

# Configurazione iniziale

# Configurazione utensile

Per configurare l'utensile, consultare il manuale di configurazione di Power Focus 6000 o la guida dell'utente di ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Calibrazione dell'utensile

Per informazioni sulla calibrazione dell'utensile, consultare il manuale di configurazione di Power Focus 6000 o la guida dell'utente di ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Funzionamento

# Linee guida di ergonomia

Osservare la stazione di lavoro durante la lettura delle presenti linee guide ergonomiche generali per individuare eventuali aree di miglioramento relative alla postura dell'operatore, alla collocazione dei componenti o all'ambiente di lavoro.

- Fare frequenti interruzioni e cambiare\ spesso la posizione di lavoro.

- Adattare la zona della stazione\ di lavoro secondo le proprie necessità e il lavoro svolto.

  - Regolare un intervallo di distanza comodo da raggiungere determinando dove collocare pezzi e utensili per evitare il movimento statico.

  - Utilizzare l'attrezzatura della\ stazione di lavoro come tavoli o sedie adatte al lavoro svolto.

- Evitare posizioni di lavoro sopra\ il livello della spalla o con tenuta statica durante le operazioni\ di assemblaggio.

  - Lavorando sopra il livello della spalla, ridurre il carico sui muscoli statici diminuendo il peso dell'utensile, utilizzando per esempio bracci a torsione, avvolgitubo o bilanciatori del peso. Inoltre è possibile ridurre il carico sui muscoli statici tenendo il carico vicino al corpo.

  - Prendere pause con frequenza.

  - Evitare posizioni estreme del braccio o del polso, in particolare per le operazioni che richiedono una certa forza.

- Impostare un comodo campo visivo che richieda movimenti minimi di occhi e testa.

- Utilizzare un'illuminazione adeguata per il lavoro svolto.

- Scegliere l'utensile corretto per\ il lavoro svolto.

- Utilizzare le protezioni acustiche negli ambienti rumorosi.

- Utilizzare utensili o materiali di consumo di elevata qualità per ridurre al minimo l'esposizione a livelli eccessivi di vibrazioni.

- Minimizzare l'esposizione a forze\ di reazione.

  - Durante il taglio:

    Un disco da taglio può incastrarsi se piegato o non condotto correttamente. Utilizzare flange adatte ai dischi da taglio e non piegare il disco durante l'operazione di taglio.

  - Durante la perforazione:

    Il trapano può bloccarsi mentre la punta sta forando. Usare impugnature di supporto se la coppia di stallo è elevata. Lo standard di sicurezza ISO11148 parte 3 indica di prendere provvedimenti per assorbire una coppia di reazione superiore a 10 Nm per gli utensili a pistola e a 4 Nm per gli utensili diritti.

  - Quando si utilizzano utensili a trasmissione diretta o avvitadadi:

    Le forze di reazione dipendono dall'impostazione dell'utensile e dalle caratteristiche del giunto. La forza e la postura determinano la quantità di forza di reazione sopportabile per un operatore. Adattare l'impostazione dell'utensile alla resistenza e alla postura dell'operatore e utilizzare un braccio a torsione o barra di reazione se la coppia è troppo elevata.

- Negli ambienti polverosi, utilizzare un sistema di estrazione della polvere o una maschera per la protezione della bocca.

# Istruzioni di configurazione

# Programmi di serraggio

L'assegnazione di programmi di serraggio e l'alterazione dei relativi parametri si effettuano mediante il controller a cui l'utensile è accoppiato.

Per maggiori informazioni, vedere il manuale di configurazione di Power Focus 6000.

# Istruzioni per l'uso

# Come ottimizzare le prestazioni dell'utensile a impulso

Si sconsiglia di utilizzare le estensioni con strumenti a impulso. Le estensioni provocano vibrazioni, che a loro volta possono causare usura dell'utensile, tempi di serraggio più lunghi, precisione limitata e difficoltà a raggiungere la coppia massima. Se è necessario un prolungamento a causa di vincoli di accessibilità, deve essere il più breve possibile. Si consiglia vivamente di utilizzare prese di guida o prolunghe.

## Numero consigliato di impulsi

Un utensile a impulsi indicato per l'applicazione deve raggiungere la coppia desiderata (con arresto) entro 5-20 impulsi. Il numero di pulsazioni necessarie all'utensile per raggiungere la coppia desiderata può essere misurato con un analizzatore. È possibile utilizzare il tempo di serraggio anche per determinare se l'utensile è indicato per l'applicazione in questione:

- ≤1 secondo per utensili fino a 30 Nm

- ≈1 secondo per utensili fino a 80 Nm

- ≈2 secondi per utensili fino a 150 Nm

- ≈5 secondi per utensili fino a 450 Nm

- ≤10 secondi per utensili fino a 850 Nm

Se la coppia desiderata viene raggiunta con meno di 5 pulsazioni (= tempo di serraggio breve), la dispersione di coppia aumenta e può diventare difficile regolare il livello corretto, soprattutto sui giunti duri.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con più di 20 pulsazioni (= tempo di serraggio troppo lungo), aumenta l'usura e saranno necessari un rabbocco dell'olio e un'assistenza più frequente. Un tempo di serraggio troppo lungo in associazione a un livello di produzione elevato possono anche causare un riscaldamento eccessivo dell'olio. In tal caso, la potenza diminuisce determinando tempi di serraggio più lunghi e, in alcuni casi, il mancato arresto.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con meno di 5 pulsazioni, è possibile correggere la situazione:

- Abbassando la potenza impostata durante il serraggio.

- Riducendo la velocità di avvitatura.

I cambiamenti delle impostazioni di potenza e/o velocità di avvitatura possono influire sulla precisione della coppia.

Se la coppia desiderata viene raggiunta con più di 20 pulsazioni, è possibile correggere la situazione:

- Aumentando le impostazioni della potenza.

- Aumentando la velocità di avvitatura.

I cambiamenti delle impostazioni di potenza e/o velocità di avvitatura possono influire sulla precisione della coppia.

# Schemi di lampeggiamento dell'indicatore LED

Oltre agli schemi di lampeggiamento LED determinati dal controller, sono presenti una serie di schemi di lampeggiamento standard per gli indicatori LED dell'utensile.

La tabella seguente offre una panoramica degli schemi di lampeggiamento standard.

Indicatore LED | Comportamento degli indicatori | Stato
--- | --- | ---
Tutti gli indicatori | Lampeggiano tutti | L'utensile è stato avviato.
Livello batteria | Lampeggiano tutti in bianco: lampeggio ad alta frequenza | L'utensile sta utilizzando la batteria di riserva.
Livello batteria | Una luce rossa lampeggiante | Batteria scarica.
Allarme | Lampeggiante: un lampeggio al secondo | Configurazione non valida delle impostazioni WLAN dell'utensile in ToolsTalk Service 2.
Allarme | Lampeggiante: lampeggio ad alta frequenza | Software della batteria obsoleto. Non è consentito il funzionamento dell'utensile con batterie che presentano un software obsoleto.
Connessione radio | Blu | Connessione radio stabilita/connessione ToolsTalk Service 2 stabilita.
Connessione radio | Lampeggiante | Richiesta di avvio non ricevuta in tempo dall'utensile a causa di un errore di connessione.
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: lampeggiamento ad alta frequenza, 3/s. | Aggiornamento del software in corso (richiede fino a 7 minuti).
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: lampeggiamenti ad alta frequenza seguiti da luce fissa. | Indica una delle condizioni seguenti: Dati non validi su scheda SD Errore durante l'aggiornamento del software dell'utensile Scheda SD assente
Direzione di serraggio | Lampeggiante in entrambe le direzioni: bassa frequenza, 1/s. | Utensile collegato tramite cavo USB e in attesa della connessione di ToolsTalk Service 2.

# Serraggio:

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

Utilizzare il file dei parametri corretto. Un file dei parametri errato potrebbe comportare l'applicazione di una coppia troppo elevata e lesioni fisiche.

- Confrontare la coppia massima indicata nel controller con quella indicata nei dati tecnici dell'utensile e verificare che siano uguali.

## Direzione di rotazione per il serraggio

Verificare che l'utensile sia impostato nella direzione di funzionamento corretta ruotando il pulsante o l'anello di inversione:

Modelli con impugnatura a pistola (con pulsanti laterali)

- Premere l'interruttore di inversione sul lato destro dell'utensile, per impostare la direzione in senso orario (CW).

- Premere l'interruttore di inversione sul lato sinistro dell'utensile, per impostare la direzione in senso antiorario (CCW).

Modelli con impugnatura a pistola (senza pulsanti laterali)

- Premere due volte il pulsante di funzione nella parte superiore del grilletto di avvio per cambiare la direzione tra senso orario (CW) e antiorario (CCW).

Modelli angolari

- Ruotare l'anello di inversione a destra, per impostare la direzione in senso orario (CW).

- Ruotare l'anello di inversione a sinistra, per impostare la direzione in senso antiorario (CCW).

## Avvio graduale

La funzione di avvio graduale consente alla testa della vite e la filettatura di raggiungere il livello sottotesta in modo più semplice. La durata dell'avviamento graduale è regolabile.

Per ulteriori informazioni sul serraggio, consultare il manuale di configurazione di Power Focus 6000.

# Scanner

ATTENZIONE

Radiazione laser

Questo dispositivo emette radiazioni laser CDRH classe 2 e IEC 608251 classe 2.

ATTENZIONE

Radiazione laser

- Non guardare direttamente il raggio.

# Cicalino

L'utensile è dotato di un cicalino, che può essere configurato per segnalare eventi o avvertenze specifici.

Per ulteriori informazioni su funzionalità e configurazione del cicalino, vedere il manuale di configurazione di Power Focus 6000.

# Assistenza

# Prevenzione dei problemi dovuti alle scariche elettrostatiche

I componenti interni al prodotto e al controller sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Per evitare malfunzionamenti, eseguire la riparazione e manutenzione in un ambiente di lavoro approvato per le ESD. La figura seguente indica un esempio di stazione di lavoro adeguata.

# Istruzioni per la manutenzione

# Raccomandazioni per la manutenzione

Si consiglia di eseguire la manutenzione preventiva a intervalli regolari. Consultare le informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva. Se il prodotto non funziona in modo corretto, metterlo fuori servizio e ispezionarlo.

Se non sono incluse informazioni dettagliate sulla manutenzione preventiva, seguire queste linee guida generali:

- Pulire le parti interessate con cautela

- Sostituire le parti difettose o usurate

# Revisione

La manutenzione dell'utensile elettrico deve essere eseguita da personale qualificato utilizzando esclusivamente ricambi identici. Questo garantisce il mantenimento della sicurezza dell'utensile elettrico.

Le operazioni di assistenza devono essere eseguite solamente da personale in possesso delle istruzioni di assistenza e/o addestrato per l’assistenza di questo utensile.

Il motore elettrico è un’unità sigillata che non deve essere aperta in nessuna circostanza se non da Atlas Copco Industrial Technique AB.

Se il motore elettrico è difettoso e richiede una manutenzione, restituire il gruppo motore completo a Atlas Copco Industrial Technique AB per la sostituzione.

I motori aperti da persone diverse dagli addetti di Atlas Copco Industrial Technique AB non verranno riparati.

È consigliabile eseguire la revisione e la manutenzione preventiva a intervalli regolari, una volta all'anno o dopo un numero massimo di 200.000 serraggi o di 2.000.000 impulsi, in base della condizione che si verifica per prima. Potrebbero essere necessarie revisioni più ravvicinate se l'utensile viene utilizzato per operazioni gravose. Se l'utensile non funziona bene, portarlo immediatamente ad ispezionare.

Durante lo smontaggio dell'utensile utilizzare sempre gli utensili di manutenzione specificatamente progettati, suggeriti nella sezione Ricambi in ServAid: https://servaid.atlascopco.com.

# Manutenzione della batteria tampone

L'utensile include una batteria tampone interna. La batteria tampone viene utilizzata, ad esempio, per mantenere attiva la comunicazione radio durante la sostituzione della batteria principale. La batteria tampone offre circa 20 secondi di tempo per sostituire la batteria principale prima dello spegnimento dell'utensile.

Collegare sempre un utensile di nuova fabbricazione a una batteria primaria e alimentarlo per due ore per caricare la batteria tampone.

Quando si usano versioni software anteriori alle versioni elencate nella seguente tabella, sostituire la batteria tampone almeno ogni 12 mesi. Far eseguire la procedura di sostituzione a un tecnico qualificato. Riciclare le batterie tampone sostituite secondo le istruzioni fornite.

Con le versioni software elencate nella tabella seguente, sostituire la batteria tampone ogni tre anni. L'intervallo di manutenzione più lungo vale per una batteria nuova usata solo con le versioni software nella tabella seguente. Se la batteria tampone ha già quasi 12 mesi d'uso, si consiglia di sostituire la batteria tampone quando si installa il nuovo software.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Versione 2.1.3 o successiva | Versione 1.3.15 o successiva | Versione 1.4.0 o successiva | Versione 3.10.4 o successiva

## Condizioni di conservazione

- La durata della batteria tampone viene influenzata negativamente dalle temperature estreme. Conservare l'utensile in un ambiente dalla temperatura compresa tra 0 e 30 °C. Non conservare le batterie tampone in un magazzino.

- Se si prevede che un utensile di nuova fabbricazione rimarrà inutilizzato, assicurarsi di alimentarlo per almeno due ore prima di lasciarlo in magazzino.

- Durante la conservazione, accendere lo strumento almeno ogni cinque mesi per ricaricare la batteria tampone. Si deve alimentare l'utensile per almeno due ore ogni volta.

# Istruzioni per la lubrificazione

# Guida di lubrificazione

Guida di lubrificazione | Ingranaggi
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

Marca | Ingranaggi | Universale
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 plus |
Almagard |  | LE 3751

# Lubrificazione

Eseguire la lubrificazione in base alla relativa guida in corrispondenza di ciascun intervento di manutenzione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Ricambi in ServAid: https://servaid.atlascopco.com.

# Istruzioni di riparazione

# Sostituzione ricambi

In caso di sostituzione di determinate parti elettriche dell'utensile, la designazione e i parametri dell'utensile vengono cancellati da ToolsTalk Service 2 e devono essere nuovamente impostati. Per maggiori informazioni, vedere il manuale utente di ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Aggiornamento del software dell'utensile

Per informazioni sull'aggiornamento del software dell'utensile, consultare la guida dell'utente di ToolsTalk Service 2 User Edition > Copia del firmware.

Per evitare danni all'utensile:

- Verificare che la batteria sia completamente carica durante l'aggiornamento software.

- Non rimuovere la batteria dall'utensile mentre è in corso l'aggiornamento software.

- Non rimuovere la scheda di memoria dall'utensile mentre è in corso l'aggiornamento software.

# Risoluzione dei problemi

# Utensile surriscaldato

Con regolazioni corrette l'utensile può gestire qualsiasi normale lavoro di linea effettuato dall'operatore.

La temperatura dell'utensile può essere influenzata dai seguenti parametri:

- tempo di ciclo breve

- coppia superiore a quella nominale

- velocità troppo ridotta

- coppia prevalente molto elevata

- giunti molto elastici

- temperatura ambiente

# Eventi e codici di errore

Per un elenco completo di eventi e codici di errore dell'utensile, consultare il manuale di configurazione Power Focus 6000.

# Riciclo

# Normative ambientali

Quando un prodotto ha terminato il relativo ciclo di vita deve essere riciclato correttamente. Smontare il prodotto e riciclare i componenti in conformità alle normative locali.

Le batterie devono essere smaltite dall'ente nazionale preposto al riciclaggio delle batterie.

# Istruzioni di riciclaggio scanner

Posizione | Componente | Osservazioni | Riciclare come
--- | --- | --- | ---
1 | Coperchio protettivo |  | Plastica, altro, PU
2 | Scanner |  | Elettronica

# Istruzioni di riciclaggio

Posizione | Componente | Osservazioni | Riciclare come
--- | --- | --- | ---
1 | Parte anteriore con ghiera |  | Metallo, acciaio
2 | Trasduttore |  | Elettronica
3 | Albero |  | Metallo
4 | Modulo motore |  | Elettronica
5 | Pulsante |  | Plastica, altro, PA
6 | Spia anteriore |  | Elettronica
7 | Striscia di terra | Top | Metallo, ottone
8 | Maniglia | Destra | Plastica, altro, PA
9 | Vite |  | Metallo, acciaio
10 | Modulo sensore comunicazione |  | Elettronica
11 | Dado cieco con altoparlante |  | Elettronica
12 | Modulo scheda principale |  | Elettronica
13 | Gomma di supporto della scheda principale |  | Gomma, PUR
14 | Striscia di terra | Top | Metallo, ottone
15 | Pulsante di inversione del senso di rotazione |  | Metallo, neodimio
16 | Maniglia | Sinistra | Plastica, altro, PA
17 | Vite |  | Metallo, acciaio
18 | Vite |  | Metallo, acciaio
19 | Antenne | 2 pz. | Elettronica
20 | Supporto batteria |  | Metallo, alluminio
21 | Batteria di riserva |  | Batteria, ioni di litio
22 | Modulo di alimentazione |  | Elettronica
23 | Vite |  | Metallo, acciaio