# ETP SRB31-25-I06-BD

## Battery-Powered Nutrunner

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Informace o elektrickém nástroji
- Výstražná upozornění
- Záruka
- Webová stránka
- ServAid
- Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS
- Video týkající se bezpečnosti produktu pro dotahovače matic
- Země původu
- Rozměrové výkresy

# Informace o elektrickém nástroji

VÝSTRAHA

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nástrojem.

Nedodržení veškerých níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.

Uschovejte všechny texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Záruka

- Záruka na produkt vyprší za 12+1 měsíců po odeslání z distribučního centra společnosti Atlas Copco.

- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.

  - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepracování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).

- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.

- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.

- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.

- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

# Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portál, který se průběžně aktualizuje a obsahuje technické informace, např.:

- Regulační a bezpečnostní informace

- Technické údaje

- Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby

- Seznamy náhradních dílů

- Příslušenství

- Rozměrové výkresy

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledně dalších informací kontaktujte prosím místního zástupce společnosti Atlas Copco.

# Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS

Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produkty, které prodává společnost Atlas Copco.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco: www.atlascopco.com/sds.

# Video týkající se bezpečnosti produktu pro dotahovače matic

Zjistěte další informace o bezpečnostních funkcích dotahovačů matic společnosti Atlas Copco a o dalších opatřeních, která musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz. Chcete-li si video prohlédnout, klepněte na odkaz nebo nasnímejte kód QR níže:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy se nacházejí v archivu rozměrových výkresů (Dimensional Drawings Archive) nebo na portálu ServAid.

Navštivte: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw nebo https://servaid.atlascopco.com.

# Přehled

# Všeobecný popis

Bezkabelový utahovák matic Tensor SRB je vybaven akumulátory společnosti Atlas Copco nové generace a umožňuje ovládání jednou rukou s přesností, sledovatelností a flexibilitou. Nástroj SRB předává zprávy bezdrátově do systému Power Focus 6000, plně využívá virtuálních stanic a dokáže realizovat strategie s malou reakční sílou, např. Turbo Tight a Tensor Pulse, i tradiční strategie, např. dvoukrokovou. Tensor SRB je ideální pro aplikace s nízkým momentem, při nichž reakční síla působí na zápěstí obsluhy. Je lehký a skvěle vyvážený – má ergonomickou konstrukci, čímž předchází únavě obsluhy.

# Funkce systému

Systém POWER FOCUS odesílá program utahování a velikost dávky do nástroje, kde jsou uloženy a provedeny. Výsledek utahování se poté zašle zpět do systému POWER FOCUS. Viz schematický obrázek níže.

Nástroj má stejné základní funkce jako jiné nástroje, ale z důvodu principu bezdrátová komunikace, kdy se údaje o utahování ukládají v nástroji, nemusejí být v softwaru POWER FOCUS pro tento nástroj dostupné všechny funkce.

A | Program utahování
B | Výsledek

# Funkce nástroje

Nástroj je vybaven indikátory LED (HMI), které lze nakonfigurovat na výstupní signály související s událostmi, a bzučákem. V nástroji je nakonfigurováno i mnoho standardních upozornění prostřednictvím LED kontrolek.

Číslo | Popis
--- | ---
1 | Indikátor LED (HMI)
2 | Přepínač směru
3 | Čelní LED kontrolka
4 | Funkční tlačítko
5 | Spouštěcí signál nástroje
6 | Rychlá záložní jednotka (Rapid Backup Unit (RBU)) a USB port
7 | Baterie

V této části

- Indikátor LED

# Indikátor LED

Indikátor | Osvětlení LED | Hlavní indikace
--- | --- | ---
1 | Zelená | Výsledek utahování OK
2 | Červená | Výsledek utahování NOK
3 | Žlutá | Výsledek utahování – výstraha
4 | Směr | Směr utažení
5 | Zelená | Dávka dokončena v pořádku
6 | Baterie | Stav nabití baterie
7 | Modrá | Navázáno radiové spojení s POWER FOCUS 6000 / ToolsTalk Service 2
8 | Modrá | Konfigurovatelná – lze ji nakonfigurovat v controlleru, aby indikovala různé události
9 | Alarm | V nástroji došlo k chybě

Více informací naleznete v oddíle Typy blikání indikátoru LED

# Kapacita paměti

Nástroj může zaprotokolovat až 2000 výsledků (v nástroji).

# Okolní teplota

Pro nejlepší výkon a nejdelší životnost baterie ji udržujte v rámci teplotních rozmezí.

Provozní teplota, nabíjení | +5 až +40 °C (+41 až +104 °F)
Provozní teplota, vybíjení | 0 až +40 °C (+32 až +104 °F)
Přepravní teplota | -20 až +40 °C (-4 až +104 °F)
Skladovací teplota | +10 až +25 °C (+50 až +77 °F)

Neumísťujte baterii na přímé slunce.

# Technické údaje o produktech

Technické údaje o produktech se nacházejí na portálu ServAid nebo na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

# Instalace

# Instalační požadavky

# Instalace

Pokyny k instalaci naleznete v uživatelské příručce controlleru Power Focus 6000.

# Stručná příručka nastavení

Při použití zde představené strategie Tensor Pulse (pulz tenzoru) nástroj vypočítá a nainstaluje dynamický moment.

K překladu nainstalovaného dynamického momentu na statický moment se používá korelační faktor zbytkového momentu (RTCF). Během nastavování nastavení parametrů může být nainstalovaný moment vyšší nebo nižší, než se uvádí na obrazovce displeje POWER FOCUS. Uváděnou hodnotu ovlivňuje korelační faktor zbytkového momentu. Pokud se nastavení spoje provádějí pomocí součástí v rámci průběžné výroby, zajistěte kontrolu zbytkového momentu klíčem ST nebo podobným.

1. Zahajte nastavování s výchozími parametry

   Parametr | Výchozí
   --- | ---
   Cílový moment | Uvedený požadovaný moment
   Rychlost doběhu | Max.
   Impulzní energie | 80 %
   Faktor ladění reakční síly (RFTF) | 40 %
   Korelační faktor zbytkového momentu (RTCF) | 100 %

   Nastavení používající k nainstalování momentu 4–8 pulzu poskytne nejlepší souběh přesnosti, otáček a ergonomie.

   - Nastavení provádějte vždy s daným spojem.

   - Opětovné používání stejného spoje pro mnoho utahování může mít vliv na výsledek.

2. Úpravy rychlosti doběhu

   1. Zvolte nejtvrdší spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS.

   3. Zkontrolujte moment a počet pulzů.

   4. V případě potřeby snižte rychlost doběhu na 800–1200 ot./min., aby byly dosaženy alespoň 4 pulzy.

3. Úprava pulzní energie

   1. Zvolte nejměkčí spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS s upravenou rychlostí doběhu.

   3. Zkontrolujte moment a počet pulzů.

   4. Zvyšte pulzní energii na 100 %, aby bylo dosaženo maximálně 8 pulzů.

4. Úprava korelačního faktoru zbytkového momentu (RTCF)

   1. Zvolte spoj v dávce a nastavte cílový moment na uvedený požadovaný moment.

   2. Utáhněte spoj se standardním nastavením controlleru POWER FOCUS s upravenou rychlostí doběhu a pulzní energií.

   3. Zajistěte kontrolu zbytkového momentu klíčem ST nebo podobným.

   4. Za účelem kontroly a změny korelačního faktoru zbytkového momentu si prostudujte konfigurační příručku Power Focus 6000. Moment zobrazený na controlleru POWER FOCUS se musí shodovat s momentem zobrazeným na klíči ST.

5. Utáhněte s použitím nového korelačního faktoru zbytkového momentu několik spojů pro ověření, zda se daří dosahovat požadovaných výsledků. Pokud nástroj neprovádí vše dle očekávání, zopakujte kroky 2 až 4 a vylaďte nastavení.

6. Pro kontrolu kapacity nástroje na daném spoji proveďte utažení tolika spojů, kolik bude nutné.

# Pokyny k instalaci

# Nastavení momentu

Informace o instalaci momentu naleznete v konfigurační příručce Power Focus 6000 .

Faktor nastavení utahovacího momentu je uložen ve stálé paměti nástroje. Veškeré změny provedené u faktoru nastavení utahovacího momentu uložené v POWER FOCUS 6000 budou aktualizovat uloženou hodnotu v nástroji.

# Rychlá záložní jednotka (RBU, Rapid Backup Unit)

Rychlá záložní jednotka (RBU) je nabízena ve formě karty SD. Tato RBU obsahuje veškeré aktuální síťové konfigurace a nastavení. V průběhu instalace a konfigurace se na kartu ukládají některé parametry. V případě poruchy lze snadno a rychle kartu vyjmout, vložit ji do nového nástroje a všechny funkce zůstanou stejné.

Když se RBU přesunuje z jednoho nástroje do druhého, v softwaru na kartě se aktualizuje nový nástroj. Protože během procesu instalace existuje možnost ztráty dat, doporučuje se ověřit, zda nový software již používá stejnou verzi softwaru jako starý nástroj, což riziko ztráty dat minimalizuje.

Tuto RBU nelze použít pro nic jiného než pro ukládání konfiguračních dat nástroje a softwaru. Přeformátování karty a manipulace s daty na kartě jinými prostředky než prostřednictvím ToolsTalk Service 2 bude mít za následek nepoužitelnost karty.

Poznámka: Uložené výsledky související s nástroje budou po přesunu RBU do jiného nástroje ztraceny.

MAC adresa je spojena s RBU, nikoli se samotným nástrojem. Při přesunu karty do nového nástroje proto MAC adresa zůstane MAC adresou RBU.

# Přeměna nástroje

Při přeměně nástroje (např. po výměně předního dílu nástroje) je nutno aktualizovat informace o nástroji, aby odrážely změny provedené v nástroji. Více informací naleznete v uživatelské příručce ToolsTalk Service 2, vydání pro uživatele.

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

Úpravy nástroje, pokud nejsou provedeny správně, mohou mít z důvodu pozměněných charakteristik nástroje za následek zranění, poškození nástroje, případně nežádoucí výsledky.

- Po úpravě zkontrolujte maximální moment nástroje.

Při připojení k ToolsTalk Service 2 nebudete vyzváni ke změně informací o nástroji. Při změně označení nástroje, aby odpovídalo přeměně nástroje, proveďte stejné kroky jako při výměně náhradních dílů K aktualizaci nástroje použijte označení nástroje pro nový díl.

Protože došlo k přeměně nástroje, informace o nástroji uložené v nástroji již nebudou odpovídat označení nástroje na štítku nástroje.

# Připojování a odpojování baterie

1. Baterii připojte k nástroji a zkontrolujte, zda je správně upevněna. Baterii je možno upevnit směrem dozadu nebo dopředu tak, aby se dosáhlo nejlepší přístupnosti a rovnováhy.

2. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte tlačítko na baterii a vytlačte ji.

# Počáteční konfigurace

# Konfigurace nástroje

Informace o konfiguraci nástroje naleznete v konfigurační příručce Power Focus 6000 nebo uživatelské příručce ToolsTalk Service 2, verzi pro uživatele.

# Kalibrace nástroje

Informace o kalibraci nástroje naleznete v konfigurační příručce Power Focus 6000 nebo uživatelské příručce ToolsTalk Service 2, verzi pro uživatele.

# Provoz

# Pokyny pro ergonomickou práci

Při čtení tohoto seznamu obecných ergonomických doporučení zvažujte své pracoviště a vyhledejte oblasti, kde byste mohli zlepšit podmínky z hlediska držení těla, umístění součástí či pracovního prostředí.

- Při práci dělejte časté přestávky a často měňte polohu.

- Přizpůsobte si pracoviště tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vykonávané práci.

  - Zajistěte si pohodlný dosah stanovením míst, kde je nutno umístit díly nebo nástroje, aby se zabránilo statickým pohybům.

  - Používejte vybavení pracoviště, jako jsou například stoly a židle, způsobem vhodným pro vykonávanou práci.

- Při montážních operacích se vyhýbejte pracovním polohám nad úrovní ramen nebo činnostem spojeným s nehybným držením těla.

  - Při práci v poloze nad úrovní ramen snižte zátěž nehybných svalů snížením tíhy nástroje, například pomocí momentových ramen, navíjecích bubnů nebo vyvažovacích zařízení. Snížit zátěž nehybných svalů můžete také držením nástroje blíže u těla.

  - Dělejte časté přestávky.

  - Vyhýbejte se extrémním polohám paží a zápěstí, zejména během operací vyžadujících vynaložení určité síly.

- Zajistěte si pohodlné zorné pole minimalizací pohybů očí a hlavy.

- Při práci používejte vhodné osvětlení.

- Pro práci vyberte vhodný nástroj.

- V hlučném prostředí používejte ochranu sluchu.

- Používejte vysoce kvalitní nástroje a spotřební materiál, abyste minimalizovali vystavení se nadměrným úrovním vibrací.

- Minimalizujte své vystavení se účinkům reakčních sil.

  - V případě řezání:

    Pokud je řezný kotouč ohnutý nebo pokud není správně veden, může dojít k jeho zaseknutí. Pro řezné kotouče používejte správné přírubové spojky a při řezání zamezte ohýbání kotouče.

  - V případě vrtání:

    Pokud dojde ke zlomení břitu vrtáku, může se vrták zaseknout. Je-li mezní moment příliš vysoký, používejte pomocné rukojeti. Bezpečnostní norma ISO11148, část 3, doporučuje použití prostředku k absorbování reakčního momentu, pokud je vyšší než 10 Nm u nástrojů s pistolovou rukojetí a pokud je vyšší než 4 Nm u nástrojů s přímým pouzdrem.

  - Při používání šroubováků nebo utahováků s přímým vedením:

    Reakční síly závisejí na nastavení nástroje a charakteristikách spoje. Síla a postavení určují velikost reakční síly, jakou operátor dokáže tolerovat. Přizpůsobte nastavení momentu síle a poloze operátora a použijte momentové rameno nebo reakční tyč, je-li moment příliš vysoký.

- V prašném prostředí používejte systém na odsávání prachu nebo protiprachovou masku.

# Pokyny ke konfiguraci

# Programy utahování

Přiřazování programů utahování a změny parametrů programů utahování se provádějí prostřednictvím controlleru, s nímž je nástroj spárován.

Více informací viz konfigurační příručku Power Focus 6000.

# Provozní pokyny

# Viz oddíl Výkon pulzního nástroje

U pulzních nástrojů se nedoporučuje používat nástavce. Nástavce způsobují vibrace, které mohou dále zapříčinit opotřebení nástroje, delší dobu utahování, omezenou přesnost a potíže s dosažením maximálního točivého momentu. Pokud se nástavce musí použít z důvodu omezeného přístupu, musí být co nejkratší. Důrazně se doporučuje použití nástavce a hlavice s vodítkem.

## Doporučený počet pulsů

Pulzní nástroj vhodný pro vaši aplikaci musí dosahovat cílového momentu (s vypnutím) během 5–20 pulzů. Pomocí analyzátoru lze změřit počet pulzů potřebných k dosažení cílového momentu nástroje. Čas utahování lze též využít jako vodítko k určení, zda je nástroj vhodný pro vaši aplikaci:

- ≤ 1 sekunda pro nástroje do 30 Nm,

- ≈ 1 sekunda pro nástroje do 80 Nm,

- ≈ 2 sekund pro nástroje do 150 Nm,

- ≈ 5 sekund pro nástroje do 450 Nm,

- ≤ 10 sekund pro nástroje do 850 Nm.

Je-li cílového momentu dosaženo na méně než 5 pulzů (= krátká doba utahování), rozptyl momentu se zvětší a bude obtížné moment nastavit, zejména u tvrdých spojů.

Pokud je cílového momentu dosaženo pomocí více než 20 pulzů (= příliš dlouhý čas utahování), zvýší se opotřebení a bude zapotřebí častější doplňování oleje a údržba. Nadměrná doba utahování v kombinaci s vysokým tempem produkce může vést k nadměrnému zahřívání oleje. V takovém případě se sníží síla. Doba utahování bude delší a občas nedojde k vypnutí.

Pokud je dosaženo cílového momentu na méně než 5 pulzů, lze provést následující úpravy:

- snížení nastavení síly během utahování,

- snížení rychlosti doběhu.

Změny nastavení síly a/nebo rychlost doběhu mohou mít vliv na přesnost momentu.

Pokud je dosaženo cílového momentu při více než 20 pulzech, lze provést následující úpravy:

- zvýšení nastavení síly,

- zvýšení rychlosti doběhu.

Změny nastavení síly a/nebo rychlost doběhu mohou mít vliv na přesnost momentu.

# Typy blikání indikátoru LED

Kromě typů blikání LED kontrolky určených controllerem existuje i mnoho standardních typů blikání indikátorů LED nástroje.

V tabulce níže je uveden přehled standardních typů blikání.

Indikátor LED | Chování světla | Stav
--- | --- | ---
Všechny indikátory | Všechny blikají | Byl spuštěn nástroj.
Úroveň baterie | Všechny blikají bíle: vysoká frekvence blikání | Nástroj je spuštěn se záložní baterií.
Úroveň baterie | Jedna bliká červeně | Baterie je vybitá.
Alarm | Bliká: jedno bliknutí za sekundu | Neplatná konfigurace nastavení WLAN v ToolsTalk Service 2.
Alarm | Blikání: vysoká frekvence blikání | Software baterie je zastaralý. Používání nástroje s bateriemi se zastaralým softwarem není dovoleno.
Radiové spojení | Modrá | Rádiové spojení bylo navázáno / spojení s ToolsTalk Service 2 bylo navázáno.
Radiové spojení | Blikání | Nástroj neobdržel žádost o spuštění včas z důvodu špatného spojení.
Směr utažení | Oba směry blikají: vysoká frekvence blikání, 3/sec. | Probíhá aktualizace softwaru (trvá až 7 minut).
Směr utažení | Oba směry blikají: vysoká frekvence blikání a poté se rozsvítí nepřerušovaně. | Označuje jednu z následujících situací: Neplatná data na SD kartě Chyba během aktualizace softwaru nástroje SD karta chybí
Směr utažení | Oba směry blikají: nízká frekvence blikání, 1/sec. | Nástroj je připojen přes USB kabel a čeká na připojení ToolsTalk Service 2.

# Utahování

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

Ujistěte se, že se používá správný soubor s parametry. Použití nesprávného souboru s parametry může mít za následek vyvinutí příliš vysokého momentu a úraz.

- Porovnejte maximální moment zobrazený v controlleru s maximálním momentem uvedeným v technických údajích nástroje – měly by být shodné.

## Směr otáčení pro utahování

Otočením tlačítka nebo prstence zpětného chodu zkontrolujte, zda je nástroj nastaven na správný směr chodu.

Modely s pistolovým úchopem (s tlačítky na stranách)

- Stiskněte přepínač pro přepnutí směru chodu na pravé straně nástroje, čímž nastavíte směr po směru hodinových ručiček (CW).

- Stiskněte přepínač pro přepnutí směru chodu na levé straně nástroje, čímž nastavíte směr proti směru hodinových ručiček (CCW).

Modely s pistolovým úchopem (bez tlačítek na stranách)

- Dvakrát stiskněte funkční tlačítko na horní straně startovací spouště, čímž přepnete směr pohybu – po směru hodinových ručiček (CW), nebo proti směru hodinových ručiček (CCW).

Úhlové modely

- Otočte prstenec zpětného chodu doprava, , čímž nastavíte směr po směru hodinových ručiček (CW).

- Otočte prstenec zpětného chodu doleva, čímž nastavíte směr proti směru hodinových ručiček (CCW).

## Měkký rozběh

Funkce měkkého rozběhu podporuje dolícování hlavičky šroubu a závitu. Doba trvání měkkého rozběhu je nastavitelná.

Více informací o utahování viz konfigurační příručku Power Focus 6000.

# Skener

VÝSTRAHA

Laserové záření

Toto zařízení emituje laserové záření třídy 2 (CDRH) a třídy 2 (IEC 60825-1).

VÝSTRAHA

Laserové záření

- Nedívejte se do paprsku.

# Bzučák

Nástroj je vybaven bzučákem, který lze nakonfigurovat na hlášení specifických událostí nebo varování.

Více informací a funkci a konfiguraci bzučáku naleznete v konfigurační příručce Power Focus 6000.

# Servis

# Předcházení problémům ESD

Součásti uvnitř produktu a řídicí jednotky jsou citlivé na elektrostatický výboj. Abyste zabránili budoucím poruchám, dbejte na to, aby servisní a údržbářské práce byly prováděny v pracovním prostředí schváleném z hlediska ESD. Na obrázku níže je uveden příklad vhodné servisní pracovní stanice.

# Pokyny k údržbě

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace o preventivní údržbě. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte jakékoliv vadné nebo opotřebované díly.

# Revizní prohlídka / generální oprava

Provádění servisních činností na vašem elektrickém nástroji svěřte výhradně kvalifikované osobě, která použije identické náhradní díly. Pouze tak bude zaručeno stálé zajištění bezpečnosti elektrického nástroje.

Servis smějí provádět pouze kvalifikované osoby, které mají přístup k Servisním pokynům a/nebo mají školení na servis tohoto nástroje.

Elektrický motor je utěsněná jednotka, která nesmí být za žádných okolností otevřena nikým jiným než pracovníky společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB!

Pokud bude zjištěno, že elektrický motor je vadný nebo vyžaduje opravu, je nutné celou jednotku motoru vrátit společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB k výměně.

Motory otevřené někým jiným než zástupci společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB nebudou k servisu přijaty.

Provedení důkladné prohlídky a preventivní údržby se doporučuje v pravidelných intervalech jednou za rok, maximálně po 200.000 utaženích nebo 2.000.000 pulzech, podle toho, co nastane dříve. Pokud se stroj používá ve velmi náročném provozu, bude generální opravy pravděpodobně nutno provádět častěji. Pokud zařízení nepracuje správně, je nutné je ihned vyřadit z provozu a prohlédnout.

Při demontáži nástroje vždy používejte speciálně konstruované servisní nástroje doporučené v oddíle Náhradní díly na stránce ServAid – https://servaid.atlascopco.com.

# Údržba záložní baterie

Nástroj je vybaven interní záložní baterií. Záložní baterie se používá například z důvodu udržení radiové komunikace v aktivním stavu během výměny hlavní baterie. Záložní baterie poskytuje časový prostor 20 sekund pro výměnu hlavní baterie, než se nástroj vypne.

Nově vyrobený nástroj vždy připojte k hlavní baterii a zapněte ho na dvě hodiny, aby se záložní baterie nabila.

Při používání starších verzí softwaru, než jsou verze uvedené v tabulce níže, měňte záložní baterii alespoň jednou za 12 měsíců. Výměnu musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Vyměněnou záložní baterii je nutno recyklovat v souladu s pokyny k recyklaci.

S verzemi softwaru podle níže uvedené tabulky měňte záložní baterii každý třetí rok. Prodloužený servisní interval platí pro novou baterii používanou pouze společně s verzemi softwaru uvedenými v níže uvedené tabulce. Pokud se stáří záložní baterie již blíží 12 měsícům, doporučujeme záložní baterii vyměnit při aktualizaci na nový software.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Verze 2.1.3 nebo novější | Verze 1.3.15 nebo novější | Verze 1.4.0 nebo novější | Verze 3.10.4 nebo novější

## Podmínky pro skladování

- Životnost záložní baterie negativně ovlivňují extrémní teploty. Uchovávejte nástroj s okolní teplotou v rozmezí 0–30 °C. Neuchovávejte více záložních baterií.

- Je-li nutno uskladnit nově vyrobený nástroj, je ho před uskladněním nutno zapnout nejméně na dvě hodiny.

- V případě uskladnění zajistěte spuštění nástroje alespoň jednou za pět měsíců, aby došlo k dobití záložní baterie. Nástroj je pokaždé nutno spustit alespoň na dvě hodiny.

# Pokyny k mazání

Pokyny k mazání | Převody / ozubená kola
--- | ---
Molycote | BR2 Plus

Značka | Převody / ozubená kola | Všeobecné použití
--- | --- | ---
Molycote | Longterm 2 Plus |
Almagard |  | LE 3751

# Mazání

Při každém servisní zásahu namažte podle pokynů k mazání.

Více informací viz oddíl Náhradní díly na stránce ServAid – https://servaid.atlascopco.com.

# Pokyny k opravě

# Výměny náhradních dílů

Při výměně určitých elektrických částí nástroje se označení nástroje a parametry vymažou z ToolsTalk Service 2 a je nutno je znovu nastavit. Více informací viz uživatelskou příručku ToolsTalk Service 2 User Edition.

# Aktualizace softwaru nástroje

Informace o aktualizaci softwaru nástroje naleznete v uživatelské příručce ToolsTalk , Service 2 User Edition > Copying Firmware (Kopírování firmwaru).

Prevence poškození nástroje:

- Před prováděním aktualizace softwaru se ujistěte, že baterie je zcela nabitá.

- Během aktualizace softwaru nevyjímejte baterii z nástroje.

- Během aktualizace softwaru nevyjímejte paměťovou z nástroje.

# Odstraňování závad

# Přehřátý nástroj

S nástrojem lze provádět jakékoli běžné úkoly na lince, které operátor dokáže při správném nastavení provádět.

Teplotu nástroje mohou ovlivnit následující parametry:

- krátká doba cyklu.

- hodnota momentu nad jmenovitou hodnotou,

- příliš nízké obrátky,

- velmi vysoký svěrný moment,

- příliš měkké spoje,

- okolní teplota.

# Události a kódy chyb

Kompletní seznam událostí a kódů chyb naleznete v konfigurační příručce Power Focus 6000.

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Po vyřazení z provozu musí být produkt řádně recyklován. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie musí být předány příslušné organizaci provádějící jejich likvidaci ve vaší zemi.

# Pokyny k recyklaci, skener

Poz. | Díl | Poznámky | Recyklujte jako
--- | --- | --- | ---
1 | Ochranný kryt |  | Plast, jiný materiál, PU
2 | Skener |  | Elektronika

# Pokyny k recyklaci

Poz. | Díl | Poznámky | Recyklujte jako
--- | --- | --- | ---
1 | Klobouková matice na přední části |  | Kov, ocel
2 | Snímač |  | Elektronika
3 | Hřídel |  | Kov
4 | Modul motoru |  | Elektronika
5 | Tlačítko |  | Plast, jiný materiál, PA
6 | Čelní světlo |  | Elektronika
7 | Zemnicí pásek | Horní | Kov, mosaz
8 | Rukojeť | Pravá | Plast, jiný materiál, PA
9 | Šroub |  | Kov, ocel
10 | Modul komunikačního senzoru |  | Elektronika
11 | Převlečná matice s reproduktorem |  | Elektronika
12 | Modul hlavní desky |  | Elektronika
13 | Gumová podpěra základní desky |  | Guma, PUR
14 | Zemnicí pásek | Horní | Kov, mosaz
15 | Tlačítko zpětného chodu |  | Kov, neodym
16 | Rukojeť | Levá | Plast, jiný materiál, PA
17 | Šroub |  | Kov, ocel
18 | Šroub |  | Kov, ocel
19 | Antény | 2 ks | Elektronika
20 | Držák baterie |  | Kov, hliník
21 | Záložní baterie |  | Baterie, Li-lon
22 | Napájecí modul |  | Elektronika
23 | Šroub |  | Kov, ocel