# Guia Rápido de Instalação

Ao usar a estratégia de Pulso Tensor aqui mostrada, a ferramenta calculará e instalará o torque dinâmico

O Fator de Correlação de Torque Residual (RTCF) é usado para transformar o torque dinâmico instalado em torque estático. Durante a instalação de configurações de parâmetros o torque instalado pode ser maior ou menor que o apresentado na tela do display do POWER FOCUS. O RTCF afeta o valor apresentado. Confirme o torque residual com um torquímetro ST Wrench ou um semelhante, se as configurações da junta forem realizadas em peças na produção em andamento.

1. Inicie definindo os parâmetros-padrões

   Parâmetro | Padrão
   --- | ---
   Torque-alvo | Torque especificado necessário
   Velocidade de Rundown | Máx.
   Energia de pulso | 80%
   Fator de Regulagem da Força de Reação (RFTF) | 40%
   Fator de Correlação do Torque Residual (RTCF) | 100%

   Configurações que utilizam 4 a 8 pulsos para instalar o torque resultarão em uma melhor combinação entre precisão, velocidade e ergonomia.

   - Sempre realize as configurações na junta em questão.

   - A reutilização da mesma junta para diversos apertos afeta o resultado.

2. Ajustando a velocidade de Rundown

   1. Escolha a junta mais rígida no lote e defina o torque-alvo conforme o torque específico necessário.

   2. Aperte a junta conforme as configurações padrões do POWER FOCUS.

   3. Verifique o torque e o número de pulsos.

   4. Se necessário, diminua a velocidade de Rundown para 800 a 1200 rpm para atingir 4 pulsos, no mínimo.

3. Ajustando a energia do pulso

   1. Escolha a junta mais flexível no lote e defina o torque-alvo conforme o torque especificado necessário.

   2. Aperte a junta com as configurações-padrões do POWER FOCUS com a velocidade de Rundown ajustada.

   3. Verifique o torque e o número de pulsos.

   4. Aumente a energia de pulso até 100% para atingir o máximo de 8 pulsos.

4. Ajustando o RTCF

   1. Escolha uma junta no lote e defina o torque-alvo conforme o torque especificado necessário.

   2. Aperte a junta com as configurações-padrões do POWER FOCUS com a velocidade de Rundown e a energia de pulso ajustadas.

   3. Use o torquímetro ST Wrench ou um semelhante para verificar o torque residual

   4. Realize vários apertos para verificar e alterar o RTCF. Consulte o Manual de configuração do Power Focus 6000. O torque mostrado no POWER FOCUS deve corresponder ao torque mostrado no torquímetro ST Wrench.

5. Aperte várias juntas com o novo RTCF a fim de verificar se os resultados necessários são atingidos. Se o desempenho da ferramenta não for conforme o previsto, realize novamente as etapas de 2 a 4 para realizar o ajuste fino da instalação.

6. Aperte tantas juntas quanto necessário para verificar a capacidade da ferramenta na respectiva junta.