# Optimiser la performance de votre outil à impulsions

Il est déconseillé d'utiliser des rallonges avec des outils à impulsions. Les rallonges provoquent des vibrations, qui peuvent à leur tour entraîner une usure de l'outil, un allongement du temps de serrage, une précision limitée et des difficultés à atteindre le couple maximal. Si une rallonge s'avère nécessaire en raison de contraintes d'accessibilité, elle doit être la plus courte possible. L'utilisation de douilles ou de rallonges guidées est fortement recommandée.

## Nombre recommandé d’impulsions

Un outil à impulsions bien adapté à votre application doit atteindre le couple cible (avec coupure) après 5 à 20 impulsions. Le nombre d’impulsions nécessaire pour que l’outil atteigne le couple cible peut être mesuré avec un analyseur. Le temps de serrage peut aussi être utilisé comme guide pour savoir si l’outil convient à votre application :

- ≤ 1 seconde pour les outils jusqu’à 30 Nm

- ≈ 1 seconde pour les outils jusqu'à 80 Nm

- ≈ 2 secondes pour les outils jusqu’à 150 Nm

- ≈ 5 secondes pour les outils jusqu’à 450 Nm

- ≤ 10 secondes pour les outils jusqu'à 850 Nm

Si le couple cible est atteint après moins de 5 impulsions (= temps de serrage court), la déviation de couple augmentera et il sera peut-être difficile de régler au bon niveau, surtout pour les joints durs.

Si le couple cible est atteint après plus de 20 impulsions (= temps de serrage trop long) l’usure augmentera et il faudra ajouter de l’huile et effectuer l’entretien plus souvent. Un temps de serrage trop long associé à un taux de production élevé peut aussi entraîner un chauffage excessif de l’huile. Dans cette situation, la puissance diminue avec l’allongement du temps de serrage et parfois il n’y a plus de coupure.

Si le couple cible est atteint après moins de 5 impulsions, on peut résoudre le problème de la manière suivante :

- Diminuer le paramètre de puissance lors du serrage.

- Réduire la vitesse d'approche.

Les modifications de la puissance et/ou de la vitesse d'approche peuvent affecter la précision du couple.

Si le couple cible est atteint après plus de 20 impulsions, on peut résoudre le problème de la manière suivante :

- Augmenter le paramètre de puissance.

- Augmenter la vitesse d'approche.

Les modifications de la puissance et/ou de la vitesse d'approche peuvent affecter la précision du couple.